<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;intersil / Techwell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="VFBGA100L-8X8">
<description>&lt;b&gt;100L VFBGA Package Mechanical Drawing: Package Size: 8x8x1.0 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: Source: www.intersil.com / TW9920_FN7775.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TW9920">
<pin name="MUX0" direction="in"/>
<pin name="MUX1" direction="in"/>
<pin name="MUX2" direction="in"/>
<pin name="MUX3" direction="in"/>
<pin name="CIN0" direction="in"/>
<pin name="CIN1" direction="in"/>
<pin name="VREFP" direction="out"/>
<pin name="VREFN" direction="out"/>
<pin name="VCOM" direction="out"/>
<pin name="AVSY" direction="in"/>
<pin name="AVSC" direction="in"/>
<pin name="XTI" direction="in"/>
<pin name="XTO" direction="out"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDAT"/>
<pin name="SIAD0" direction="in"/>
<pin name="RSTB" direction="in"/>
<pin name="PDN" direction="in"/>
<pin name="TMODE" direction="in"/>
<pin name="TEST2" direction="pas"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="HS" direction="out"/>
<pin name="VS" direction="out"/>
<pin name="FLD" direction="out"/>
<pin name="DVALID" direction="out"/>
<pin name="MPOUT" direction="out"/>
<pin name="CLKX1" direction="out"/>
<pin name="CLKX2" direction="out"/>
<pin name="VD[19]" direction="out"/>
<pin name="VD[18]" direction="out"/>
<pin name="VD[17]" direction="out"/>
<pin name="VD[16]" direction="out"/>
<pin name="VD[15]" direction="out"/>
<pin name="VD[14]" direction="out"/>
<pin name="VD[13]" direction="out"/>
<pin name="VD[12]" direction="out"/>
<pin name="VD[11]" direction="out"/>
<pin name="VD[10]" direction="out"/>
<pin name="VD[9]"/>
<pin name="VD[8]"/>
<pin name="VD[7]"/>
<pin name="VD[6]"/>
<pin name="VD[5]"/>
<pin name="VD[4]"/>
<pin name="VD[3]"/>
<pin name="VD[2]"/>
<pin name="VD[1]"/>
<pin name="VD[0]"/>
<pin name="AMXCLK" direction="in"/>
<pin name="AMCLK" direction="out"/>
<pin name="ASCLK" direction="out"/>
<pin name="ALRCLK" direction="out"/>
<pin name="CVBS" direction="out"/>
<pin name="COUT" direction="out"/>
<pin name="YOUT" direction="out"/>
<pin name="CBOUT" direction="out"/>
<pin name="CROUT" direction="out"/>
<pin name="RSET" direction="in"/>
<pin name="PD[9]" direction="in"/>
<pin name="PD[8]" direction="in"/>
<pin name="PD[7]" direction="in"/>
<pin name="PD[6]" direction="in"/>
<pin name="PD[5]" direction="in"/>
<pin name="PD[4]" direction="in"/>
<pin name="PD[3]" direction="in"/>
<pin name="PD[2]" direction="in"/>
<pin name="PD[1]" direction="in"/>
<pin name="PD[0]" direction="in"/>
<pin name="PDCLK" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDE" direction="pwr"/>
<pin name="VDDE@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDE@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDE@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSE" direction="pwr"/>
<pin name="VSSE@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSE@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSE@3" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVDDC" direction="pwr"/>
<pin name="AVDDC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVSSC" direction="pwr"/>
<pin name="AVSSC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVSSC@2" direction="pwr"/>
<pin name="AVSSC@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TW9920" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;TW9920 – Analog Video Decoder / Encoder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: www.intersil.com / TW9920_FN7775.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TW9920"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VFBGA100L-8X8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALRCLK" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="AMCLK" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AMXCLK" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="ASCLK" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDDC" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDDC@1" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSC" pad="J7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@1" pad="H8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSSC" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSSC@1" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSSC@2" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSSC@3" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSY" pad="J9"/>
<connect gate="G$1" pin="CBOUT" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="CIN0" pad="K7"/>
<connect gate="G$1" pin="CIN1" pad="K8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKX1" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKX2" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="COUT" pad="F9"/>
<connect gate="G$1" pin="CROUT" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="CVBS" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="DVALID" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="FLD" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="HS" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="MPOUT" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="MUX0" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="MUX1" pad="K9"/>
<connect gate="G$1" pin="MUX2" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="MUX3" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="PDCLK" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="PDN" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[0]" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[1]" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[2]" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[3]" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[4]" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[5]" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[6]" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[7]" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[8]" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD[9]" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="RSET" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTB" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="J1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDAT" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="SIAD0" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST2" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="TMODE" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM" pad="G9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDE" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDE@1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDE@2" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDE@3" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[0]" pad="J6"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[10]" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[11]" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[12]" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[13]" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[14]" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[15]" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[16]" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[17]" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[18]" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[19]" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[1]" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[2]" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[3]" pad="J5"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[4]" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[5]" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[6]" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[7]" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[8]" pad="J3"/>
<connect gate="G$1" pin="VD[9]" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFN" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFP" pad="H9"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="F6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSE" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSE@1" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSE@2" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSE@3" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="XTI" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTO" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="YOUT" pad="F10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
