<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;ISD Voice Recorder/Playback Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
JEDEC MO-119 AB IPC SO28W</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ISD1400">
<pin name="XCLK" direction="in"/>
<pin name="ANA_IN" direction="in"/>
<pin name="ANA_OUT" direction="out"/>
<pin name="MIC" direction="in"/>
<pin name="MIC_REF" direction="in"/>
<pin name="AGC" direction="pas"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="REC" direction="in"/>
<pin name="PLAYE" direction="in"/>
<pin name="PLAYL" direction="in"/>
<pin name="RECLED" direction="out"/>
<pin name="SP-" direction="out"/>
<pin name="SP+" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ISD1400D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOICE RECORDER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISD1400"/>
<gate name="G$2" symbol="NC"/>
<gate name="G$3" symbol="NC"/>
<gate name="G$4" symbol="NC"/>
<gate name="G$5" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ANA_IN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ANA_OUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_REF" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PLAYE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PLAYL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="REC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RECLED" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SP+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SP-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XCLK" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="NC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISD1400S" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOICE PLAYBACK DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISD1400"/>
<gate name="G$2" symbol="NC"/>
<gate name="G$3" symbol="NC"/>
<gate name="G$4" symbol="NC"/>
<gate name="G$5" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO28W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ANA_IN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ANA_OUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_REF" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PLAYE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PLAYL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="REC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RECLED" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SP+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SP-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XCLK" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="NC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
