<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Soldering jumper and bridges</description>
<packages>
<package name="A0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 0805</description>
</package>
<package name="B0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant B&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 0805</description>
</package>
<package name="C0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant C&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Solder type</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="JMP">
</symbol>
<symbol name="0RJM">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="0R-JUMP" prefix="JMP">
<description>&lt;b&gt;SMD 0R 0805 Jumper&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="-0R" symbol="0RJM"/>
<gate name="G$2" symbol="JMP"/>
</gates>
<devices>
<device name="A" package="A0R-JMP">
<connects>
<connect gate="-0R" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-0R" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-0R" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B" package="B0R-JMP">
<connects>
<connect gate="-0R" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-0R" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-0R" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C" package="C0R-JMP">
<connects>
<connect gate="-0R" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-0R" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="-0R" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
