<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Fujitsu Microcontrollers and Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL32-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCC20C">
<description>&lt;b&gt;LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
<package name="ZIP20P">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ24">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCC28">
<description>&lt;b&gt;LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
<package name="LCC22">
<description>&lt;b&gt;LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
<package name="LCC32">
<description>&lt;b&gt;LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
<package name="SOJ28-3">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP28">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ32-3">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ28-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ32-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP32-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP32-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA64">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP64">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP64">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; rectangle</description>
</package>
<package name="QFP100">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;b&gt;48-pin plastic LQFP (FPT-48P-M26)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.fma.fujitsu.com/pdf/e713717.pdf</description>
</package>
<package name="LQFP120">
<description>&lt;b&gt;120-pin Plastic LQFP (FPT-120P-M21)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ds90390-ds07-13722-1e.pdf&lt;br&gt;
http://www.fme.gsdc.de</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL52">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MB81C67">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C68">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C71">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="M81C71PJ">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C74">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C75">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C75C">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C78">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C78C">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C79">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C79C">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C81">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C84">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O3"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GNDQ">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB8289">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB8298">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB8299">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB82B001">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB82B005">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB82B006">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MB82B85">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB82B88">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
</symbol>
<symbol name="MB8464">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
</symbol>
<symbol name="MB8464C">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB841000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB81C51">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="TD0" direction="in"/>
<pin name="TD1" direction="in"/>
<pin name="TD2" direction="in"/>
<pin name="TD3" direction="in"/>
<pin name="TD4" direction="in"/>
<pin name="TD5" direction="in"/>
<pin name="TD6" direction="in"/>
<pin name="TD7" direction="in"/>
<pin name="TD8" direction="in"/>
<pin name="TD9" direction="in"/>
<pin name="TD10" direction="in"/>
<pin name="TD11" direction="in"/>
<pin name="TD12" direction="in"/>
<pin name="TD13" direction="in"/>
<pin name="TD14" direction="in"/>
<pin name="TD15" direction="in"/>
<pin name="TD16" direction="in"/>
<pin name="TD17" direction="in"/>
<pin name="TD18" direction="in"/>
<pin name="TD19" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="!PURGE" direction="in"/>
<pin name="!INVL" direction="in"/>
<pin name="SBLK" direction="in"/>
<pin name="SB0" direction="in"/>
<pin name="SB1" direction="in"/>
<pin name="!WRITE" direction="in"/>
<pin name="!SET" direction="in"/>
<pin name="!INH" direction="in"/>
<pin name="H/R" direction="in"/>
<pin name="RLATCH" direction="in"/>
<pin name="!PINV" direction="in"/>
<pin name="!VINV" direction="in"/>
<pin name="MHENBL" direction="in"/>
<pin name="EXTH" direction="in"/>
<pin name="!HIT" direction="out"/>
<pin name="HC0/RC0" direction="out"/>
<pin name="HIT0/REP0" direction="out"/>
<pin name="!PERR" direction="out"/>
<pin name="!MHIT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="HIT1/REP1" direction="out"/>
<pin name="HIT2/REP2" direction="out"/>
<pin name="HIT3/REP3" direction="out"/>
<pin name="HC1/RC1" direction="out"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB8279RT">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!PE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="!CLR" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB8287">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="!PE" direction="in"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB8421">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB8421P/">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB8421Q">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB8431">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="MB8431P/">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MJB8431Q">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="3VCC2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB8431Q">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MB8441PF">
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="A10L" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A10R" direction="in"/>
<pin name="!WEL" direction="in"/>
<pin name="!CSL" direction="in"/>
<pin name="!OEL" direction="in"/>
<pin name="!WER" direction="in"/>
<pin name="!CSR" direction="in"/>
<pin name="!OER" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="!BUSYL" direction="out"/>
<pin name="!BUSYR" direction="out"/>
<pin name="!INTL" direction="out"/>
<pin name="!INTR" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="A11L" direction="in"/>
<pin name="A12L" direction="in"/>
<pin name="A11R" direction="in"/>
<pin name="A12R" direction="in"/>
<pin name="!BE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MB90540">
<pin name="AD00"/>
<pin name="AD01"/>
<pin name="AD02"/>
<pin name="AD03"/>
<pin name="AD04"/>
<pin name="AD05"/>
<pin name="AD06"/>
<pin name="AD07"/>
<pin name="AD08"/>
<pin name="AD09"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="!WRL!/!WR"/>
<pin name="!WRH"/>
<pin name="HRQ"/>
<pin name="!HAK"/>
<pin name="RDY"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="SOT0"/>
<pin name="SCK0"/>
<pin name="SIN0"/>
<pin name="SIN1"/>
<pin name="SCK1"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="SOT1"/>
<pin name="SOT2"/>
<pin name="SCK2"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="SIN2"/>
<pin name="INT4"/>
<pin name="INT5"/>
<pin name="INT6"/>
<pin name="INT7"/>
<pin name="ADTG"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AVR+" direction="pwr"/>
<pin name="AVR-" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AN0"/>
<pin name="AN1"/>
<pin name="AN2"/>
<pin name="AN3"/>
<pin name="AN4"/>
<pin name="AN5"/>
<pin name="AN6"/>
<pin name="AN7"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="TIN0"/>
<pin name="TOT0"/>
<pin name="MD0" direction="in"/>
<pin name="MD1" direction="in"/>
<pin name="MD2" direction="in"/>
<pin name="!HST" direction="in"/>
<pin name="IN0"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="IN5"/>
<pin name="OUT2/IN6"/>
<pin name="OUT3/IN7"/>
<pin name="PPG0"/>
<pin name="PPG1"/>
<pin name="PPG2"/>
<pin name="PPG3"/>
<pin name="OUT0"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="TIN1"/>
<pin name="TOT1"/>
<pin name="INT0"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="INT3"/>
<pin name="TX0"/>
<pin name="RX0"/>
<pin name="TX1"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="X1A" direction="in"/>
<pin name="X0A" direction="in"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB90385">
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AVR" direction="in"/>
<pin name="AN0/P50" direction="in"/>
<pin name="AN1/P51" direction="in"/>
<pin name="AN2/P52" direction="in"/>
<pin name="AN3/P53" direction="in"/>
<pin name="AN4/P54" direction="in"/>
<pin name="AN5/P55" direction="in"/>
<pin name="AN6/P56" direction="in"/>
<pin name="AN7/P57" direction="in"/>
<pin name="ADTG/P37"/>
<pin name="TIN0/P20"/>
<pin name="TOT0/P21"/>
<pin name="TIN1/P22"/>
<pin name="INT4/P24"/>
<pin name="INT5/P25"/>
<pin name="INT6/P26"/>
<pin name="INT7/P27"/>
<pin name="MD2" direction="in"/>
<pin name="MD1" direction="in"/>
<pin name="MD0" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="IN0/P10"/>
<pin name="IN1/P11"/>
<pin name="IN2/P12"/>
<pin name="IN3/P13"/>
<pin name="PPG0/P14"/>
<pin name="PPG1/P15"/>
<pin name="PPG2/P16"/>
<pin name="PPG3/P17"/>
<pin name="SIN1/P40"/>
<pin name="SCK1/P41"/>
<pin name="SOT1/P42"/>
<pin name="TX/P43"/>
<pin name="RX/P44"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="P32"/>
<pin name="P33"/>
<pin name="X0A/P35"/>
<pin name="X1A/P36"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="TOT1/P23"/>
</symbol>
<symbol name="MB90390">
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="P32"/>
<pin name="P33"/>
<pin name="P34"/>
<pin name="P35"/>
<pin name="P36"/>
<pin name="P37"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P50"/>
<pin name="P51"/>
<pin name="P52"/>
<pin name="P53"/>
<pin name="P54"/>
<pin name="P55"/>
<pin name="P56"/>
<pin name="P57"/>
<pin name="P0"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="P3"/>
<pin name="P4"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="P6"/>
<pin name="P7"/>
<pin name="MD0" direction="in"/>
<pin name="MD1" direction="in"/>
<pin name="MD2" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MB90390-2">
<pin name="P60"/>
<pin name="P61"/>
<pin name="P62"/>
<pin name="P63"/>
<pin name="P64"/>
<pin name="P65"/>
<pin name="P66"/>
<pin name="P67"/>
<pin name="P70"/>
<pin name="P71"/>
<pin name="P72"/>
<pin name="P73"/>
<pin name="P74"/>
<pin name="P75"/>
<pin name="P76"/>
<pin name="P77"/>
<pin name="P80"/>
<pin name="P81"/>
<pin name="P82"/>
<pin name="P83"/>
<pin name="P84"/>
<pin name="P85"/>
<pin name="P86"/>
<pin name="P87"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="P97"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVRL" direction="in"/>
<pin name="AVRH" direction="in"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="P90"/>
<pin name="P91"/>
<pin name="P92"/>
<pin name="P93"/>
<pin name="P94"/>
<pin name="P95"/>
<pin name="P96"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="DVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="DVCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="DVCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS@4" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MB81C67P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C67"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C67TV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C67"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC20C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C68P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C68"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C68PSZ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C68"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZIP20P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C69P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C68"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C69TV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C68"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC20C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C71P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C71"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C71PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M81C71PJ"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C74P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C74"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C74CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C74"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C75P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C75"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C75CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C75C"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C75PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C75"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C78PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C78CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78C"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C78PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C78PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C79PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C79PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C79PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C79CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79C"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C81PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C81"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C81PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C81"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C84PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="G$1" symbol="MB81C84"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C84PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C84"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8289PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8289"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8289PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8289"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8298PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8298"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8298PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8298"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8298PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8298"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8299PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8299"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8299PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8299"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8299PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8299"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B001PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B001"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B005PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B005"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B006PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B006"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ32-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B78PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B78PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B78PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C78"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B79PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B79PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B79PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C79"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B81PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C81"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B81PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C81"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B84PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C84"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B84PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C84"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B85PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B85"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B85PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B85"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B88PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B88"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB82B88PJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B88"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8464P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8464"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8464PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8464"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8464PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8464"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8464CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8464C"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCC32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB84256P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B88"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB84256PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B88"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB84256PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB82B88"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB841000P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB841000"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB841000PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB841000"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB81C51CR" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB81C51"/>
<gate name="P" symbol="2VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!HIT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!INH" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!INVL" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!MHIT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!PERR" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="!PINV" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!PURGE" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="!SET" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!VINV" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="!WRITE" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTH" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="H/R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="HC0/RC0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="HC1/RC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="HIT0/REP0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HIT1/REP1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="HIT2/REP2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="HIT3/REP3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MHENBL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RLATCH" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="SB0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="SB1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SBLK" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="TD10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TD11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TD12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TD13" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="TD14" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TD15" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TD16" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TD17" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="TD18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TD19" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TD8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TD9" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="47"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="61"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8279PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8279RT"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLR" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!PE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8279PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8279RT"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLR" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!PE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8287PSK" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8287"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!PE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8287PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8287"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GNDQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!PE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8421P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8421"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8421P/52" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8421P/"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTR" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8421PFQ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8421Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTL" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTR" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8431P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8431"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8431P/" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8431P/"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTR" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="47"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8431PFQ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8431Q"/>
<gate name="P" symbol="3VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTL" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTR" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="51"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="57"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="58"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB8441PF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB8441PF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYL" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="!BUSYR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSL" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="!CSR" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTL" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTR" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="!OEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!OER" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEL" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="!WER" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A0L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0R" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A10L" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A10R" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A11L" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="A11R" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A12L" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12R" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A1L" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1R" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A2L" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2R" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A3L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3R" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A4L" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4R" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A5L" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5R" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A6L" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6R" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A7L" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7R" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A8L" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A8R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A9L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0R" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1R" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2R" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3R" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4R" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5R" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6R" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7R" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB90540" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB90540"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!HAK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!HST" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="!WRH" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WRL!/!WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD00" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="AD01" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="AD02" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="AD03" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="AD04" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="AD05" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="AD06" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="AD07" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="AD08" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="AD09" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="ADTG" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AN0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AVR+" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AVR-" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HRQ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="INT3" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="INT4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="INT5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="INT6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="INT7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="MD0" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="MD1" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="MD2" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT0" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2/IN6" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3/IN7" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RX0" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SOT0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SOT1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SOT2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN1" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="TOT0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="TOT1" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="X0A" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="X1A" pad="79"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB90*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;F2MC-16LX MB90385 Series; 16-bit Proprietary Microcontroller CMOS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MB90387/387S/F387/F387S/MB90V495G&lt;br&gt;
www.fma.fujitsu.com/pdf/e713717.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MB90385"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="LQFP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ADTG/P37" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AN0/P50" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1/P51" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2/P52" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3/P53" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4/P54" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5/P55" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6/P56" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7/P57" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AVR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IN0/P10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1/P11" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2/P12" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3/P13" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="INT4/P24" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INT5/P25" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INT6/P26" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT7/P27" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="MD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MD2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P30" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P31" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P32" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P33" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG0/P14" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG1/P15" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG2/P16" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PPG3/P17" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RX/P44" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK1/P41" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN1/P40" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SOT1/P42" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN0/P20" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TIN1/P22" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TOT0/P21" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TOT1/P23" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TX/P43" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="X0A/P35" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="X1A/P36" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="387PM">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="387SPM">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="F387PM">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="F387SPM">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB90F394HPM" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;F2MC-16LX MB90390 Series; 16-bit Proprietary Microcontroller CMOS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MB90F394H/V390&lt;br&gt;
ds90390-ds07-13722-1e.pdf&lt;br&gt;
http://www.fme.gsdc.de</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="MB90390"/>
<gate name="B" symbol="MB90390-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="LQFP120">
<connects>
<connect gate="A" pin="!RST" pad="90"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MD0" pad="89"/>
<connect gate="A" pin="MD1" pad="88"/>
<connect gate="A" pin="MD2" pad="87"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="93"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="94"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="101"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="102"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="103"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="104"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="109"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="110"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="111"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="112"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="113"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="114"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="115"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="116"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="117"/>
<connect gate="A" pin="P25" pad="118"/>
<connect gate="A" pin="P26" pad="119"/>
<connect gate="A" pin="P27" pad="120"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="P30" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P31" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P32" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P33" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P34" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P35" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P36" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P37" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="P40" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P41" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P42" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P43" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P44" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P45" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P46" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P47" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="P50" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P51" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P52" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P53" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P54" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P55" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P56" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P57" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="VCC1" pad="105"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VSS1" pad="106"/>
<connect gate="A" pin="VSS2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="108"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="107"/>
<connect gate="B" pin="AVCC" pad="35"/>
<connect gate="B" pin="AVRH" pad="36"/>
<connect gate="B" pin="AVRL" pad="37"/>
<connect gate="B" pin="AVSS" pad="38"/>
<connect gate="B" pin="DVCC@1" pad="55"/>
<connect gate="B" pin="DVCC@2" pad="65"/>
<connect gate="B" pin="DVCC@3" pad="75"/>
<connect gate="B" pin="DVCC@4" pad="85"/>
<connect gate="B" pin="DVSS@1" pad="56"/>
<connect gate="B" pin="DVSS@2" pad="66"/>
<connect gate="B" pin="DVSS@3" pad="76"/>
<connect gate="B" pin="DVSS@4" pad="86"/>
<connect gate="B" pin="P60" pad="39"/>
<connect gate="B" pin="P61" pad="40"/>
<connect gate="B" pin="P62" pad="41"/>
<connect gate="B" pin="P63" pad="42"/>
<connect gate="B" pin="P64" pad="43"/>
<connect gate="B" pin="P65" pad="44"/>
<connect gate="B" pin="P66" pad="45"/>
<connect gate="B" pin="P67" pad="46"/>
<connect gate="B" pin="P70" pad="57"/>
<connect gate="B" pin="P71" pad="58"/>
<connect gate="B" pin="P72" pad="59"/>
<connect gate="B" pin="P73" pad="60"/>
<connect gate="B" pin="P74" pad="61"/>
<connect gate="B" pin="P75" pad="62"/>
<connect gate="B" pin="P76" pad="63"/>
<connect gate="B" pin="P77" pad="64"/>
<connect gate="B" pin="P80" pad="67"/>
<connect gate="B" pin="P81" pad="68"/>
<connect gate="B" pin="P82" pad="69"/>
<connect gate="B" pin="P83" pad="70"/>
<connect gate="B" pin="P84" pad="71"/>
<connect gate="B" pin="P85" pad="72"/>
<connect gate="B" pin="P86" pad="73"/>
<connect gate="B" pin="P87" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="P90" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="P91" pad="29"/>
<connect gate="B" pin="P92" pad="30"/>
<connect gate="B" pin="P93" pad="31"/>
<connect gate="B" pin="P94" pad="32"/>
<connect gate="B" pin="P95" pad="33"/>
<connect gate="B" pin="P96" pad="34"/>
<connect gate="B" pin="P97" pad="92"/>
<connect gate="B" pin="PA0" pad="77"/>
<connect gate="B" pin="PA1" pad="78"/>
<connect gate="B" pin="PA2" pad="79"/>
<connect gate="B" pin="PA3" pad="80"/>
<connect gate="B" pin="PA4" pad="81"/>
<connect gate="B" pin="PA5" pad="82"/>
<connect gate="B" pin="PA6" pad="83"/>
<connect gate="B" pin="PA7" pad="84"/>
<connect gate="B" pin="PB0" pad="48"/>
<connect gate="B" pin="PB1" pad="49"/>
<connect gate="B" pin="PB2" pad="50"/>
<connect gate="B" pin="PB3" pad="51"/>
<connect gate="B" pin="PB4" pad="52"/>
<connect gate="B" pin="PB5" pad="53"/>
<connect gate="B" pin="PB6" pad="54"/>
<connect gate="B" pin="PB7" pad="91"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
