<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hittite MICROWAVE CORPORATION&lt;/b&gt; Broadband Cellular Microwave&lt;p&gt;
High Performance Analog &amp; Mixed-Signal ICs, Modules &amp; Subsystems for RF, Microwave &amp; Millimeterwave Applications.&lt;br&gt;
http://www.hittite.com</description>
<packages>
<package name="QFN24">
<description>&lt;b&gt;QFN 4x4 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hittite.com/product_info/product_specs/dividersdetectors/hmc394lp4.pdf</description>
</package>
<package name="QSOP16">
<description>&lt;b&gt;QSOP 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hittite.com/product_info/product_specs/dividersdetectors/hmc439qs16g.pdf</description>
</package>
<package name="QFN16">
<description>&lt;b&gt;QFN 16&lt;/b&gt; 3x3 mm&lt;p&gt;
Source: www.hittite.com .. hmc492lp3.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HMC394LP4">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="!IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="!OUT" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P3VCC10GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HMC439QS16G">
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="NREF" direction="in"/>
<pin name="VCO" direction="in"/>
<pin name="NVCO" direction="in"/>
<pin name="U" direction="oc"/>
<pin name="NU" direction="oc"/>
<pin name="D" direction="oc"/>
<pin name="ND" direction="oc"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V" direction="pas"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HMC385">
<pin name="VTUNE" direction="in"/>
<pin name="RFOUT" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EXP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HMC492">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="!IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="!OUT" direction="out"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HMC541LP3">
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="V1" direction="in"/>
<pin name="RF1" direction="in"/>
<pin name="RF2" direction="in"/>
<pin name="ACG1" direction="in"/>
<pin name="ACG2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HMC641LC4">
<pin name="RF1" direction="in"/>
<pin name="RF2" direction="in"/>
<pin name="RF3" direction="in"/>
<pin name="RF4" direction="in"/>
<pin name="RF" direction="in"/>
<pin name="CTLA" direction="in"/>
<pin name="CTLB" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HMC394LP4" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;GaAs HBT PROGRAMMABLE 5-BIT COUNTER, DC - 2.2 GHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hittite.com/product_info/product_specs/dividersdetectors/hmc394lp4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC394LP4"/>
<gate name="P" symbol="P3VCC10GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!OUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC439QS16G" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;HBT DIGITAL PHASE-FREQUENCY DETECTOR, 10 - 1300 MHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hittite.com/product_info/product_specs/dividersdetectors/hmc439qs16g.pdf</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="HMC439QS16G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QSOP16">
<connects>
<connect gate="P" pin="D" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="ND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="NREF" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="NU" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="NVCO" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="REF" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="U" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC3V" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCO" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC385LP4" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 2.25 - 2.5 GHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.hittite.com/product_info/product_specs/vcos/hmc385lp4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC385"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VTUNE" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC492" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DIVIDE-BY-2 - 18 GHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: hmc492lp3.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC492"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!OUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC541LP3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;10 dB GaAs MMIC 1-BIT DIGITAL POSITIVE CONTROL ATTENUATOR, DC - 5.0 GHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Source: www.hittite.com .. hmc492lp3.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC541LP3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACG1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ACG2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RF1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RF2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HMC641LC4" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;GaAs MMIC SP4T NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 20 GHz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc641lc4.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC641LC4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTLA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CTLB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 4 7 9 10 12 17 19 21 22 24 EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RF1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RF2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RF3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RF4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
