<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.10">
<drawing>
<library>
<description>TOSHIBA fiber optic devices</description>
<packages>
<package name="TOTX173">
<description>&lt;b&gt;FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT; TTL Interface&lt;br&gt;
TOTX173.pdf</description>
</package>
<package name="TORX173">
<description>&lt;b&gt;FIBER OPTIC RECEIVING MODULE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT; TTL Interface&lt;br&gt;
TORX173.pdf</description>
</package>
<package name="QFP67-P-1420-0.80">
<description>&lt;b&gt;QFP76-P-1420-0.80&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LCD Microcontroller Datasheet - Toshiba T6963C.pdf</description>
</package>
<package name="SIP7-P-2.54">
<description>&lt;b&gt;SIP7-2.54&lt;/b&gt; 5-18A&lt;p&gt;
Source: THOSHIBA .. TA7136AP / at203a-044-ta7136ap.tif</description>
</package>
<package name="HZIP25-P-1.00F">
<description>&lt;b&gt;HZIP25-P-1.00F&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: TB6600HG.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TORX173">
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TOTX173">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RLED" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="T6963C">
<pin name="!HALT" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="MDS" direction="in"/>
<pin name="MD0" direction="in"/>
<pin name="MD1" direction="in"/>
<pin name="MD2" direction="in"/>
<pin name="MD3" direction="in"/>
<pin name="FS0" direction="in"/>
<pin name="FS1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="C/D" direction="in"/>
<pin name="D_0" direction="in"/>
<pin name="D_1" direction="in"/>
<pin name="D_2" direction="in"/>
<pin name="D_3" direction="in"/>
<pin name="D_4" direction="in"/>
<pin name="D_5" direction="in"/>
<pin name="D_6" direction="in"/>
<pin name="D_7" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="EC" direction="in"/>
<pin name="AD_0" direction="in"/>
<pin name="AD_1" direction="in"/>
<pin name="AD_2" direction="in"/>
<pin name="AD_3" direction="in"/>
<pin name="AD_4" direction="in"/>
<pin name="AD_5" direction="in"/>
<pin name="AD_6" direction="in"/>
<pin name="AD_7" direction="in"/>
<pin name="AD_8" direction="in"/>
<pin name="AD_9" direction="in"/>
<pin name="AD_10" direction="in"/>
<pin name="AD_11" direction="in"/>
<pin name="AD_12" direction="in"/>
<pin name="AD_13" direction="in"/>
<pin name="AD_14" direction="in"/>
<pin name="AD_15" direction="in"/>
<pin name="!CE0" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="HOD" direction="in"/>
<pin name="ED" direction="in"/>
<pin name="HCSP" direction="in"/>
<pin name="!DUAL" direction="in"/>
<pin name="LP" direction="in"/>
<pin name="CDATA" direction="in"/>
<pin name="FR" direction="in"/>
<pin name="CH1" direction="in"/>
<pin name="CH2" direction="in"/>
<pin name="DSOPN" direction="in"/>
<pin name="SDSEL" direction="in"/>
<pin name="!T1" direction="in"/>
<pin name="!T2" direction="in"/>
<pin name="XI" direction="in"/>
<pin name="XO" direction="out"/>
<pin name="VDD@1" direction="out"/>
<pin name="VDD@2" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TA7136AP">
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="FREQUCOMP" direction="pas"/>
<pin name="VOLTCOMP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TB6600HG">
<pin name="ALERT" direction="out"/>
<pin name="SGND" direction="pwr"/>
<pin name="TQ" direction="in"/>
<pin name="LATCH/AUTO" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="M3" direction="in"/>
<pin name="OUT2B" direction="out"/>
<pin name="NFB" direction="pas"/>
<pin name="OUT1B" direction="out"/>
<pin name="PGNDB" direction="pwr"/>
<pin name="OUT2A" direction="out"/>
<pin name="NFA" direction="pas"/>
<pin name="OUT1A" direction="out"/>
<pin name="PGNDA" direction="pwr"/>
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CW/CCW" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="pas"/>
<pin name="VREG" direction="out"/>
<pin name="MO" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TORX173" prefix="OX">
<description>&lt;b&gt;FIBER OPTIC RECEIVING MODULE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT, TTL Interface&lt;br&gt;
TORX173.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TORX173"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TORX173">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOTX173" prefix="OX">
<description>&lt;b&gt;FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT; TTL Interface&lt;br&gt;
TOTX173.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TOTX173"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOTX173">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RLED" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="T6963C" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DOT MATRIX LCD CONTROL LSI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: LCD Microcontroller Datasheet - Toshiba T6963C.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T6963C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP67-P-1420-0.80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE0" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="!DUAL" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="!HALT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!T1" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="!T2" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_14" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_15" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_6" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_7" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="C/D" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CDATA" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DSOPN" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="D_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D_1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D_2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D_3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D_4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D_5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D_6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D_7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="ED" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="FR" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="FS0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FS1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HCSP" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="HOD" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="LP" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="MD0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MD2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MD3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MDS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SDSEL" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="67"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TA7136AP" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;PRE-AMPLIFIER FOR DUAL POWER SUPPLY&lt;/b&gt; VARIUOS HIGH QUALITY PRE-AMPLIFIER&lt;br&gt;
Source: at203a-044-ta7136ap.tif</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TA7136AP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIP7-P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FREQUCOMP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VOLTCOMP" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TB6600HG" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;PWM Chopper-Type bipolar Stepping Motor Driver IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 43&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: TB6600HG.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TB6600HG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HZIP25-P-1.00F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALERT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CW/CCW" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LATCH/AUTO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="M3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MO" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NFA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NFB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1B" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SGND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TQ" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
