<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General Instrument, Semikron, Diotec, Fagor&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RB1A">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 A</description>
</package>
<package name="B-DIL">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FBU4">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="FBP1,5">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 4 mm</description>
</package>
<package name="2KBP">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 3,81 mm</description>
</package>
<package name="GBU4S">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1KAB">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5,08 x 5,08 mm</description>
</package>
<package name="2KBB-R">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="2KBB">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="SKBB">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SKB">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SKB32">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SKB50">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GBU4">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FB15">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="FB32">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1 x 10,2 x 7,5 mm</description>
</package>
<package name="FBM">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GBPC80X">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FB15A">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="FB100">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1 x 10,2 x 7,5 mm</description>
</package>
<package name="S41">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S51">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DSI32">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3.2 A</description>
</package>
<package name="DSI32A">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3.2 A</description>
</package>
<package name="KBL">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GBPC1">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GBPC6">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GBPC8">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="KBU">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B25A-">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
25-A bridge</description>
</package>
<package name="B40S">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Si-Brückengleichrichter, Si-Bridge Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.diotec.com/pdf/b40s.pdf</description>
</package>
<package name="DBS">
<description>&lt;b&gt;Single Phase 1.0 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Taiwan Semiconductor Co.,Ltd. - TSC&lt;br&gt;
Source: http://www.taiwansemi.com/TSCbig5/ezcatfiles/cust/img/img/db101g.pdf</description>
</package>
<package name="DB">
<description>&lt;b&gt;Single Phase 1.0 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Taiwan Semiconductor Co.,Ltd. - TSC&lt;br&gt;
Source: http://www.taiwansemi.com/TSCbig5/ezcatfiles/cust/img/img/db101g.pdf</description>
</package>
<package name="TO-269AA">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers&lt;/b&gt; MiniDIL 4.7 x 3.9 mm&lt;p&gt;
Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage&lt;br&gt;


Source: http://www.diotec.com/pdf/s40.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC-4">
<description>&lt;b&gt;SOIC-4 Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/pdf/soic4_dim.pdf</description>
</package>
<package name="MBS">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip Bridge Rectifiers B05S-G_B10S-G.pdf</description>
</package>
<package name="DFS">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifiers&lt;/hb&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip Bridge Rectifiers DF005S-G thru DF10S-G.pdf</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Land Pattern - SO-8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Source: www.semtech.com .. lc03_6.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="GB">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DB">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GB-D">
</symbol>
<symbol name="GB2">
<pin name="AC1" direction="pas"/>
<pin name="AC2" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-@2" direction="pas"/>
<pin name="AC1@2" direction="pas"/>
<pin name="+@2" direction="pas"/>
<pin name="AC2@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AC-SUPPRESSOR">
<pin name="IN~1" direction="pas"/>
<pin name="IN~2" direction="pas"/>
<pin name="OUT~1" direction="pas"/>
<pin name="OUT~2" direction="pas"/>
<pin name="GND~@1" direction="pas"/>
<pin name="GND~@2" direction="pas"/>
<pin name="GND~@3" direction="pas"/>
<pin name="GND~@4" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="B-DIL" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B-DIL">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FBU4" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FBU4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC2"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RB1A" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 A</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RB1A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2KBP" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 3,81 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2KBP">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FBP1,5" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 4 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FBP1,5">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC2"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBU4" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBU4S">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC2"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1KAB" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5,08 x 5,08 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1KAB">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2KBB" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2KBB">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBU4S" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBU4S">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC2"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2KBB-R" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2KBB-R">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SKBB" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKBB">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SKB" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKB">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SKB32" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKB32">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SKB50" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKB50">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FB15" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FB15">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FB32" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1 x 10,2 x 7,5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FB32">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FBM" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FBM">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBPC80X" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBPC80X">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FB15A" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3 x 5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FB15A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FB100" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FAGOR RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1 x 10,2 x 7,5 mm</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FB100">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S41" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S41">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S51" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SEMIKRON RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S51">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSI32" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3.2 A</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSI32">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSI32A" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3.2 A</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSI32A">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KBL" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KBL">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC2"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KBU" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIOTEC RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KBU">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBPC1" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBPC1">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBPC6" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBPC6">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GBPC8" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GBPC8">
<connects>
<connect gate="1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B25A-" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
25-A bridge</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GB2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B25A-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="+1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="-@2" pad="-1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1@2" pad="AC1-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2@2" pad="AC2-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GB-D" prefix="B" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER SYMBOL</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GB-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECTIFIER-" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Rectifier&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="1KAB" package="1KAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2KBB" package="2KBB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2KBB-R" package="2KBB-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2KBP" package="2KBP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DIL" package="B-DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DSI32" package="DSI32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DSI32A" package="DSI32A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FB100" package="FB100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FB15" package="FB15">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FB15A" package="FB15A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FB32" package="FB32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FBM" package="FBM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FBP1,5" package="FBP1,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FBU4" package="FBU4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GBPC1" package="GBPC1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GBP6" package="GBPC6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GBPC80X" package="GBPC80X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GBU4" package="GBU4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="GBU4S" package="GBU4S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KBL" package="KBL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KBU" package="KBU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RB1A" package="RB1A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S41" package="S41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S51" package="S51">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SKB" package="SKB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SKB32" package="SKB32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SKB50" package="SKB50">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SKBB" package="SKBB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B40S" package="B40S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S40" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S80" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S125" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S250" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S380" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S500" package="TO-269AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DB?*G" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Single Phase 1.0 AMP Glass Passivated Bridge Rectifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Taiwan Semiconductor Co.,Ltd. - TSC&lt;br&gt;
Source: http://www.taiwansemi.com/TSCbig5/ezcatfiles/cust/img/img/db101g.pdf&lt;br&gt;
http://www.ts.com.tw/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DBLS201G.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="S10" package="DBS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
<technology name="7"/>
</technologies>
</device>
<device name="DB10" package="DB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
<technology name="7"/>
</technologies>
</device>
<device name="L20" package="DB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
<technology name="7"/>
<technology name="8"/>
<technology name="9"/>
</technologies>
</device>
<device name="LS20" package="DBS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="3"/>
<technology name="4"/>
<technology name="5"/>
<technology name="6"/>
<technology name="7"/>
<technology name="8"/>
<technology name="9"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MB*S" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Bridge Rectifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MB6S.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="~1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="~2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1"/>
<technology name="2"/>
<technology name="4"/>
<technology name="6"/>
<technology name="8"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="B*S" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip Bridge Rectifiers B05S-G_B10S-G.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MBS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="05"/>
<technology name="1"/>
<technology name="10"/>
<technology name="2"/>
<technology name="4"/>
<technology name="6"/>
<technology name="8"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DF*S" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Source: Comchip Bridge Rectifiers DF005S-G thru DF10S-G.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="AC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="005"/>
<technology name="01"/>
<technology name="02"/>
<technology name="04"/>
<technology name="06"/>
<technology name="08"/>
<technology name="10"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LC03-6" prefix="B">
<description>&lt;b&gt;Low Capacitance TSV ( Transient Volatce Suppressor) for High-Speed Data Intrerfaces&lt;/b&lt;&lt;p&gt;
Source: www.semtech.com  .. lc03_6.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AC-SUPPRESSOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND~@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND~@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND~@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND~@4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN~1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN~2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT~1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT~2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
