<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Devices from www.micrel.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MLF44">
<description>&lt;b&gt;MLF-44&lt;/b&gt; Micro Lead Frame Package&lt;p&gt;
Source: http://www.micrel.com/_PDF/HBW/sy89537l.pdf</description>
</package>
<package name="MLF10">
<description>&lt;b&gt;MLF 10&lt;/b&gt; (ML) 2.5 x 2.5 mm, 10-Pin Package&lt;p&gt;
Source: Source: http://www.micrel.com/_PDF/mic2297.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="S89537">
<pin name="LSEL" direction="in"/>
<pin name="LEN" direction="in"/>
<pin name="RFCK" direction="in"/>
<pin name="!RFCK" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="INSEL" direction="in"/>
<pin name="PEN0" direction="in"/>
<pin name="PSEL0" direction="in"/>
<pin name="LOUT0" direction="out"/>
<pin name="!LOUT0" direction="out"/>
<pin name="LOUT1" direction="out"/>
<pin name="LOUT2" direction="out"/>
<pin name="!LOUT1" direction="out"/>
<pin name="!LOUT2" direction="out"/>
<pin name="POUT0" direction="out"/>
<pin name="!POUT0" direction="out"/>
<pin name="PEN1" direction="in"/>
<pin name="PSEL1" direction="in"/>
<pin name="POUT1" direction="out"/>
<pin name="!POUT1" direction="out"/>
<pin name="PEN2" direction="in"/>
<pin name="PSEL2" direction="in"/>
<pin name="POUT2" direction="out"/>
<pin name="!POUT2" direction="out"/>
<pin name="PEN3" direction="in"/>
<pin name="PSEL3" direction="in"/>
<pin name="POUT3" direction="out"/>
<pin name="!POUT3" direction="out"/>
<pin name="SYNC" direction="in"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCO@4" direction="pwr"/>
<pin name="LF"/>
<pin name="LR"/>
<pin name="RSEL0" direction="in"/>
<pin name="RSEL1" direction="in"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MIC2297">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="BRT" direction="in"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="in"/>
<pin name="PGND" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="OVP" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="oc"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="S89537" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt; Programmable Multi Output Bank Clock Synthesizer&lt;/b&gt; and Fanout Buffer, 3.3V Precision LVPECL and LVDS&lt;p&gt;
Source: http://www.micrel.com/_PDF/HBW/sy89537l.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S89537"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLF44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!LOUT0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOUT1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOUT2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!POUT0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!POUT1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!POUT2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!POUT3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!RFCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INSEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LF" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="LR" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="LSEL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PEN0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PEN1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PEN2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PEN3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="POUT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="POUT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="POUT2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="POUT3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEL0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEL2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEL3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RFCK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RSEL0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RSEL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MIC2297" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;40V PWM Boost Regulator White LED Driver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.micrel.com/_PDF/mic2297.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC2297"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLF10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BRT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="OVP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MIC2297-38YML TR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1663107"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="11R3489"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
