<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;SHARP elektronic&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="VQFN036-P-0606">
<description>&lt;b&gt;VQFN036-P-0606&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2E49U6.pdf</description>
</package>
<package name="WLP035-X-3636">
<description>&lt;b&gt;Ball Grid Array&lt;/b&gt; WLP035-X-3636&lt;p&gt;
35-pin WL-CSP package (3.57 x 3.57mm)&lt;br&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2E53Y7.pdf</description>
</package>
<package name="PQ6CB11X1CP">
<description>&lt;b&gt;6-pin SMD&lt;/b&gt; 1.8 mm x 2.0 mm x 0.8 mm&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/PQ6CB11X1CP.pdf</description>
</package>
<package name="HQFN052">
<description>&lt;b&gt;HQFN052-P-0707&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2D20U.pdf</description>
</package>
<package name="DIL28-4">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IR2E49U6">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VRO" direction="pas"/>
<pin name="VRI" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="TEST1" direction="in"/>
<pin name="TEST2" direction="in"/>
<pin name="STBY" direction="in"/>
<pin name="VHIND" direction="in"/>
<pin name="OPN1" direction="in"/>
<pin name="OPN2" direction="in"/>
<pin name="OPN3" direction="in"/>
<pin name="OPN4" direction="in"/>
<pin name="OPN5" direction="in"/>
<pin name="IND" direction="in"/>
<pin name="ROSC" direction="pas"/>
<pin name="RLED" direction="in"/>
<pin name="VLED" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="IGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="IGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="IGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="IGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="IGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="DRV1" direction="out"/>
<pin name="DRV2" direction="out"/>
<pin name="DRV3" direction="out"/>
<pin name="DRV4" direction="out"/>
<pin name="DRV5" direction="out"/>
<pin name="VOUT" direction="in"/>
<pin name="EIP" direction="pas"/>
<pin name="EIN" direction="pas"/>
<pin name="EO" direction="out"/>
<pin name="EXT" direction="out"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="IVO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IR2E53Y7">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="C1P" direction="pas"/>
<pin name="C1N" direction="pas"/>
<pin name="C2P" direction="pas"/>
<pin name="C2N" direction="pas"/>
<pin name="CGND" direction="pwr"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GPO0" direction="in"/>
<pin name="GPO1" direction="in"/>
<pin name="GPO2" direction="in"/>
<pin name="GPO3" direction="in"/>
<pin name="XRESET" direction="in"/>
<pin name="SDA" direction="in"/>
<pin name="SDL" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="INT" direction="pas"/>
<pin name="PGND" direction="pas"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="CH0" direction="out"/>
<pin name="CH1" direction="out"/>
<pin name="CH2" direction="out"/>
<pin name="CH3" direction="out"/>
<pin name="CH4" direction="out"/>
<pin name="CH5" direction="out"/>
<pin name="RIN" direction="out"/>
<pin name="ROUT" direction="out"/>
<pin name="GOUT" direction="out"/>
<pin name="BOUT" direction="out"/>
<pin name="GBIN" direction="in"/>
<pin name="CPO" direction="pas"/>
<pin name="XA0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PQ6CB11X1CP">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="VSW" direction="in"/>
<pin name="CTRL" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="VO" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IR2D20U">
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="XLAT" direction="in"/>
<pin name="ALON" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="REX1" direction="in"/>
<pin name="REX2" direction="in"/>
<pin name="REX3" direction="in"/>
<pin name="XGIN" direction="in"/>
<pin name="GIN" direction="in"/>
<pin name="GCO" direction="in"/>
<pin name="GAO" direction="in"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT01" direction="out"/>
<pin name="OUT02" direction="out"/>
<pin name="OUT03" direction="out"/>
<pin name="OUT04" direction="out"/>
<pin name="OUT05" direction="out"/>
<pin name="OUT06" direction="out"/>
<pin name="OUT07" direction="out"/>
<pin name="OUT08" direction="out"/>
<pin name="OUT09" direction="out"/>
<pin name="OUT10" direction="out"/>
<pin name="OUT11" direction="out"/>
<pin name="OUT12" direction="out"/>
<pin name="OUT13" direction="out"/>
<pin name="OUT14" direction="out"/>
<pin name="OUT15" direction="out"/>
<pin name="OUT16" direction="out"/>
<pin name="OUT17" direction="out"/>
<pin name="OUT18" direction="out"/>
<pin name="PGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="OUT19" direction="out"/>
<pin name="OUT20" direction="out"/>
<pin name="OUT21" direction="out"/>
<pin name="OUT22" direction="out"/>
<pin name="OUT23" direction="out"/>
<pin name="OUT24" direction="out"/>
<pin name="PGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@9" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IR2D07">
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="LATCH" direction="in"/>
<pin name="XEN" direction="in"/>
<pin name="REXT" direction="in"/>
<pin name="OUT00" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="LGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT01" direction="out"/>
<pin name="OUT02" direction="out"/>
<pin name="OUT03" direction="out"/>
<pin name="OUT04" direction="out"/>
<pin name="OUT05" direction="out"/>
<pin name="OUT06" direction="out"/>
<pin name="OUT07" direction="out"/>
<pin name="OUT08" direction="out"/>
<pin name="OUT09" direction="out"/>
<pin name="OUT10" direction="out"/>
<pin name="OUT11" direction="out"/>
<pin name="OUT12" direction="out"/>
<pin name="OUT13" direction="out"/>
<pin name="OUT14" direction="out"/>
<pin name="OUT15" direction="out"/>
<pin name="PGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@4" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IR2E49U6" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Current Driver IC for LED&lt;/b&gt; 5 sets of 7 LEDs in series&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2E49U6.pdf</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="IR2E49U6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFN036-P-0606">
<connects>
<connect gate="B" pin="AGND" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="CS" pad="26"/>
<connect gate="B" pin="DRV1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="DRV2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="DRV3" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="DRV4" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="DRV5" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EIN" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="EIP" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="33"/>
<connect gate="B" pin="EO" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="EXT" pad="25"/>
<connect gate="B" pin="IGND@1" pad="36"/>
<connect gate="B" pin="IGND@2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="IGND@3" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="IGND@4" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="IGND@5" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="IND" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="IVO" pad="24"/>
<connect gate="B" pin="OPN1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="OPN2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="OPN3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="OPN4" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="OPN5" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="PGND" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="RLED" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="ROSC" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="STBY" pad="32"/>
<connect gate="B" pin="TEST1" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="TEST2" pad="30"/>
<connect gate="B" pin="VCC" pad="31"/>
<connect gate="B" pin="VHIND" pad="34"/>
<connect gate="B" pin="VLED" pad="35"/>
<connect gate="B" pin="VOUT" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="VRI" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="VRO" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR2E53Y7" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Auto-brightness control with ambient light sensor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
18 sets of 6 LEDs in series.&lt;br&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2E53Y7.pdf</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="IR2E53Y7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WLP035-X-3636">
<connects>
<connect gate="B" pin="BOUT" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="C1N" pad="E3"/>
<connect gate="B" pin="C1P" pad="F2"/>
<connect gate="B" pin="C2N" pad="F5"/>
<connect gate="B" pin="C2P" pad="F4"/>
<connect gate="B" pin="CGND" pad="E6"/>
<connect gate="B" pin="CH0" pad="C5"/>
<connect gate="B" pin="CH1" pad="B6"/>
<connect gate="B" pin="CH2" pad="D5"/>
<connect gate="B" pin="CH3" pad="D6"/>
<connect gate="B" pin="CH4" pad="E4"/>
<connect gate="B" pin="CH5" pad="E5"/>
<connect gate="B" pin="CPO" pad="F3"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="B5"/>
<connect gate="B" pin="GBIN" pad="B1"/>
<connect gate="B" pin="GND" pad="D3"/>
<connect gate="B" pin="GOUT" pad="C1"/>
<connect gate="B" pin="GPO0" pad="A6"/>
<connect gate="B" pin="GPO1" pad="F1"/>
<connect gate="B" pin="GPO2" pad="B2"/>
<connect gate="B" pin="GPO3" pad="C4"/>
<connect gate="B" pin="INT" pad="C2"/>
<connect gate="B" pin="IREF" pad="A3"/>
<connect gate="B" pin="PGND" pad="C6"/>
<connect gate="B" pin="RIN" pad="D1"/>
<connect gate="B" pin="ROUT" pad="E2"/>
<connect gate="B" pin="SDA" pad="B4"/>
<connect gate="B" pin="SDL" pad="A5"/>
<connect gate="B" pin="VCC" pad="B3"/>
<connect gate="B" pin="VDD" pad="A2"/>
<connect gate="B" pin="VIN" pad="E1"/>
<connect gate="B" pin="XA0" pad="D4"/>
<connect gate="B" pin="XRESET" pad="A4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PQ6CB11X1CP" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Compact SMD CMOS Step-up LED Driver&lt;/b&gt; 6 LEDs in series&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/PQ6CB11X1CP.pdf</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="PQ6CB11X1CP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PQ6CB11X1CP">
<connects>
<connect gate="B" pin="CTRL" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="FB" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="VIN" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="VO" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="VSW" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR2D20U" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;24-ch LED Driver IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2D20U.pdf</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="IR2D20U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HQFN052">
<connects>
<connect gate="B" pin="ALON" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="GAO" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="GCO" pad="50"/>
<connect gate="B" pin="GIN" pad="52"/>
<connect gate="B" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="OUT01" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="OUT02" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="OUT03" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="OUT04" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="OUT05" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="OUT06" pad="24"/>
<connect gate="B" pin="OUT07" pad="26"/>
<connect gate="B" pin="OUT08" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="OUT09" pad="29"/>
<connect gate="B" pin="OUT10" pad="30"/>
<connect gate="B" pin="OUT11" pad="31"/>
<connect gate="B" pin="OUT12" pad="32"/>
<connect gate="B" pin="OUT13" pad="34"/>
<connect gate="B" pin="OUT14" pad="35"/>
<connect gate="B" pin="OUT15" pad="36"/>
<connect gate="B" pin="OUT16" pad="37"/>
<connect gate="B" pin="OUT17" pad="39"/>
<connect gate="B" pin="OUT18" pad="40"/>
<connect gate="B" pin="OUT19" pad="42"/>
<connect gate="B" pin="OUT20" pad="43"/>
<connect gate="B" pin="OUT21" pad="45"/>
<connect gate="B" pin="OUT22" pad="46"/>
<connect gate="B" pin="OUT23" pad="47"/>
<connect gate="B" pin="OUT24" pad="48"/>
<connect gate="B" pin="PGND@1" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="PGND@2" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="PGND@3" pad="25"/>
<connect gate="B" pin="PGND@4" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="PGND@5" pad="33"/>
<connect gate="B" pin="PGND@6" pad="38"/>
<connect gate="B" pin="PGND@7" pad="41"/>
<connect gate="B" pin="PGND@8" pad="44"/>
<connect gate="B" pin="PGND@9" pad="49"/>
<connect gate="B" pin="REX1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="REX2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="REX3" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="SI" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="XGIN" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="XLAT" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR2D07" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16.bit LED panel driver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/IR2D07.pdf</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="IR2D07"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-4">
<connects>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="LATCH" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="LGND" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="OUT00" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="OUT01" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT02" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="OUT03" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="OUT04" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="OUT05" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="OUT06" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="OUT07" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="OUT08" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="OUT09" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="OUT10" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="OUT11" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="OUT12" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="OUT13" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="OUT14" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="OUT15" pad="24"/>
<connect gate="B" pin="PGND@1" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="PGND@2" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="PGND@3" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="PGND@4" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="REXT" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="SI" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="SO" pad="26"/>
<connect gate="B" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="XEN" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
