<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="19.05" x2="0" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<description>&lt;b&gt;Burr-Brown Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07S">
<description>PIN Header</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL16" value="4010N">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="burr-brown" package="SOT223" value="REG1117">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X07S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X07S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
