<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="8.255" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.255" x2="19.05" y2="8.255" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="8.255" x2="19.05" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP10SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="E$15" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$16" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$18" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$19" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$20" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$21" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$23" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$24" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$25" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$26" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
<element name="E$7" library="testpad" package="TP10SQ" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$21" pad="TP"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$20" pad="TP"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
<contactref element="E$26" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$19" pad="TP"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$8" pad="1"/>
<contactref element="E$24" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$25" pad="TP"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$15" pad="TP"/>
<contactref element="E$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$16" pad="TP"/>
<contactref element="E$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$18" pad="TP"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$23" pad="TP"/>
<contactref element="E$7" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
