<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="30.48" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0.2032" layer="20"/>
<text>Reset</text>
<text>Arduino Wee v1.3</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>RST</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>13</text>
<text>+5V</text>
<text>Tent Vias!</text>
<text>www.arduino.cc</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>+5V</text>
<text>+9V</text>
<text>GND</text>
<text>A4</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="FIDUCIAL-1X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Smartprj">
<description>SP</description>
<packages>
<package name="MLF32-M1-A">
<description>&lt;b&gt;32M1-A&lt;/b&gt; Micro Lead Frame package (MLF)</description>
</package>
<package name="SMD_LED0805">
</package>
<package name="C0603-ROUND">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="R0603-ROUND">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMD_157SW">
</package>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-DBV">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; DBV (R-PDSO-G5)&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps77001.pdf</description>
</package>
<package name="CRYSTAL-3.2-2.5">
</package>
<package name="1X5">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DISCLAIMER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="Smartprj" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="U$4" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2" value="FIDUCIAL1X2"/>
<element name="U1" library="Smartprj" package="MLF32-M1-A" value="ATMEGA328P-MU"/>
<element name="R1" library="Smartprj" package="R0603-ROUND" value="1K"/>
<element name="C2" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="22p"/>
<element name="C4" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="22p"/>
<element name="C6" library="Smartprj" package="C0603-ROUND" value="0.1uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAV70"/>
<element name="LED2" library="Smartprj" package="SMD_LED0805" value="YELLOW"/>
<element name="SW1" library="Smartprj" package="SMD_157SW" value="RESET"/>
<element name="J5" library="Smartprj" package="1X2" value=""/>
<element name="J2" library="Smartprj" package="1X12" value=""/>
<element name="J1" library="Smartprj" package="1X12" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="BAV70"/>
<element name="IC1" library="Smartprj" package="SOT23-DBV" value="LP2985AIM5-5.0"/>
<element name="J4" library="Smartprj" package="1X5" value=""/>
<element name="J3" library="pinhead" package="2X02" value=""/>
<element name="U$11" library="Smartprj" package="DISCLAIMER" value="DISCLAIMER"/>
<element name="X2" library="Smartprj" package="CRYSTAL-3.2-2.5" value="16MHz"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO11">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IO10">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO9">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO8">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+VID">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
