<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="46.99" y1="8.001" x2="42.037" y2="8.001" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="42.037" y1="8.001" x2="40.894" y2="6.985" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="40.894" y1="6.985" x2="40.132" y2="6.985" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="40.132" y1="6.985" x2="39.624" y2="7.493" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="39.624" y1="7.493" x2="37.846" y2="7.493" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="37.846" y1="7.493" x2="37.338" y2="6.985" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="17.907" x2="46.99" y2="8.001" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="17.907" x2="24.257" y2="17.907" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.257" y1="17.907" x2="24.003" y2="17.907" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="37.211" y1="6.985" x2="23.876" y2="6.985" width="0.254" layer="20"/>
<text>DAT1</text>
<text>DAT0</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>VCC</text>
<text>CMD</text>
<text>DAT3</text>
<text>DAT2</text>
<text>DAT0</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>VCC</text>
<text>CMD</text>
<text>DAT3</text>
<text>DAT2</text>
<wire x1="23.876" y1="6.985" x2="23.876" y2="17.907" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="23.876" y1="17.907" x2="24.257" y2="17.907" width="0.2032" layer="20"/>
<text>DAT1</text>
<text>(c) danman.eu</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microsniffer-v14">
<description>Generated from &lt;b&gt;microsniffer-v14.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SPARKFUN_MICRO-SDCARD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="microsniffer-v14" package="SPARKFUN_MICRO-SDCARD" value="SPARKFUN_MICRO-SDCARD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DAT1">
<contactref element="U1" pad="DAT1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DAT0">
<contactref element="U1" pad="DAT0"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U1" pad="CLK"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="U1" pad="CMD"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CD/DAT3">
<contactref element="U1" pad="CD/DAT3"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DAT2">
<contactref element="U1" pad="DAT2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
