<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="43.18" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="60.96" x2="0" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LR</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>D23</text>
<text>D22</text>
<text>D21</text>
<text>D20</text>
<text>D19</text>
<text>D18</text>
<text>D17</text>
<text>D16</text>
<text>Paperuino (C)2014</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="paolo">
<description>Paolo's Library</description>
<packages>
<package name="AX2_1N">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="BOX2_1">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="BOX1_1">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
<package name="SIP6">
</package>
<package name="SIP5">
<description>PIN Header</description>
</package>
<package name="DIP40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACT_01">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$10" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="paolo" package="TACT_01" value="SW">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="paolo" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="paolo" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="paolo" package="HC49/S" value="16MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="R1" library="paolo" package="AX2_1N" value="2K2"/>
<element name="R2" library="paolo" package="AX2_1N" value="100K"/>
<element name="R3" library="paolo" package="AX2_1N" value="1K"/>
<element name="C1" library="paolo" package="BOX1_1" value="22pF"/>
<element name="C2" library="paolo" package="BOX1_1" value="22pF"/>
<element name="C3" library="paolo" package="BOX2_1" value="100nF"/>
<element name="C4" library="paolo" package="BOX1_1" value="100nF"/>
<element name="C5" library="paolo" package="BOX1_1" value="100nF"/>
<element name="PGM" library="paolo" package="SIP6" value="PGM"/>
<element name="SERIAL" library="paolo" package="SIP5" value="SER"/>
<element name="IC1" library="paolo" package="DIP40" value="ATMega1284p"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="PGM" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="PGM" pad="3"/>
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="PGM" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RES_IN">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="SERIAL" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PGM" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PGM" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PGM" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
