<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="12.7" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="UX60A-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type Without Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="E$4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="E$22" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="E$23" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="E$25" library="con-hirose" package="UX60A-MB-5ST" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$23" pad="1"/>
<contactref element="E$25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$22" pad="1"/>
<contactref element="E$25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$25" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
