<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;MaxSream&lt;/b&gt; XBee Products&lt;p&gt;
http://www.maxstream.net</description>
<packages>
<package name="XBEE">
<description>&lt;b&gt;XBEE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.maxstream.net/products/xbee/datasheet_XBee_OEM_RF-Modules.pdf</description>
</package>
<package name="XBEE-PRO">
<description>&lt;b&gt;XBEE Pro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.maxstream.net/products/xbee/datasheet_XBee_OEM_RF-Modules.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XBEE">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="DIN/!CONFIG" direction="in"/>
<pin name="CD/DOUT_EN/DO8" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="PWM0/RSSI" direction="out"/>
<pin name="!DTR!/SLEEP_RQ/DI8"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RF_TX/AD4/DIO4"/>
<pin name="!CTS!/DIO7"/>
<pin name="ON/!SLEEP" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="ASSOC/AD5/DIO5"/>
<pin name="!RTS!/AD6/DIO6"/>
<pin name="COORD_SEL/AD3/DIO3"/>
<pin name="AD2/DIO2"/>
<pin name="AD1/DIO1"/>
<pin name="AD0/DIO0"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XBEE" prefix="XB">
<description>&lt;b&gt;XBee (TM) /XBee-PRO(TM) OEM RF Modules&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: MaxStream, Inc. xbee_productmanual.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XBEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XBEE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS!/DIO7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTR!/SLEEP_RQ/DI8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS!/AD6/DIO6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DIO0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DIO1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DIO2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ASSOC/AD5/DIO5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CD/DOUT_EN/DO8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COORD_SEL/AD3/DIO3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN/!CONFIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/!SLEEP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0/RSSI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_TX/AD4/DIO4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XBP24-Z7UIT-004"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1751799"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34R5507"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="-PRO" package="XBEE-PRO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CTS!/DIO7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTR!/SLEEP_RQ/DI8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS!/AD6/DIO6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DIO0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DIO1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DIO2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ASSOC/AD5/DIO5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CD/DOUT_EN/DO8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COORD_SEL/AD3/DIO3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN/!CONFIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/!SLEEP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0/RSSI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_TX/AD4/DIO4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XBP24-AWI-001"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1337916"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42M2667"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
