<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Intel Microcomputer Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP-132">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA68">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="TSOP56">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP56">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA4016">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA4008">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA46">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA4808">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA4816">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA56">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA56-1">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UBGA56-2">
<description>&lt;b&gt;micro Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP32L">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP40L">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP48L">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP56L">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PSOP44L">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP56L">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA88">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA168">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA68-N">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PGA132">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="S68">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S44">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Package 44 leads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
lead length 1.3 mm; body 10 x 10 x 1.75 mm SOT307-2&lt;br&gt;
Source: www.semiconductors.philips.com .. 8XC51_8XC52_6.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA492">
<description>&lt;b&gt;492-Pin Lead PBGA&lt;/b&gt; (plastic ball grid array)&lt;p&gt;
Source: ftp://download.intel.com/design/network/datashts/25247904.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA196">
<description>&lt;b&gt;PBGA 196&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA208">
<description>&lt;b&gt;PBGA 208&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA241">
<description>&lt;b&gt;PBGA 241&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA256-17">
<description>&lt;b&gt;PBGA 256&lt;/b&gt; 17 x 17mm&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA256-27">
<description>&lt;b&gt;PBGA 256&lt;/b&gt; 27 x 27 mm&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA304">
<description>&lt;b&gt;PBGA 304&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA324">
<description>&lt;b&gt;PBGA 324&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA421">
<description>&lt;b&gt;PBGA 421&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA468">
<description>&lt;b&gt;PBGA 468&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="PBGA544">
<description>&lt;b&gt;PBGA 544&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="HL-PBGA304">
<description>&lt;b&gt;HL-PBGA 304&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="HL-PBGA352">
<description>&lt;b&gt;HL-PBGA 352&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
<package name="HL-PBGA432">
<description>&lt;b&gt;HL-PBGA 432&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.intel.com/Assets/PDF/pkginfo/Ch_14.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="UPI-41">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27/!DAK"/>
<pin name="P26/!DRQ"/>
<pin name="P25/!IBF"/>
<pin name="P24/OBF"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="SYNC" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR2VSS">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2PWR2VSS">
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8206">
<pin name="DI.0" direction="in"/>
<pin name="STB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SEDCU" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M/!S" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI0" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI1" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI2" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI3" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI4" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI5" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI6" direction="in"/>
<pin name="CBI/SYI7" direction="in"/>
<pin name="PI0/POS0" direction="in"/>
<pin name="PI1/POS1" direction="in"/>
<pin name="PI2/NSL0" direction="in"/>
<pin name="PI3/NSL1" direction="in"/>
<pin name="PI4/CE"/>
<pin name="PPI5" direction="in"/>
<pin name="PPI6" direction="in"/>
<pin name="PPI7" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SY/CB/P0" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P1" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P2" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P3" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P4" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P5" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P6" direction="out"/>
<pin name="SY/CB/P7" direction="out"/>
<pin name="BM1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BM0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WZ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DO/WDI15"/>
<pin name="DO/WDI14"/>
<pin name="DO/WDI13"/>
<pin name="DO/WDI12"/>
<pin name="DO/WDI11"/>
<pin name="DO/WDI10"/>
<pin name="DO/WDI9"/>
<pin name="DO/WDI8"/>
<pin name="DO/WDI7"/>
<pin name="DO/WDI6"/>
<pin name="DO/WDI5"/>
<pin name="DO/WDI4"/>
<pin name="DO/WDI3"/>
<pin name="DO/WDI2"/>
<pin name="DO/WDI1"/>
<pin name="DO/WDI0"/>
<pin name="CRCT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DI.15" direction="in"/>
<pin name="DI.14" direction="in"/>
<pin name="DI.13" direction="in"/>
<pin name="DI.12" direction="in"/>
<pin name="DI.11" direction="in"/>
<pin name="DI.10" direction="in"/>
<pin name="DI.9" direction="in"/>
<pin name="DI.8" direction="in"/>
<pin name="DI.7" direction="in"/>
<pin name="DI.6" direction="in"/>
<pin name="DI.5" direction="in"/>
<pin name="DI.4" direction="in"/>
<pin name="DI.3" direction="in"/>
<pin name="DI.2" direction="in"/>
<pin name="DI.1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="8207">
<pin name="LEN" direction="out"/>
<pin name="XA/ACKA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="XB/ACKB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AACKA/WZ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AACKB/RW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBM" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ESTB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="ERROR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MUX/PCLK" direction="out"/>
<pin name="PSEL" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="WE" direction="out"/>
<pin name="FWR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CAS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CAS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CAS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CAS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AO8" direction="out"/>
<pin name="AO7" direction="out"/>
<pin name="AO6" direction="out"/>
<pin name="AO5" direction="out"/>
<pin name="AO4" direction="out"/>
<pin name="AO3" direction="out"/>
<pin name="AO2" direction="out"/>
<pin name="AO1" direction="out"/>
<pin name="AO0" direction="out"/>
<pin name="BS0" direction="in"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="AL0" direction="in"/>
<pin name="AL1" direction="in"/>
<pin name="AL2" direction="in"/>
<pin name="AL3" direction="in"/>
<pin name="AL4" direction="in"/>
<pin name="AL5" direction="in"/>
<pin name="AL6" direction="in"/>
<pin name="AL7" direction="in"/>
<pin name="AL8" direction="in"/>
<pin name="AH0" direction="in"/>
<pin name="AH1" direction="in"/>
<pin name="AH2" direction="in"/>
<pin name="AH3" direction="in"/>
<pin name="AH4" direction="in"/>
<pin name="AH5" direction="in"/>
<pin name="AH6" direction="in"/>
<pin name="AH7" direction="in"/>
<pin name="AH8" direction="in"/>
<pin name="PDI" direction="in"/>
<pin name="RFRQ" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RDB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PEB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PCTLB" direction="in"/>
<pin name="RDA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PEA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PCTLA" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="8237A">
<pin name="IOR" function="dot"/>
<pin name="IOW" function="dot"/>
<pin name="MEMR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MEMW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PIN5" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="HLDA" direction="in"/>
<pin name="ADSTB" direction="out"/>
<pin name="AEN" direction="out"/>
<pin name="HRQ" direction="out"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="DACK2" direction="out"/>
<pin name="DACK3" direction="out"/>
<pin name="DREQ3" direction="in"/>
<pin name="DREQ2" direction="in"/>
<pin name="DREQ1" direction="in"/>
<pin name="DREQ0" direction="in"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DACK1" direction="out"/>
<pin name="DACK0" direction="out"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="EOP" function="dot"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="8253">
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="CLK0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OUT0" direction="out"/>
<pin name="GATE0" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="GATE1" direction="in"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GATE2" direction="in"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="8255A">
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
</symbol>
<symbol name="8256AH">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="EXINT" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RXC" function="dot"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TXC" function="dot"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="8259A">
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="CAS0"/>
<pin name="CAS1"/>
<pin name="CAS2"/>
<pin name="SP/EN" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="IR0" direction="in"/>
<pin name="IR1" direction="in"/>
<pin name="IR2" direction="in"/>
<pin name="IR3" direction="in"/>
<pin name="IR4" direction="in"/>
<pin name="IR5" direction="in"/>
<pin name="IR6" direction="in"/>
<pin name="IR7" direction="in"/>
<pin name="INTA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="8279">
<pin name="RL2" direction="in"/>
<pin name="RL3" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IRQ" direction="out"/>
<pin name="RL4" direction="in"/>
<pin name="RL5" direction="in"/>
<pin name="RL6" direction="in"/>
<pin name="RL7" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="OA3" direction="out"/>
<pin name="OA2" direction="out"/>
<pin name="OA1" direction="out"/>
<pin name="OA0" direction="out"/>
<pin name="OB3" direction="out"/>
<pin name="OB2" direction="out"/>
<pin name="OB1" direction="out"/>
<pin name="OB0" direction="out"/>
<pin name="SL0" direction="out"/>
<pin name="SL1" direction="out"/>
<pin name="SL2" direction="out"/>
<pin name="SL3" direction="out"/>
<pin name="SHIFT" direction="in"/>
<pin name="CNTL/STB" direction="in"/>
<pin name="RL0" direction="in"/>
<pin name="RL1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82077AA">
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TC" direction="in"/>
<pin name="DRQ" direction="out"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="INDENT" direction="in"/>
<pin name="INVERT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ME0" direction="out"/>
<pin name="ME1" direction="out"/>
<pin name="ME2" direction="out"/>
<pin name="ME3" direction="out"/>
<pin name="DS0" direction="out"/>
<pin name="DS1" direction="out"/>
<pin name="DS2" direction="out"/>
<pin name="DS3" direction="out"/>
<pin name="HDSEL" direction="out"/>
<pin name="STEP" direction="out"/>
<pin name="DIR" direction="out"/>
<pin name="WRDATA" direction="out"/>
<pin name="WE" direction="out"/>
<pin name="DENSEL" direction="out"/>
<pin name="DSKCHG" direction="in"/>
<pin name="DRV2" direction="in"/>
<pin name="TRK0" direction="in"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="INDX" direction="in"/>
<pin name="RDDATA" direction="in"/>
<pin name="HIFIL"/>
<pin name="LOFIL"/>
<pin name="MFM"/>
<pin name="PLL0" direction="in"/>
<pin name="DRATE0" direction="out"/>
<pin name="DRATE1" direction="out"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4PWR9VSS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8231A">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="EACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="READY" direction="out"/>
<pin name="END" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SVREQ" direction="out"/>
<pin name="SVACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="82C08">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PDD" direction="in"/>
<pin name="AL0" direction="in"/>
<pin name="AL1" direction="in"/>
<pin name="AL2" direction="in"/>
<pin name="AL3" direction="in"/>
<pin name="AL4" direction="in"/>
<pin name="AL5" direction="in"/>
<pin name="AL6" direction="in"/>
<pin name="AL7" direction="in"/>
<pin name="AL8" direction="in"/>
<pin name="AH0" direction="in"/>
<pin name="AH1" direction="in"/>
<pin name="AH2" direction="in"/>
<pin name="AH3" direction="in"/>
<pin name="AH4" direction="in"/>
<pin name="AH5" direction="in"/>
<pin name="AH6" direction="in"/>
<pin name="AH7" direction="in"/>
<pin name="AH8" direction="in"/>
<pin name="AO0" direction="out"/>
<pin name="AO1" direction="out"/>
<pin name="AO2" direction="out"/>
<pin name="AO3" direction="out"/>
<pin name="AO4" direction="out"/>
<pin name="AO5" direction="out"/>
<pin name="AO6" direction="out"/>
<pin name="AO7" direction="out"/>
<pin name="AO8" direction="out"/>
<pin name="RAS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CAS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CAS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BS" direction="in"/>
<pin name="PCTL" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PDI" direction="in"/>
<pin name="RFRQ" direction="in"/>
<pin name="PDCLK" direction="in"/>
<pin name="WE/PCLK" direction="out"/>
<pin name="AA/TACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC/VPD" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="UPI-452">
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="READ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WRITE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="P0-0"/>
<pin name="P0-1"/>
<pin name="P0-2"/>
<pin name="P0-3"/>
<pin name="P0-4"/>
<pin name="P0-5"/>
<pin name="P0-6"/>
<pin name="P0-7"/>
<pin name="P1-0"/>
<pin name="P1-1"/>
<pin name="P1-2"/>
<pin name="P1-3"/>
<pin name="P1-4"/>
<pin name="P15/!HLD"/>
<pin name="P16/!HDA"/>
<pin name="P1-7"/>
<pin name="P2-0"/>
<pin name="P2-1"/>
<pin name="P2-2"/>
<pin name="P2-3"/>
<pin name="P2-4"/>
<pin name="P2-5"/>
<pin name="P2-6"/>
<pin name="P2-7"/>
<pin name="P3-0/RXD"/>
<pin name="P3-1/TXD"/>
<pin name="P3-2/IN0"/>
<pin name="P3-3/IN1"/>
<pin name="P3-4/T0"/>
<pin name="P3-5/T1"/>
<pin name="P3-6/!WR"/>
<pin name="P3-7/!RD"/>
<pin name="P4-0"/>
<pin name="P4-1"/>
<pin name="P4-2"/>
<pin name="P4-3"/>
<pin name="P4-4"/>
<pin name="P4-5"/>
<pin name="P4-6"/>
<pin name="P4-7"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC/VPP" direction="pwr"/>
<pin name="DACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DRQIN/" direction="out"/>
<pin name="DRQOUT/" direction="out"/>
<pin name="INTRQ" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="82C55A">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80286">
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="READY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="PEACK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="COD/INTA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="PEREQ" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="CAP" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ERROR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BUSY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="BHE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
</symbol>
<symbol name="80287XL">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CKM" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PEACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPRD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PEREQ" direction="out"/>
<pin name="BUSY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="NPWR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPS2" direction="in"/>
<pin name="CMD0" direction="in"/>
<pin name="CMD1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C288">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="in"/>
<pin name="MB" direction="in"/>
<pin name="CENL" direction="in"/>
<pin name="CMDLY" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="MCE" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="IOWC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IORC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MWTC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MRDC" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CEN/!AEN" direction="in"/>
<pin name="INTA" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="82C284">
<pin name="CLK" direction="out" function="dotclk"/>
<pin name="F/!C" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="EFI" direction="in"/>
<pin name="ARDYEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ARDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCLK" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SRDYEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SRDY" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="8087">
<pin name="A19/S6"/>
<pin name="A18/S5"/>
<pin name="A17/S4"/>
<pin name="A16/S3"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="BUSY" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="BHE/S7" function="dot"/>
<pin name="S2" function="dot"/>
<pin name="S1" function="dot"/>
<pin name="S0" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="QS0" direction="in"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="QS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80386DX">
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
<pin name="A26" direction="out"/>
<pin name="A27" direction="out"/>
<pin name="A28" direction="out"/>
<pin name="A29" direction="out"/>
<pin name="A30" direction="out"/>
<pin name="A31" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="NA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS16" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ERROR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PEREQ" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="ADS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="D/!C" direction="out"/>
<pin name="W/!R" direction="out"/>
<pin name="BE3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE0" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="80387DX">
<pin name="CPUCLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="NUMCLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CKM" direction="in" function="dot"/>
<pin name="READY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESETIN" direction="in"/>
<pin name="ADS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W/!R" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PEREQ" direction="out"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="READYO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="NPS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPS2" direction="in"/>
<pin name="CMD0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="STEN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80486DX2">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="A24"/>
<pin name="A25"/>
<pin name="A26"/>
<pin name="A27"/>
<pin name="A28"/>
<pin name="A29"/>
<pin name="A30"/>
<pin name="A31"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="DP0"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="DP3"/>
<pin name="RDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BRDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BLAST" direction="out" function="dot"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PLOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ADS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="D/!C" direction="out"/>
<pin name="W/!R" direction="out"/>
<pin name="BE3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCHK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="BREQ" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="BOFF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AHOLD" direction="in"/>
<pin name="EADS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="KEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FLUSH" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PWT" direction="out"/>
<pin name="PCD" direction="out"/>
<pin name="FERR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IGNNE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS16" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A20M" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="UP" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="80486SX">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="A24"/>
<pin name="A25"/>
<pin name="A26"/>
<pin name="A27"/>
<pin name="A28"/>
<pin name="A29"/>
<pin name="A30"/>
<pin name="A31"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="DP0"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="DP3"/>
<pin name="RDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BRDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BLAST" direction="out" function="dot"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PLOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ADS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="D/!C" direction="out"/>
<pin name="W/!R" direction="out"/>
<pin name="BE3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCHK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="BREQ" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="BOFF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AHOLD" direction="in"/>
<pin name="EADS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="KEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FLUSH" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PWT" direction="out"/>
<pin name="PCD" direction="out"/>
<pin name="FERR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IGNNE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS16" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A20M" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWR2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC3VSS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="5VCC5VSS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="20VC21VS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@14" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@21" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="9VCC9VSS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="24VC28VS">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@14" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@21" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@22" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@24" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@25" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@26" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@27" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@22" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@24" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@23" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@28" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8086MAX">
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="QS1" direction="out"/>
<pin name="QS0" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!MX" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="AD15"/>
</symbol>
<symbol name="8086MIN">
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MN" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="AD15"/>
</symbol>
<symbol name="8088MAX">
<pin name="A14"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="QS1" direction="out"/>
<pin name="QS0" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!MX" direction="in"/>
<pin name="HIGH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A15"/>
</symbol>
<symbol name="8088MIN">
<pin name="A14"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="IO/!M" direction="out"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MN" direction="in"/>
<pin name="SSO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A15"/>
</symbol>
<symbol name="80C186">
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!TST!/BSY"/>
<pin name="INT0" direction="in"/>
<pin name="INT1/!SE" direction="in"/>
<pin name="INT2/!A0"/>
<pin name="INT3/!A1"/>
<pin name="ARDY" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="PCS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!PCS5!/A1" direction="out"/>
<pin name="!PCS6!/A2" direction="out"/>
<pin name="TMR_IN0" direction="in"/>
<pin name="TMR_IN1" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD/QSMD" function="dot"/>
<pin name="!WR!/QS1" direction="out"/>
<pin name="BHE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="LCS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="UCS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TMR_OUT0" direction="out"/>
<pin name="TMR_OUT1" direction="out"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="DRQ0" direction="in"/>
<pin name="DRQ1" direction="in"/>
<pin name="MCS0" function="dot"/>
<pin name="MCS1/ERR" function="dot"/>
<pin name="MCS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MCS3/NPS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SRDY" direction="in"/>
<pin name="ALE/QS0" direction="out"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C188">
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TEST" function="dot"/>
<pin name="INT0" direction="in"/>
<pin name="INT1/!SE" direction="in"/>
<pin name="INT2/!A0"/>
<pin name="INT3/!A1"/>
<pin name="ARDY" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="PCS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCS4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!PCS5!/A1" direction="out"/>
<pin name="!PCS6!/A2" direction="out"/>
<pin name="TMR_IN0" direction="in"/>
<pin name="TMR_IN1" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD/QSMD" function="dot"/>
<pin name="!WR!/QS1" direction="out"/>
<pin name="RFSH" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="LCS" function="dot"/>
<pin name="UCS" function="dot"/>
<pin name="TMR_OUT0" direction="out"/>
<pin name="TMR_OUT1" direction="out"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="DRQ0" direction="in"/>
<pin name="DRQ1" direction="in"/>
<pin name="MCS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MCS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MCS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MCS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SRDY" direction="in"/>
<pin name="ALE/QS0" direction="out"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8048">
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8243">
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P73"/>
<pin name="P72"/>
<pin name="P71"/>
<pin name="P70"/>
<pin name="P63"/>
<pin name="P62"/>
<pin name="P61"/>
<pin name="P60"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P50"/>
<pin name="P51"/>
<pin name="P52"/>
<pin name="P53"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P40"/>
</symbol>
<symbol name="8080">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="SYNC" direction="out"/>
<pin name="DBIN" direction="out"/>
<pin name="WAIT" direction="out"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="INTE" direction="out"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="INT" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="VSS/GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD/+12V" direction="pwr"/>
<pin name="VCC/+5V" direction="pwr"/>
<pin name="VBB/-5V" direction="pwr"/>
<pin name="PHI1" direction="in"/>
<pin name="PHI2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="8085">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="IO/!M" direction="out"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="INTA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RES_OUT" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="SOD" direction="out"/>
<pin name="RST5_5" direction="in"/>
<pin name="RST6_5" direction="in"/>
<pin name="RST7_5" direction="in"/>
<pin name="TRAP" direction="in"/>
<pin name="RES_IN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="SID" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C187">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CKM" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PEREQ" direction="out"/>
<pin name="BUSY" direction="out"/>
<pin name="ERROR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="NPRD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPWR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NPS2" direction="in"/>
<pin name="CMD0" direction="in"/>
<pin name="CMD1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5PWR6GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8155">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="IO/!M" direction="in"/>
<pin name="TIMERIN" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="TIMEROUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
</symbol>
<symbol name="8156">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="IO/!M" direction="in"/>
<pin name="TIMERIN" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="TIMEROUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
</symbol>
<symbol name="8185">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="82188">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="AEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="S0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="DEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="RD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="WR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HOLD" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="in"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="SYSHOLD" direction="in"/>
<pin name="SYSHLDA" direction="out"/>
<pin name="SRDY" direction="in"/>
<pin name="ARDY" direction="in"/>
<pin name="SRO" direction="out"/>
<pin name="QS0I" direction="in"/>
<pin name="QS1I" direction="in"/>
<pin name="QS0O" direction="out"/>
<pin name="QS1O" direction="out"/>
<pin name="CSIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CSOUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8224">
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="RESIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RDYIN" direction="in"/>
<pin name="SYNC" direction="in"/>
<pin name="TANK" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="out"/>
<pin name="PHI1" direction="out"/>
<pin name="PHI2" direction="out"/>
<pin name="PHI2(TTL)" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="READY" direction="out"/>
<pin name="STSTB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8228">
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="STSTB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DBIN" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="HLDA" direction="in"/>
<pin name="MEMR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MEMW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I/OR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I/OW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BUSEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTA" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8755">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="IO/!M" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in"/>
<pin name="IOW" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="IOR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PRG/!CE1" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="READY" direction="out"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="80517">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="P11-INT4"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13-INT6"/>
<pin name="P14-INT2"/>
<pin name="P15-T2EX"/>
<pin name="P16-CLKO"/>
<pin name="P17-T2"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12-INT5"/>
<pin name="P10-INT3"/>
<pin name="P56-CCM6"/>
<pin name="P55-CCM5"/>
<pin name="P54-CCM4"/>
<pin name="P53-CCM3"/>
<pin name="P52-CCM2"/>
<pin name="P51-CCM1"/>
<pin name="P50-CCM0"/>
<pin name="P70-AN0" direction="in"/>
<pin name="P71-AN1" direction="in"/>
<pin name="P72-AN2" direction="in"/>
<pin name="P73-AN3" direction="in"/>
<pin name="P74-AN4" direction="in"/>
<pin name="P75-AN5" direction="in"/>
<pin name="P76-AN6" direction="in"/>
<pin name="P77-AN7" direction="in"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P57-CCM7"/>
<pin name="PE-SWD" direction="in"/>
<pin name="VAGND" direction="pwr"/>
<pin name="VAREF" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="P80-AN8" direction="in"/>
<pin name="P81-AN9" direction="in"/>
<pin name="P82-AN10" direction="in"/>
<pin name="P83-AN11" direction="in"/>
<pin name="P60-ADST"/>
<pin name="P61-RXD1"/>
<pin name="P62-TXD1"/>
<pin name="P63"/>
<pin name="P64"/>
<pin name="P65"/>
<pin name="P66"/>
<pin name="P67"/>
<pin name="OWE" direction="in"/>
<pin name="RO" direction="out"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8744">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA-VPP" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE-PROG" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16-RTS"/>
<pin name="P17-CTS"/>
<pin name="P30-I/O"/>
<pin name="P31-DATA"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-SCLK"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="83652">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16-SCL"/>
<pin name="P17-SDA"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="83552">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="P11-CT1I"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="P13-CT3I"/>
<pin name="P14-T2"/>
<pin name="P15-RT2"/>
<pin name="P16-SCL"/>
<pin name="P17-SDA"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12-CT2I"/>
<pin name="P10-CT0I"/>
<pin name="STADC" direction="in"/>
<pin name="PWM1" direction="out"/>
<pin name="PWM0" direction="out"/>
<pin name="P50-ADC0" direction="in"/>
<pin name="P51-ADC1" direction="in"/>
<pin name="P52-ADC2" direction="in"/>
<pin name="P53-ADC3" direction="in"/>
<pin name="P54-ADC4" direction="in"/>
<pin name="P55-ADC5" direction="in"/>
<pin name="P56-ADC6" direction="in"/>
<pin name="P57-ADC7" direction="in"/>
<pin name="P40-CSR0"/>
<pin name="P41-CSR1"/>
<pin name="P42-CSR2"/>
<pin name="P43-CSR3"/>
<pin name="P44-CSR4"/>
<pin name="P45-CSR5"/>
<pin name="P46-CMT0"/>
<pin name="P47-CMT1"/>
<pin name="EW" direction="in"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="AVREF+" direction="pwr"/>
<pin name="AVREF-" direction="pwr"/>
<pin name="NC1" direction="nc"/>
<pin name="NC2" direction="nc"/>
<pin name="NC3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="83751">
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="P02"/>
<pin name="P01-SDA"/>
<pin name="P00-SCL"/>
<pin name="P37"/>
<pin name="P36"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15-INT0"/>
<pin name="P16-INT1"/>
<pin name="P17-T0"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="P32"/>
<pin name="P33"/>
<pin name="P34"/>
<pin name="P35"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="80512">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P56"/>
<pin name="P55"/>
<pin name="P54"/>
<pin name="P53"/>
<pin name="P52"/>
<pin name="P51"/>
<pin name="P50"/>
<pin name="P60-AN0" direction="in"/>
<pin name="P61-AN1" direction="in"/>
<pin name="P62-AN2" direction="in"/>
<pin name="P63-AN3" direction="in"/>
<pin name="P64-AN4" direction="in"/>
<pin name="P65-AN5" direction="in"/>
<pin name="P66-AN6" direction="in"/>
<pin name="P67-AN7" direction="in"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P57"/>
<pin name="VPD" direction="pwr"/>
<pin name="VAGND" direction="pwr"/>
<pin name="VAREF" direction="pwr"/>
<pin name="VBB" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="83C451">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P56"/>
<pin name="P55"/>
<pin name="P54"/>
<pin name="P53"/>
<pin name="P52"/>
<pin name="P51"/>
<pin name="P50"/>
<pin name="P60"/>
<pin name="P61"/>
<pin name="P62"/>
<pin name="P63"/>
<pin name="P64"/>
<pin name="P65"/>
<pin name="P66"/>
<pin name="P67"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P57"/>
<pin name="AFLAG"/>
<pin name="BFLAG"/>
<pin name="IDS"/>
<pin name="ODS"/>
</symbol>
<symbol name="80515">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="P11-INT4"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13-INT6"/>
<pin name="P14-INT2"/>
<pin name="P15-T2EX"/>
<pin name="P16-CLKO"/>
<pin name="P17-T2"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12-INT5"/>
<pin name="P10-INT3"/>
<pin name="P56"/>
<pin name="P55"/>
<pin name="P54"/>
<pin name="P53"/>
<pin name="P52"/>
<pin name="P51"/>
<pin name="P50"/>
<pin name="P60-AN0" direction="in"/>
<pin name="P61-AN1" direction="in"/>
<pin name="P62-AN2" direction="in"/>
<pin name="P63-AN3" direction="in"/>
<pin name="P64-AN4" direction="in"/>
<pin name="P65-AN5" direction="in"/>
<pin name="P66-AN6" direction="in"/>
<pin name="P67-AN7" direction="in"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P57"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="VAGND" direction="pwr"/>
<pin name="VAREF" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C535">
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P5.0"/>
<pin name="P5.1"/>
<pin name="P5.2"/>
<pin name="P5.3"/>
<pin name="P5.4"/>
<pin name="P5.5"/>
<pin name="P5.6"/>
<pin name="P5.7"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="VAREF"/>
<pin name="VAGND"/>
<pin name="P6.0" direction="in"/>
<pin name="P6.1" direction="in"/>
<pin name="P6.2" direction="in"/>
<pin name="P6.3" direction="in"/>
<pin name="P6.4" direction="in"/>
<pin name="P6.6" direction="in"/>
<pin name="P6.7" direction="in"/>
<pin name="P4.3"/>
<pin name="P6.5" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P4.2"/>
<pin name="P4.1"/>
<pin name="P4.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="INT3/P1.0"/>
<pin name="INT4/P1.1"/>
<pin name="INT5/P1.2"/>
<pin name="INT6/P1.3"/>
<pin name="INT2/P1.4"/>
<pin name="T2EX/P1.5"/>
<pin name="CLKOUTP1.6"/>
<pin name="T2/P1.7"/>
<pin name="P4.4"/>
<pin name="P4.5"/>
<pin name="P4.6"/>
<pin name="P4.7"/>
<pin name="P3.0"/>
<pin name="P3.1"/>
<pin name="P3.2"/>
<pin name="P3.3"/>
<pin name="P3.4/T0"/>
<pin name="P3.5/T1"/>
<pin name="P3.6/WR"/>
<pin name="P3.7/RD"/>
</symbol>
<symbol name="8021">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P07"/>
<pin name="P06"/>
<pin name="P05"/>
<pin name="P04"/>
<pin name="P03"/>
<pin name="P02"/>
<pin name="P01"/>
<pin name="P00"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="PROG" direction="out"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="8421">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P07"/>
<pin name="P06"/>
<pin name="P05"/>
<pin name="P04"/>
<pin name="P03"/>
<pin name="P02"/>
<pin name="P01"/>
<pin name="P00"/>
<pin name="INT-T0" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="8022">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="UAREF" direction="pwr"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P07"/>
<pin name="P06"/>
<pin name="P05"/>
<pin name="P04"/>
<pin name="P03"/>
<pin name="P02"/>
<pin name="P01"/>
<pin name="P00"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="SUBST" direction="in"/>
<pin name="AUCC" direction="pwr"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="T0"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="AUSS" direction="pwr"/>
<pin name="PROG" direction="out"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="UTH" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8051">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11-T2EX"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10-T2"/>
</symbol>
<symbol name="8052">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11-T2EX"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10-T2"/>
</symbol>
<symbol name="8751">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA-VPP" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE-PROG" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="8752">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA-VPP" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE-PROG" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11-T2EX"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10-T2"/>
</symbol>
<symbol name="8044">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16-RTS"/>
<pin name="P17-CTS"/>
<pin name="P30-I/O"/>
<pin name="P31-DATA"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-SCLK"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="83C152">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="P11-GTXD"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13-TXC"/>
<pin name="P14-RXC"/>
<pin name="P15-HLD"/>
<pin name="P16-HLDA"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12-DEN"/>
<pin name="P10-GRXD"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P47"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC1GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8751PLCC">
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="EA-VPP" direction="in"/>
<pin name="P27-A15"/>
<pin name="P26-A14"/>
<pin name="P25-A13"/>
<pin name="P24-A12"/>
<pin name="P23-A11"/>
<pin name="P22-A10"/>
<pin name="P21-A9"/>
<pin name="P20-A8"/>
<pin name="P07-AD7"/>
<pin name="P06-AD6"/>
<pin name="P05-AD5"/>
<pin name="P04-AD4"/>
<pin name="P03-AD3"/>
<pin name="P02-AD2"/>
<pin name="P01-AD1"/>
<pin name="P00-AD0"/>
<pin name="ALE-PROG" direction="out"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="P37-RD"/>
<pin name="P36-WR"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P30-RXD"/>
<pin name="P31-TXD"/>
<pin name="P32-INT0"/>
<pin name="P33-INT1"/>
<pin name="P34-T0"/>
<pin name="P35-T1"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P10"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="28F640J5">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
<pin name="A20" direction="in"/>
<pin name="A21" direction="in"/>
<pin name="A22" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="D15" direction="hiz"/>
<pin name="CE0" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!RP" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="STS" direction="out"/>
<pin name="!BYTE" direction="out"/>
<pin name="VPEN" direction="out"/>
<pin name="VCCQ" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR3GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2VCC3GND">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="8251">
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="C/!D" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="TXE" direction="out"/>
<pin name="!TXC" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="RXRDY" direction="out"/>
<pin name="!RXC" direction="in"/>
<pin name="SYNDET"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TXRDY" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-HSS">
<pin name="HSS_TXDATA0" direction="out"/>
<pin name="HSS_RXDATA0" direction="in"/>
<pin name="HSS_TXFRAME0"/>
<pin name="HSS_TXCLK0"/>
<pin name="HSS_RXFRAME0"/>
<pin name="HSS_RXCLK0"/>
<pin name="HSS_TXDATA1" direction="out"/>
<pin name="HSS_RXDATA1" direction="in"/>
<pin name="HSS_TXFRAME1"/>
<pin name="HSS_TXCLK1"/>
<pin name="HSS_RXFRAME1"/>
<pin name="HSS_RXCLK1"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-PCI-AD">
<pin name="PCI_AD0"/>
<pin name="PCI_AD1"/>
<pin name="PCI_AD2"/>
<pin name="PCI_AD3"/>
<pin name="PCI_AD4"/>
<pin name="PCI_AD5"/>
<pin name="PCI_AD6"/>
<pin name="PCI_AD7"/>
<pin name="PCI_AD8"/>
<pin name="PCI_AD9"/>
<pin name="PCI_AD10"/>
<pin name="PCI_AD11"/>
<pin name="PCI_AD12"/>
<pin name="PCI_AD13"/>
<pin name="PCI_AD14"/>
<pin name="PCI_AD15"/>
<pin name="PCI_AD16"/>
<pin name="PCI_AD17"/>
<pin name="PCI_AD18"/>
<pin name="PCI_AD19"/>
<pin name="PCI_AD20"/>
<pin name="PCI_AD21"/>
<pin name="PCI_AD22"/>
<pin name="PCI_AD23"/>
<pin name="PCI_AD24"/>
<pin name="PCI_AD25"/>
<pin name="PCI_AD26"/>
<pin name="PCI_AD27"/>
<pin name="PCI_AD28"/>
<pin name="PCI_AD29"/>
<pin name="PCI_AD30"/>
<pin name="PCI_AD31"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-PCI">
<pin name="GNT_N1" direction="out"/>
<pin name="GNT_N2" direction="out"/>
<pin name="GNT_N3" direction="out"/>
<pin name="GNT_N0"/>
<pin name="REQ_N0"/>
<pin name="REQ_N1" direction="in"/>
<pin name="REQ_N2" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="CBE_N0"/>
<pin name="CBE_N1"/>
<pin name="CBE_N2"/>
<pin name="CBE_N3"/>
<pin name="PAR"/>
<pin name="FRAME_N"/>
<pin name="TRDY_N"/>
<pin name="IRDY_N"/>
<pin name="STOP_N"/>
<pin name="PERR_N"/>
<pin name="SERR_N"/>
<pin name="DEVSEL_N"/>
<pin name="IDSEL" direction="in"/>
<pin name="REQ_N3" direction="in"/>
<pin name="INTA_N" direction="out"/>
<pin name="OSC_IN" direction="in"/>
<pin name="OSC_OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-SDM-DATA">
<pin name="DATA0"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="DATA2"/>
<pin name="DATA3"/>
<pin name="DATA4"/>
<pin name="DATA5"/>
<pin name="DATA6"/>
<pin name="DATA7"/>
<pin name="DATA8"/>
<pin name="DATA9"/>
<pin name="DATA10"/>
<pin name="DATA11"/>
<pin name="DATA12"/>
<pin name="DATA13"/>
<pin name="DATA14"/>
<pin name="DATA15"/>
<pin name="DATA16"/>
<pin name="DATA17"/>
<pin name="DATA18"/>
<pin name="DATA19"/>
<pin name="DATA20"/>
<pin name="DATA21"/>
<pin name="DATA22"/>
<pin name="DATA23"/>
<pin name="DATA24"/>
<pin name="DATA25"/>
<pin name="DATA26"/>
<pin name="DATA27"/>
<pin name="DATA28"/>
<pin name="DATA29"/>
<pin name="DATA30"/>
<pin name="DATA31"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-SDM-ADDR">
<pin name="ADDR0" direction="out"/>
<pin name="ADDR1" direction="out"/>
<pin name="ADDR2" direction="out"/>
<pin name="ADDR3" direction="out"/>
<pin name="ADDR4" direction="out"/>
<pin name="ADDR5" direction="out"/>
<pin name="ADDR6" direction="out"/>
<pin name="ADDR7" direction="out"/>
<pin name="ADDR8" direction="out"/>
<pin name="ADDR9" direction="out"/>
<pin name="ADDR10" direction="out"/>
<pin name="ADDR11" direction="out"/>
<pin name="ADDR12" direction="out"/>
<pin name="CS_N0" direction="out"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="DQM0"/>
<pin name="RAS_N" direction="out"/>
<pin name="BA0" direction="out"/>
<pin name="BA1" direction="out"/>
<pin name="CAS_N" direction="out"/>
<pin name="CS_N1" direction="out"/>
<pin name="WE_N" direction="out"/>
<pin name="CKE" direction="out"/>
<pin name="DQM1"/>
<pin name="DQM2"/>
<pin name="DQM3"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-ADDR">
<pin name="ADDR0"/>
<pin name="ADDR1"/>
<pin name="ADDR2"/>
<pin name="ADDR3"/>
<pin name="ADDR4"/>
<pin name="ADDR5"/>
<pin name="ADDR6"/>
<pin name="ADDR7"/>
<pin name="ADDR8"/>
<pin name="ADDR9"/>
<pin name="ADDR10"/>
<pin name="ADDR11"/>
<pin name="ADDR12"/>
<pin name="ADDR13"/>
<pin name="ADDR14"/>
<pin name="ADDR15"/>
<pin name="ADDR16"/>
<pin name="ADDR17"/>
<pin name="ADDR18"/>
<pin name="ADDR19"/>
<pin name="ADDR20"/>
<pin name="ADDR21"/>
<pin name="ADDR22"/>
<pin name="ADDR23"/>
<pin name="ADDR24"/>
<pin name="ADDR25"/>
<pin name="ADDR26"/>
<pin name="ADDR27"/>
<pin name="ADDR28"/>
<pin name="ADDR29"/>
<pin name="ADDR30"/>
<pin name="ADDR31"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-EX">
<pin name="EX_RD_N" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N0" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N1" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N2" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N3" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N4" direction="out"/>
<pin name="EX_CLK" direction="in"/>
<pin name="EX_ALE" direction="out"/>
<pin name="EX_WR_N" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N5" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N6" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N7" direction="out"/>
<pin name="EX_IO_WAIT_N" direction="in"/>
<pin name="EX_RDY_N0" direction="in"/>
<pin name="EX_RDY_N1" direction="in"/>
<pin name="EX_RDY_N2" direction="in"/>
<pin name="EX_RDY_N3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-USB">
<pin name="DNEG"/>
<pin name="DPOS"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-EX-ADDR">
<pin name="ADDR0"/>
<pin name="ADDR1"/>
<pin name="ADDR2"/>
<pin name="ADDR3"/>
<pin name="ADDR4"/>
<pin name="ADDR5"/>
<pin name="ADDR6"/>
<pin name="ADDR7"/>
<pin name="ADDR8"/>
<pin name="ADDR9"/>
<pin name="ADDR10"/>
<pin name="ADDR11"/>
<pin name="ADDR12"/>
<pin name="ADDR13"/>
<pin name="ADDR14"/>
<pin name="ADDR15"/>
<pin name="ADDR16"/>
<pin name="ADDR17"/>
<pin name="ADDR18"/>
<pin name="ADDR19"/>
<pin name="ADDR20"/>
<pin name="ADDR21"/>
<pin name="ADDR22"/>
<pin name="ADDR23"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-GPIO">
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO8"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="GPIO10"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO15"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-JTAG">
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TRST_N" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-UTP-OP">
<pin name="UTP_OP_CLK" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_SOC" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA0" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA1" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA2" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA3" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA4" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA5" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA6" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_DATA7" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR0" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR1" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR2" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR3" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR4" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_FCI" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_FCO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-UTP-IP">
<pin name="UTP_IP_FCI" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR0" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_DATA0" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_FCO" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_CLK" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_SOC" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA1" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA2" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA3" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA4" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA5" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA6" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA7" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR1" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR2" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR3" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR4" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-EX-DATA">
<pin name="EX_DATA0"/>
<pin name="EX_DATA1"/>
<pin name="EX_DATA2"/>
<pin name="EX_DATA3"/>
<pin name="EX_DATA4"/>
<pin name="EX_DATA5"/>
<pin name="EX_DATA6"/>
<pin name="EX_DATA7"/>
<pin name="EX_DATA8"/>
<pin name="EX_DATA9"/>
<pin name="EX_DATA10"/>
<pin name="EX_DATA11"/>
<pin name="EX_DATA12"/>
<pin name="EX_DATA13"/>
<pin name="EX_DATA14"/>
<pin name="EX_DATA15"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-ETH">
<pin name="ETH_TXDATA0:0" direction="out"/>
<pin name="ETH_COL0"/>
<pin name="ETH_TXEN1"/>
<pin name="ETH_RXDV1"/>
<pin name="ETH_COL1"/>
<pin name="ETH_TXCLK0" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA0:1" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXDATA0:2" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXDATA0:3" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXEN0" direction="out"/>
<pin name="ETH_RXCLK0" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA0:0" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA0:1" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA0:2" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA0:3" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDV0" direction="in"/>
<pin name="ETH_CRS0" direction="in"/>
<pin name="ETH_MDIO"/>
<pin name="ETH_MDC" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXCLK1" direction="out"/>
<pin name="ETH_RXCLK1" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA1:0" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA1:1" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA1:2" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA1:3" direction="in"/>
<pin name="ETH_CRS1" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA1:0" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXDATA1:1" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXDATA1:2" direction="out"/>
<pin name="ETH_TXDATA1:3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-UART">
<pin name="RXDATA0" direction="in"/>
<pin name="TXDATA0" direction="out"/>
<pin name="CTS0_N" direction="in"/>
<pin name="RTS0_N" direction="out"/>
<pin name="RXDATA1" direction="in"/>
<pin name="TXDATA1" direction="out"/>
<pin name="CTS1_N" direction="in"/>
<pin name="RTS1_N" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-SYS">
<pin name="BYPASS_CLK" direction="in"/>
<pin name="SCANTESTMODE" direction="in"/>
<pin name="RESET_IN_N" direction="in"/>
<pin name="PWRON_RESET_N" direction="in"/>
<pin name="HIGHZ_N" direction="in"/>
<pin name="PLL_LOCK" direction="out"/>
<pin name="RCOMP" direction="in"/>
<pin name="VCCPLL1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCPLL2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCOSCP" direction="pwr"/>
<pin name="VSSOSCP@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCCOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VSSOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSSOSCP@10" direction="pwr"/>
<pin name="RESEVED" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="IXP-PWR">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@21" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@22" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@23" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@24" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@25" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@26" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@27" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@28" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@29" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@22" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@24" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@30" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@31" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@32" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@33" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@34" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@35" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@36" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@37" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@25" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@26" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@27" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@28" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@29" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@38" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@39" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@40" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@41" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@42" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@43" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@44" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@45" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@46" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@22" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@24" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@25" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@26" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@30" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@31" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@32" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@33" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@34" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@35" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@47" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@48" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@49" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@50" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@51" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@52" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@53" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@54" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@55" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@56" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@57" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@58" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@59" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@60" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@61" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@62" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@63" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@64" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@65" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@66" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@67" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@68" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@69" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@70" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@71" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@72" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@27" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@28" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@29" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@30" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@97" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@32" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@33" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@34" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@36" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@37" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@38" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@39" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@40" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@41" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@42" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@73" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@74" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@75" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@76" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@77" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@78" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@79" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@80" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@81" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@82" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@83" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@84" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@35" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@36" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@37" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@38" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@39" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@40" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@41" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@42" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@43" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@44" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@31" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@51" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@52" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@53" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@85" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@86" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@87" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@88" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@89" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@90" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@91" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@92" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@93" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@94" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@95" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@96" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@54" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@43" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@44" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@45" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@46" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@47" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@48" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@49" direction="pwr"/>
<pin name="VCCP@50" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IXP4XXB-533">
<pin name="PCI_AD31"/>
<pin name="PCI_AD30"/>
<pin name="PCI_AD29"/>
<pin name="PCI_AD28"/>
<pin name="PCI_AD27"/>
<pin name="PCI_AD26"/>
<pin name="PCI_AD25"/>
<pin name="PCI_AD24"/>
<pin name="PCI_AD23"/>
<pin name="PCI_AD22"/>
<pin name="PCI_AD21"/>
<pin name="PCI_AD20"/>
<pin name="PCI_AD19"/>
<pin name="PCI_AD18"/>
<pin name="PCI_AD17"/>
<pin name="PCI_AD16"/>
<pin name="PCI_AD15"/>
<pin name="PCI_AD14"/>
<pin name="PCI_AD13"/>
<pin name="PCI_AD12"/>
<pin name="PCI_AD11"/>
<pin name="PCI_AD10"/>
<pin name="PCI_AD9"/>
<pin name="PCI_AD8"/>
<pin name="PCI_AD7"/>
<pin name="PCI_AD6"/>
<pin name="PCI_AD5"/>
<pin name="PCI_AD4"/>
<pin name="PCI_AD3"/>
<pin name="PCI_AD2"/>
<pin name="PCI_AD1"/>
<pin name="PCI_AD0"/>
<pin name="PCI_CBE_N3"/>
<pin name="PCI_CBE_N2"/>
<pin name="PCI_CBE_N1"/>
<pin name="PCI_CBE_N0"/>
<pin name="PCI_PAR"/>
<pin name="PCI_FRAME_N"/>
<pin name="PCI_IRDY_N"/>
<pin name="PCI_TRDY_N"/>
<pin name="PCI_STOP_N"/>
<pin name="PCI_DEVSEL_N"/>
<pin name="PCI_IDSEL" direction="in"/>
<pin name="PCI_PERR_N"/>
<pin name="PCI_SERR_N"/>
<pin name="PCI_REQ_N_3" direction="in"/>
<pin name="PCI_REQ_N_2" direction="in"/>
<pin name="PCI_REQ_N_1" direction="in"/>
<pin name="PCI_REQ_N_0"/>
<pin name="PCI_GNT_N_3" direction="out"/>
<pin name="PCI_GNT_N_2" direction="out"/>
<pin name="PCI_GNT_N_1" direction="out"/>
<pin name="PCI_GNT_N_0"/>
<pin name="PCI_CLKIN" direction="in"/>
<pin name="PCI_INTA_N" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR12" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR11" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR10" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR9" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR8" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR7" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR6" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR5" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR4" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR3" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR2" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR1" direction="out"/>
<pin name="SDM_ADDR0" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA31" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA30" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA29" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA28" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA27" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA26" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA25" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA24" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA23" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA22" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA21" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA20" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA19" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA18" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA17" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA16" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA15" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA14" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA13" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA12" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA11" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA10" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA9" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA8" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA7" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA6" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA5" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA4" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA3" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA2" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA1" direction="out"/>
<pin name="SDM_DATA0" direction="out"/>
<pin name="SDM_CS_N1" direction="out"/>
<pin name="SDM_CS_N0" direction="out"/>
<pin name="SDM_DQM3" direction="out"/>
<pin name="SDM_DQM2" direction="out"/>
<pin name="SDM_DQM1" direction="out"/>
<pin name="SDM_DQM0" direction="out"/>
<pin name="SDM_BA1" direction="out"/>
<pin name="SDM_BA0" direction="out"/>
<pin name="SDM_CAS_N" direction="out"/>
<pin name="SDM_RAS_N" direction="out"/>
<pin name="SDM_WE_N" direction="out"/>
<pin name="SDM_CKE" direction="out"/>
<pin name="SDM_CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_CLK" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_FCO" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_FCI" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA7" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA6" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA5" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA4" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA3" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA2" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA1" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_DATA0" direction="in"/>
<pin name="UTP_OP_SOC" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR4" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR3" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR2" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR1" direction="out"/>
<pin name="UTP_OP_ADDR0" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_CLK" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_FCO" direction="out"/>
<pin name="UTP_IP_FCI" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_SOC" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA7" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA6" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA5" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA4" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA3" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA2" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA1" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_DATA0" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR4" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR3" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR2" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR1" direction="in"/>
<pin name="UTP_IP_ADDR0" direction="in"/>
<pin name="HSS_RXCLK0"/>
<pin name="HSS_RXDATA0" direction="in"/>
<pin name="HSS_RXFRAME0"/>
<pin name="HSS_TXCLK0"/>
<pin name="HSS_TXDATA0" direction="out"/>
<pin name="HSS_TXFRAME0"/>
<pin name="HSS_RXCLK1"/>
<pin name="HSS_RXDATA1" direction="in"/>
<pin name="HSS_RXFRAME1"/>
<pin name="HSS_TXCLK1"/>
<pin name="HSS_TXDATA1" direction="out"/>
<pin name="HSS_TXFRAME1"/>
<pin name="ETH_TXCLK0" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA03" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA02" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA01" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA00" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXEN0" direction="out"/>
<pin name="ETH_RXDV0" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA03" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA02" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA01" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA00" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXCLK0" direction="in"/>
<pin name="ETH_CRS0" direction="in"/>
<pin name="ETH_COL0" direction="in"/>
<pin name="ETH_MDIO"/>
<pin name="ETH_MDC"/>
<pin name="ETH_TXCLK1" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA13" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA12" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA11" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXDATA10" direction="in"/>
<pin name="ETH_TXEN1" direction="out"/>
<pin name="ETH_RXDV1" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA13" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA12" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA11" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXDATA10" direction="in"/>
<pin name="ETH_RXCLK1" direction="in"/>
<pin name="ETH_CRS1" direction="in"/>
<pin name="ETH_COL1" direction="in"/>
<pin name="EX_IOWAIT_N" direction="in"/>
<pin name="EX_CLK" direction="in"/>
<pin name="EX_ALE" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR23" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR22" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR21" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR20" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR19" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR18" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR17" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR16" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR15" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR14" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR13" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR12" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR11" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR10" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR9" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR8" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR7" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR6" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR5" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR4" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR3" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR2" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR1" direction="out"/>
<pin name="EX_ADDR0" direction="out"/>
<pin name="EX_WR_N" direction="out"/>
<pin name="EX_RD_N" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N7" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N6" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N5" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N4" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N3" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N2" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N1" direction="out"/>
<pin name="EX_CS_N0" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA15" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA14" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA13" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA12" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA11" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA10" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA9" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA8" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA7" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA6" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA5" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA4" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA3" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA2" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA1" direction="out"/>
<pin name="EX_DATA0" direction="out"/>
<pin name="EX_RDY_N3" direction="out"/>
<pin name="EX_RDY_N2" direction="out"/>
<pin name="EX_RDY_N1" direction="out"/>
<pin name="EX_RDY_N0" direction="out"/>
<pin name="JTG_TRST_N" direction="in"/>
<pin name="JTG_TDI" direction="in"/>
<pin name="JTG_TCK" direction="in"/>
<pin name="JTG_TMS" direction="in"/>
<pin name="JTG_TDO" direction="out"/>
<pin name="GPIO15" direction="out"/>
<pin name="GPIO14" direction="out"/>
<pin name="GPIO13" direction="out"/>
<pin name="GPIO12" direction="out"/>
<pin name="GPIO11" direction="out"/>
<pin name="GPIO10" direction="out"/>
<pin name="GPIO9" direction="out"/>
<pin name="GPIO8" direction="out"/>
<pin name="GPIO7" direction="out"/>
<pin name="GPIO6" direction="out"/>
<pin name="GPIO5" direction="out"/>
<pin name="GPIO4" direction="out"/>
<pin name="GPIO3" direction="out"/>
<pin name="GPIO2" direction="out"/>
<pin name="GPIO1" direction="out"/>
<pin name="GPIO0" direction="out"/>
<pin name="RXDATA0" direction="in"/>
<pin name="TXDATA0" direction="out"/>
<pin name="RTS0_N" direction="out"/>
<pin name="CTS0_N" direction="in"/>
<pin name="RXDATA1" direction="in"/>
<pin name="TXDATA1" direction="out"/>
<pin name="RTS1_N" direction="out"/>
<pin name="CTS1_N" direction="in"/>
<pin name="USB_DPOS"/>
<pin name="USB_DNEG"/>
<pin name="OSC_IN" direction="in"/>
<pin name="OSC_OUT" direction="out"/>
<pin name="RESET_IN_N" direction="in"/>
<pin name="PWRON_RESET_N" direction="in"/>
<pin name="BYPASS_CLK" direction="in"/>
<pin name="SCANTESTMODE_N" direction="in"/>
<pin name="PLL_LOCK" direction="out"/>
<pin name="HIGHZ_N" direction="in"/>
<pin name="RCOMP" direction="out"/>
<pin name="VCC@44" direction="out"/>
<pin name="VCC@43" direction="out"/>
<pin name="VCC@42" direction="out"/>
<pin name="VCC@41" direction="out"/>
<pin name="VCC@40" direction="out"/>
<pin name="VCC@39" direction="out"/>
<pin name="VCC@38" direction="out"/>
<pin name="VCC@37" direction="out"/>
<pin name="VCC@36" direction="out"/>
<pin name="VCC@35" direction="out"/>
<pin name="VCC@34" direction="out"/>
<pin name="VCC@33" direction="out"/>
<pin name="VCC@32" direction="out"/>
<pin name="VCC@31" direction="out"/>
<pin name="VCC@30" direction="out"/>
<pin name="VCC@29" direction="out"/>
<pin name="VCC@28" direction="out"/>
<pin name="VCC@27" direction="out"/>
<pin name="VCC@26" direction="out"/>
<pin name="VCC@25" direction="out"/>
<pin name="VCC@24" direction="out"/>
<pin name="VCC@23" direction="out"/>
<pin name="VCC@22" direction="out"/>
<pin name="VCC@21" direction="out"/>
<pin name="VCC@20" direction="out"/>
<pin name="VCC@19" direction="out"/>
<pin name="VCC@18" direction="out"/>
<pin name="VCC@17" direction="out"/>
<pin name="VCC@16" direction="out"/>
<pin name="VCC@15" direction="out"/>
<pin name="VCC@14" direction="out"/>
<pin name="VCC@13" direction="out"/>
<pin name="VCC@12" direction="out"/>
<pin name="VCC@11" direction="out"/>
<pin name="VCC@10" direction="out"/>
<pin name="VCC@9" direction="out"/>
<pin name="VCC@8" direction="out"/>
<pin name="VCC@7" direction="out"/>
<pin name="VCC@6" direction="out"/>
<pin name="VCC@5" direction="out"/>
<pin name="VCC@4" direction="out"/>
<pin name="VCC@3" direction="out"/>
<pin name="VCC@2" direction="out"/>
<pin name="VCC@1" direction="out"/>
<pin name="VCC@0" direction="out"/>
<pin name="VSS@98" direction="out"/>
<pin name="VSS@97" direction="out"/>
<pin name="VSS@96" direction="out"/>
<pin name="VSS@95" direction="out"/>
<pin name="VSS@94" direction="out"/>
<pin name="VSS@93" direction="out"/>
<pin name="VSS@92" direction="out"/>
<pin name="VSS@91" direction="out"/>
<pin name="VSS@90" direction="out"/>
<pin name="VSS@89" direction="out"/>
<pin name="VSS@88" direction="out"/>
<pin name="VSS@87" direction="out"/>
<pin name="VSS@86" direction="out"/>
<pin name="VSS@85" direction="out"/>
<pin name="VSS@84" direction="out"/>
<pin name="VSS@83" direction="out"/>
<pin name="VSS@82" direction="out"/>
<pin name="VSS@81" direction="out"/>
<pin name="VSS@80" direction="out"/>
<pin name="VSS@79" direction="out"/>
<pin name="VSS@78" direction="out"/>
<pin name="VSS@77" direction="out"/>
<pin name="VSS@76" direction="out"/>
<pin name="VSS@75" direction="out"/>
<pin name="VSS@74" direction="out"/>
<pin name="VSS@73" direction="out"/>
<pin name="VSS@72" direction="out"/>
<pin name="VSS@71" direction="out"/>
<pin name="VSS@70" direction="out"/>
<pin name="VSS@69" direction="out"/>
<pin name="VSS@68" direction="out"/>
<pin name="VSS@67" direction="out"/>
<pin name="VSS@66" direction="out"/>
<pin name="VSS@65" direction="out"/>
<pin name="VSS@64" direction="out"/>
<pin name="VSS@63" direction="out"/>
<pin name="VSS@62" direction="out"/>
<pin name="VSS@61" direction="out"/>
<pin name="VSS@60" direction="out"/>
<pin name="VSS@59" direction="out"/>
<pin name="VSS@58" direction="out"/>
<pin name="VSS@57" direction="out"/>
<pin name="VSS@56" direction="out"/>
<pin name="VSS@55" direction="out"/>
<pin name="VSS@54" direction="out"/>
<pin name="VSS@53" direction="out"/>
<pin name="VSS@52" direction="out"/>
<pin name="VSS@51" direction="out"/>
<pin name="VSS@50" direction="out"/>
<pin name="VSS@49" direction="out"/>
<pin name="VSS@48" direction="out"/>
<pin name="VSS@47" direction="out"/>
<pin name="VSS@46" direction="out"/>
<pin name="VSS@45" direction="out"/>
<pin name="VSS@44" direction="out"/>
<pin name="VSS@43" direction="out"/>
<pin name="VSS@42" direction="out"/>
<pin name="VSS@41" direction="out"/>
<pin name="VSS@40" direction="out"/>
<pin name="VSS@39" direction="out"/>
<pin name="VSS@38" direction="out"/>
<pin name="VSS@37" direction="out"/>
<pin name="VSS@36" direction="out"/>
<pin name="VSS@35" direction="out"/>
<pin name="VSS@34" direction="out"/>
<pin name="VSS@33" direction="out"/>
<pin name="VSS@32" direction="out"/>
<pin name="VSS@31" direction="out"/>
<pin name="VSS@30" direction="out"/>
<pin name="VSS@29" direction="out"/>
<pin name="VSS@28" direction="out"/>
<pin name="VSS@27" direction="out"/>
<pin name="VSS@26" direction="out"/>
<pin name="VSS@25" direction="out"/>
<pin name="VSS@24" direction="out"/>
<pin name="VSS@23" direction="out"/>
<pin name="VSS@22" direction="out"/>
<pin name="VSS@21" direction="out"/>
<pin name="VSS@20" direction="out"/>
<pin name="VSS@19" direction="out"/>
<pin name="VSS@18" direction="out"/>
<pin name="VSS@17" direction="out"/>
<pin name="VSS@16" direction="out"/>
<pin name="VSS@15" direction="out"/>
<pin name="VSS@14" direction="out"/>
<pin name="VSS@13" direction="out"/>
<pin name="VSS@12" direction="out"/>
<pin name="VSS@11" direction="out"/>
<pin name="VSS@10" direction="out"/>
<pin name="VSS@9" direction="out"/>
<pin name="VSS@8" direction="out"/>
<pin name="VSS@7" direction="out"/>
<pin name="VSS@6" direction="out"/>
<pin name="VSS@5" direction="out"/>
<pin name="VSS@4" direction="out"/>
<pin name="VSS@3" direction="out"/>
<pin name="VSS@2" direction="out"/>
<pin name="VSS@1" direction="out"/>
<pin name="VSS@0" direction="out"/>
<pin name="VCCP@54" direction="out"/>
<pin name="VCCP@53" direction="out"/>
<pin name="VCCP@52" direction="out"/>
<pin name="VCCP@51" direction="out"/>
<pin name="VCCP@50" direction="out"/>
<pin name="VCCP@49" direction="out"/>
<pin name="VCCP@48" direction="out"/>
<pin name="VCCP@47" direction="out"/>
<pin name="VCCP@46" direction="out"/>
<pin name="VCCP@45" direction="out"/>
<pin name="VCCP@44" direction="out"/>
<pin name="VCCP@43" direction="out"/>
<pin name="VCCP@42" direction="out"/>
<pin name="VCCP@41" direction="out"/>
<pin name="VCCP@40" direction="out"/>
<pin name="VCCP@39" direction="out"/>
<pin name="VCCP@38" direction="out"/>
<pin name="VCCP@37" direction="out"/>
<pin name="VCCP@36" direction="out"/>
<pin name="VCCP@35" direction="out"/>
<pin name="VCCP@34" direction="out"/>
<pin name="VCCP@33" direction="out"/>
<pin name="VCCP@32" direction="out"/>
<pin name="VCCP@31" direction="out"/>
<pin name="VCCP@30" direction="out"/>
<pin name="VCCP@29" direction="out"/>
<pin name="VCCP@28" direction="out"/>
<pin name="VCCP@27" direction="out"/>
<pin name="VCCP@26" direction="out"/>
<pin name="VCCP@25" direction="out"/>
<pin name="VCCP@24" direction="out"/>
<pin name="VCCP@23" direction="out"/>
<pin name="VCCP@22" direction="out"/>
<pin name="VCCP@21" direction="out"/>
<pin name="VCCP@20" direction="out"/>
<pin name="VCCP@19" direction="out"/>
<pin name="VCCP@18" direction="out"/>
<pin name="VCCP@17" direction="out"/>
<pin name="VCCP@16" direction="out"/>
<pin name="VCCP@15" direction="out"/>
<pin name="VCCP@14" direction="out"/>
<pin name="VCCP@13" direction="out"/>
<pin name="VCCP@12" direction="out"/>
<pin name="VCCP@11" direction="out"/>
<pin name="VCCP@10" direction="out"/>
<pin name="VCCP@9" direction="out"/>
<pin name="VCCP@8" direction="out"/>
<pin name="VCCP@7" direction="out"/>
<pin name="VCCP@6" direction="out"/>
<pin name="VCCP@5" direction="out"/>
<pin name="VCCP@4" direction="out"/>
<pin name="VCCP@3" direction="out"/>
<pin name="VCCP@2" direction="out"/>
<pin name="VCCP@1" direction="out"/>
<pin name="VCCP@0" direction="out"/>
<pin name="VCCPLL1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCPLL2" direction="pwr"/>
<pin name="OSC_VCCP" direction="pwr"/>
<pin name="OSC_VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OSC_VSSP_9" direction="pwr"/>
<pin name="OSC_VSSP_10" direction="pwr"/>
<pin name="OSC_VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="82C55A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="82C55A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="D0" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="D1" pad="33"/>
<connect gate="1" pin="D2" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="D3" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="D4" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="PA2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="PA4" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="PA5" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="PA6" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="PA7" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="PB3" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="PB4" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="PB5" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="PB6" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="PB7" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="PC0" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="PC1" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="PC2" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="PC3" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="RD" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="WR" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="IP82C55AZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1562050"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K6939"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80286" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80286"/>
<gate name="P" symbol="2VCC3VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="COD/INTA" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!IO" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PEACK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PEREQ" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="62"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="60"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80287XL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80287XL"/>
<gate name="P" symbol="5VCC5VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CKM" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NPRD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NPWR" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PEACK" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PEREQ" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C288" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="82C288"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN/!AEN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CENL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CMDLY" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DT/!R" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="IORC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IOWC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!IO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MCE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MRDC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MWTC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C284" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="82C284"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ARDY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ARDYEN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EFI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="F/!C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SRDY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SRDYEN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8087" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8087"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE/S7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RQ/GT1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80386DX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80386DX"/>
<gate name="P" symbol="20VC21VS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA132">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="E03"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="E02"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="E01"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="C04"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="J01"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="L01"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="M01"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="M02"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="P01"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="ADS" pad="E14"/>
<connect gate="G$1" pin="BE0" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="BE1" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="BE2" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="BE3" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="BS16" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="F12"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="H13"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="H14"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="M09"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="N09"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="P09"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="N08"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="P07"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="N06"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="P05"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="N05"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="M06"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="P04"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="J14"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="P03"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="M05"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="K14"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="K13"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="L14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="N14"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="M14"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="D14"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="B07"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!IO" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="NA" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="PEREQ" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="G13"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="W/!R" pad="B10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="A01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="G03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="G12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="G14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@13" pad="L12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@14" pad="M03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@15" pad="M07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@16" pad="M13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@17" pad="N04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@18" pad="N07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@19" pad="P02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="A05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@20" pad="P08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="A07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="A10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="A14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="C05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="C12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="D12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="A02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@10" pad="F03"/>
<connect gate="P" pin="VSS@11" pad="F14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@12" pad="J02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@13" pad="J03"/>
<connect gate="P" pin="VSS@14" pad="J12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@15" pad="J13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@16" pad="M04"/>
<connect gate="P" pin="VSS@17" pad="M08"/>
<connect gate="P" pin="VSS@18" pad="M10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@19" pad="N03"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="A06"/>
<connect gate="P" pin="VSS@20" pad="P06"/>
<connect gate="P" pin="VSS@21" pad="P14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="A09"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="B01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="B05"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="B11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="B14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="C11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="F02"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80387DX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80387DX"/>
<gate name="P" symbol="9VCC9VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADS" pad="K07"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="K02"/>
<connect gate="G$1" pin="CKM" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD0" pad="L08"/>
<connect gate="G$1" pin="CPUCLK2" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="H01"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="B03"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="B05"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="A07"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="B09"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="G02"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="G11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="G01"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS1" pad="L06"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS2" pad="K06"/>
<connect gate="G$1" pin="NUMCLK2" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="PEREQ" pad="K01"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="K08"/>
<connect gate="G$1" pin="READYO" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETIN" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="STEN" pad="L04"/>
<connect gate="G$1" pin="W/!R" pad="K04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="A06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="A09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="B04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="E01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="F01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="F10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="J02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="K05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="L07"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="B02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="B07"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="C11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="E02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="F02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="F11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="J01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="J10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="L05"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80486DX2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80486DX2"/>
<gate name="P" symbol="24VC28VS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA168">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="S13"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="R12"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="S07"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="Q10"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="S05"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="R07"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="Q09"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="Q03"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="R05"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="Q04"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="Q14"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="Q08"/>
<connect gate="G$1" pin="A20M" pad="D15"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="Q05"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="Q07"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="S03"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="Q06"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="R02"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="S02"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="S01"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="R01"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="P02"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="R15"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="P03"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="Q01"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="S16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="Q12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="S15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="Q13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="R13"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="Q11"/>
<connect gate="G$1" pin="ADS" pad="S17"/>
<connect gate="G$1" pin="AHOLD" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="BE0" pad="K15"/>
<connect gate="G$1" pin="BE1" pad="J16"/>
<connect gate="G$1" pin="BE2" pad="J15"/>
<connect gate="G$1" pin="BE3" pad="F17"/>
<connect gate="G$1" pin="BLAST" pad="R16"/>
<connect gate="G$1" pin="BOFF" pad="D17"/>
<connect gate="G$1" pin="BRDY" pad="H15"/>
<connect gate="G$1" pin="BREQ" pad="Q15"/>
<connect gate="G$1" pin="BS16" pad="C17"/>
<connect gate="G$1" pin="BS8" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="M15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P01"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="E03"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="G03"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="F03"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="J03"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="C07"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="C06"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="M03"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="F02"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="DP3" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="EADS" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="FERR" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="FLUSH" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="E15"/>
<connect gate="G$1" pin="IGNNE" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="KEN" pad="F15"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="N15"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!IO" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="PCD" pad="J17"/>
<connect gate="G$1" pin="PCHK" pad="Q17"/>
<connect gate="G$1" pin="PLOCK" pad="Q16"/>
<connect gate="G$1" pin="PWT" pad="L15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="F16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="A03"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="UP" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="W/!R" pad="N17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="B07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="H16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="J01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="K02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@13" pad="K16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@14" pad="L16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@15" pad="M02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@16" pad="M16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@17" pad="P16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@18" pad="R03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@19" pad="R06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="B09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@20" pad="R08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@21" pad="R09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@22" pad="R10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@23" pad="R11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@24" pad="R14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="B11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="C04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="C05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="E02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="E16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="G16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="A07"/>
<connect gate="P" pin="VSS@10" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@11" pad="H01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@12" pad="H17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@13" pad="K01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@14" pad="K17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@15" pad="L01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@16" pad="L17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@17" pad="M01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@18" pad="M17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@19" pad="P17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="A09"/>
<connect gate="P" pin="VSS@20" pad="Q02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@21" pad="R04"/>
<connect gate="P" pin="VSS@22" pad="S06"/>
<connect gate="P" pin="VSS@23" pad="S08"/>
<connect gate="P" pin="VSS@24" pad="S09"/>
<connect gate="P" pin="VSS@25" pad="S10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@26" pad="S11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@27" pad="S12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@28" pad="S14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="A11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="B03"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="B04"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="B05"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="E01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="E17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="G01"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80486SX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80486SX"/>
<gate name="P" symbol="24VC28VS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA168">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="S13"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="R12"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="S07"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="Q10"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="S05"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="R07"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="Q09"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="Q03"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="R05"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="Q04"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="Q14"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="Q08"/>
<connect gate="G$1" pin="A20M" pad="D15"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="Q05"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="Q07"/>
<connect gate="G$1" pin="A23" pad="S03"/>
<connect gate="G$1" pin="A24" pad="Q06"/>
<connect gate="G$1" pin="A25" pad="R02"/>
<connect gate="G$1" pin="A26" pad="S02"/>
<connect gate="G$1" pin="A27" pad="S01"/>
<connect gate="G$1" pin="A28" pad="R01"/>
<connect gate="G$1" pin="A29" pad="P02"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="R15"/>
<connect gate="G$1" pin="A30" pad="P03"/>
<connect gate="G$1" pin="A31" pad="Q01"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="S16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="Q12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="S15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="Q13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="R13"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="Q11"/>
<connect gate="G$1" pin="ADS" pad="S17"/>
<connect gate="G$1" pin="AHOLD" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="BE0" pad="K15"/>
<connect gate="G$1" pin="BE1" pad="J16"/>
<connect gate="G$1" pin="BE2" pad="J15"/>
<connect gate="G$1" pin="BE3" pad="F17"/>
<connect gate="G$1" pin="BLAST" pad="R16"/>
<connect gate="G$1" pin="BOFF" pad="D17"/>
<connect gate="G$1" pin="BRDY" pad="H15"/>
<connect gate="G$1" pin="BREQ" pad="Q15"/>
<connect gate="G$1" pin="BS16" pad="C17"/>
<connect gate="G$1" pin="BS8" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C03"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="M15"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P01"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="N02"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="E03"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="C01"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="G03"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D02"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="K03"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="F03"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="J03"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="D03"/>
<connect gate="G$1" pin="D18" pad="C02"/>
<connect gate="G$1" pin="D19" pad="B01"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="N01"/>
<connect gate="G$1" pin="D20" pad="A01"/>
<connect gate="G$1" pin="D21" pad="B02"/>
<connect gate="G$1" pin="D22" pad="A02"/>
<connect gate="G$1" pin="D23" pad="A04"/>
<connect gate="G$1" pin="D24" pad="A06"/>
<connect gate="G$1" pin="D25" pad="B06"/>
<connect gate="G$1" pin="D26" pad="C07"/>
<connect gate="G$1" pin="D27" pad="C06"/>
<connect gate="G$1" pin="D28" pad="C08"/>
<connect gate="G$1" pin="D29" pad="A08"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="H02"/>
<connect gate="G$1" pin="D30" pad="C09"/>
<connect gate="G$1" pin="D31" pad="B08"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="M03"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="J02"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="L02"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="L03"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="F02"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D01"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="N03"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="F01"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="H03"/>
<connect gate="G$1" pin="DP3" pad="A05"/>
<connect gate="G$1" pin="EADS" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="FERR" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="FLUSH" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="E15"/>
<connect gate="G$1" pin="IGNNE" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="KEN" pad="F15"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="N15"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!IO" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="PCD" pad="J17"/>
<connect gate="G$1" pin="PCHK" pad="Q17"/>
<connect gate="G$1" pin="PLOCK" pad="Q16"/>
<connect gate="G$1" pin="PWT" pad="L15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="F16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="W/!R" pad="N17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="B07"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="H16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="J01"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="K02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@13" pad="K16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@14" pad="L16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@15" pad="M02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@16" pad="M16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@17" pad="P16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@18" pad="R03"/>
<connect gate="P" pin="VCC@19" pad="R06"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="B09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@20" pad="R08"/>
<connect gate="P" pin="VCC@21" pad="R09"/>
<connect gate="P" pin="VCC@22" pad="R10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@23" pad="R11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@24" pad="R14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="B11"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="C04"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="C05"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="E02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="E16"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="G02"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="G16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="A07"/>
<connect gate="P" pin="VSS@10" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@11" pad="H01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@12" pad="H17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@13" pad="K01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@14" pad="K17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@15" pad="L01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@16" pad="L17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@17" pad="M01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@18" pad="M17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@19" pad="P17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="A09"/>
<connect gate="P" pin="VSS@20" pad="Q02"/>
<connect gate="P" pin="VSS@21" pad="R04"/>
<connect gate="P" pin="VSS@22" pad="S06"/>
<connect gate="P" pin="VSS@23" pad="S08"/>
<connect gate="P" pin="VSS@24" pad="S09"/>
<connect gate="P" pin="VSS@25" pad="S10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@26" pad="S11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@27" pad="S12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@28" pad="S14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="A11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="B03"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="B04"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="B05"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="E01"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="E17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="G01"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8086MAX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8086MAX"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8086MIN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8086MIN"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="M/!IO" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8088MAX" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8088MAX"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="HIGH" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8088MIN" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8088MIN"/>
<gate name="P" symbol="PWR2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IO/!M" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SSO" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8022" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8022"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AN0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AUCC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AUSS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P00" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P01" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P02" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P03" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P04" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P05" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P06" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P07" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SUBST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="UAREF" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="UTH" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8021" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8021"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P00" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P01" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P02" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P03" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P04" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P05" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P06" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P07" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8421" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8421"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INT-T0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P00" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P01" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P02" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P03" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P04" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P05" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P06" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P07" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8441" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8421"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INT-T0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P00" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P01" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P02" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P03" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P04" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P05" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P06" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P07" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C535" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C535"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="CLKOUTP1.6" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="INT2/P1.4" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="INT3/P1.0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="INT4/P1.1" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="INT5/P1.2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="INT6/P1.3" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P0.0" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="P0.1" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="P0.2" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="P0.3" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="P0.4" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="P0.5" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="P0.6" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="P0.7" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="P2.0" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="P2.1" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="P2.2" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="P2.3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="P2.4" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="P2.5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="P2.6" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="P2.7" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="P3.0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P3.1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P3.2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P3.3" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P3.4/T0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P3.5/T1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P3.6/WR" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P3.7/RD" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P4.0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P4.1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P4.2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P4.3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4.4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P4.5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P4.6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P4.7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P5.0" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="P5.1" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="P5.2" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="P5.3" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="P5.4" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="P5.5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="P5.6" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="P5.7" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="P6.0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P6.1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P6.2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P6.3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P6.4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P6.5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P6.6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P6.7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PSEN" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="T2/P1.7" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="T2EX/P1.5" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="VAGND" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VAREF" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="XTAL1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="XTAL2" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="68"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8051" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;(CHMOS) SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
80C31BH / 80C51 BH / 87C51 MCS 51&lt;br&gt;
Source: http://apps.intel.com .. 27041907.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8051"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="N-SOCK" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80517" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80517"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S84">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="OWE" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-INT3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-INT4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P12-INT5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P13-INT6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P14-INT2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-T2EX" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-CLKO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-T2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P44" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P45" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P46" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P50-CCM0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P51-CCM1" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P52-CCM2" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P53-CCM3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P54-CCM4" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P55-CCM5" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P56-CCM6" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P57-CCM7" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P60-ADST" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P61-RXD1" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P62-TXD1" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P63" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P64" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P65" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P66" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P67" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P70-AN0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P71-AN1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P72-AN2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P73-AN3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P74-AN4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P75-AN5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P76-AN6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P77-AN7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P80-AN8" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P81-AN9" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P82-AN10" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P83-AN11" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PE-SWD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RO" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="VAGND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VAREF" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8052" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
80C51/87C51/80C52/87C52 80C51 8-bit microcontroller family&lt;br&gt;
4 K/8 K OTP/ROM low voltage (2.7 V-5.5 V),&lt;br&gt;
low power, high speed (33 MHz), 128/256 B RAM&lt;br&gt;
Source: www.semiconductors.philips.com .. 8XC51_8XC52_6.pdf &lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8052"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="AA" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="AA-SOCK" package="S44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="BB" package="QFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-T2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-T2EX" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="875*" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8751"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE-PROG" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EA-VPP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUPI-8044" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8044"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-RTS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-CTS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-I/O" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-DATA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-SCLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUPI-8744" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8744"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE-PROG" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EA-VPP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-RTS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-CTS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-I/O" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-DATA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-SCLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IOEX-8243" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8243"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P50" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P51" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P52" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P53" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P60" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P61" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P62" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P63" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P70" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P71" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P72" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P73" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83652" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83652"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-SCL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-SDA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83654" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83652"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-SCL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-SDA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83552" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83552"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AVREF+" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AVREF-" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="EW" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-CT0I" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-CT1I" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P12-CT2I" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P13-CT3I" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P14-T2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-RT2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-SCL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-SDA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P40-CSR0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P41-CSR1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P42-CSR2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P43-CSR3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P44-CSR4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P45-CSR5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P46-CMT0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P47-CMT1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P50-ADC0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P51-ADC1" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P52-ADC2" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P53-ADC3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P54-ADC4" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P55-ADC5" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P56-ADC6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P57-ADC7" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="STADC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83751" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83751"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-SCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P02" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-INT0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-INT1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-T0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P30" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P31" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P32" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P33" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P34" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P35" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P36" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P37" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80512" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80512"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P44" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P45" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P46" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P50" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P51" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P52" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P53" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P54" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P55" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P56" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P57" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P60-AN0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P61-AN1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P62-AN2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P63-AN3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P64-AN4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P65-AN5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P66-AN6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P67-AN7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VAGND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VAREF" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VPD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83C152" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83C152"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-GRXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-GTXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P12-DEN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P13-TXC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P14-RXC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-HLD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-HLDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P44" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P45" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P46" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="83C451" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="83C451"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AFLAG" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="BFLAG" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="IDS" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="ODS" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P40" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P41" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P42" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P43" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P44" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P45" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P46" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P47" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P50" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P51" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P52" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P53" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P54" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P55" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P56" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P57" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P60" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P61" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P62" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P63" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P64" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P65" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P66" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P67" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80515" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80515"/>
<gate name="P" symbol="2VCC1GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="P00-AD0" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="P01-AD1" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="P02-AD2" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="P03-AD3" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="P04-AD4" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="P05-AD5" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="P06-AD6" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="P07-AD7" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="P10-INT3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="P11-INT4" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="P12-INT5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P13-INT6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P14-INT2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P15-T2EX" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P16-CLKO" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="P17-T2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="P20-A8" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="P21-A9" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="P22-A10" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="P23-A11" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="P24-A12" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="P25-A13" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="P26-A14" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="P27-A15" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="P30-RXD" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="P31-TXD" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="P32-INT0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P33-INT1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P34-T0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P35-T1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P36-WR" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P37-RD" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P40" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="P41" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P42" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P43" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P44" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P45" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P46" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P47" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P50" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="P51" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="P52" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="P53" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="P54" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="P55" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="P56" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="P57" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="P60-AN0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P61-AN1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P62-AN2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P63-AN3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P64-AN4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P65-AN5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P66-AN6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P67-AN7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PSEN" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VAGND" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VAREF" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="XTAL1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="XTAL2" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="68"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-8041AH" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-41"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24/OBF" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25/!IBF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26/!DRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27/!DAK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-8741AH" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-41"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24/OBF" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25/!IBF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26/!DRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27/!DAK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-8042AH" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-41"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24/OBF" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25/!IBF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26/!DRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27/!DAK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-8742AH" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-41"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24/OBF" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25/!IBF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26/!DRQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27/!DAK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8206" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8206"/>
<gate name="P" symbol="PWR2VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="A" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="BM1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CBI/SYI7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CRCT" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="DI.0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DI.1" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="DI.10" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="DI.11" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="DI.12" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="DI.13" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="DI.14" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="DI.15" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="DI.2" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="DI.3" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="DI.4" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="DI.5" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="DI.6" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="DI.7" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="DI.8" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="DI.9" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI0" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI1" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI10" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI11" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI12" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI13" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI14" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI15" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI2" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI3" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI4" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI6" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI7" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI8" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="DO/WDI9" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="ERROR" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="M/!S" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PI0/POS0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PI1/POS1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PI2/NSL0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PI3/NSL1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PI4/CE" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PPI5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PPI6" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PPI7" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SEDCU" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="STB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P3" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P4" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P6" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="SY/CB/P7" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="WZ" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8207" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8207"/>
<gate name="P" symbol="2PWR2VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="A" pin="AACKA/WZ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AACKB/RW" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AH0" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="AH1" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="AH2" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="AH3" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="AH4" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="AH5" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="AH6" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="AH7" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="AH8" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="AL0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="AL1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AL2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="AL3" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="AL4" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="AL5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="AL6" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="AL7" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="AL8" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="AO0" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AO1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="AO2" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="AO3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="AO4" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="AO5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="AO6" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="AO7" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AO8" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="BS0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="BS1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="CAS0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CAS1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CAS2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CAS3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="DBM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ERROR" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ESTB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="FWR" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="LEN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="LOCK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="MUX/PCLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCTLA" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="PCTLB" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="PDI" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="PEA" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="PEB" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PSEL" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PSEN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="RAS0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RAS1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RAS2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RAS3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="RDA" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="RDB" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RFRQ" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="WRA" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="WRB" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="XA/ACKA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="XB/ACKB" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="60"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8253" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8253"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GATE0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GATE1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="GATE2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="OUT0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8255A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8255A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8256AH" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8256AH"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CTS" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EXINT" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INTA" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P25" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P26" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P27" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RXC" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="RXD" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="TXC" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="TXD" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8259A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8259A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="CAS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CAS1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CAS2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="INTA" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="IR0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IR1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="IR2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="IR3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IR4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="IR5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="IR6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IR7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="SP/EN" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8279" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8279"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="BD" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CNTL/STB" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OA0" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="OA1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="OA2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="OA3" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="OB0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="OB1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="OB2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="OB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="RD" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RL0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RL1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="RL2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RL3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RL4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RL5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RL6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RL7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SHIFT" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="SL0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="SL1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="SL2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="SL3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="WR" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8237A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="8237A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="ADSTB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AEN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DACK0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="DACK1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="DACK2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DACK3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DB0" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="DB1" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="DB2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="DB3" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="DB4" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DREQ0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DREQ1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DREQ2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DREQ3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="EOP" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="HRQ" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="IOR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IOW" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MEMR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MEMW" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PIN5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82077AA" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="82077AA"/>
<gate name="P" symbol="4PWR9VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DACK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DENSEL" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DRATE0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DRATE1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DRV2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DS0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="DS1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="DS2" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="DS3" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="DSKCHG" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="HDSEL" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="HIFIL" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="INDENT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="INDX" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="INVERT" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="LOFIL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="ME0" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="ME1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="ME2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="ME3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="MFM" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RDDATA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="TC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TRK0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="WRDATA" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="68"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="59"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="65"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8231A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8231A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EACK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="END" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SVACK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SVREQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C08" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="82C08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AA/TACK" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AH0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AH1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AH2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AH3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AH4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AH5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AH6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AH7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AH8" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AL0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AL1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AL2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AL3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AL4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AL5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AL6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AL7" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AL8" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AO0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AO1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AO2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AO3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AO4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AO5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AO6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AO7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AO8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PCTL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PDCLK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PDI" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RAS0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RAS1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RFRQ" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/VPD" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/PCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-80C452" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-452"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DACK" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQIN/" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQOUT/" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-7" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/!HLD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/!HDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-0/RXD" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-1/TXD" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-2/IN0" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-3/IN1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-4/T0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-5/T1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-6/!WR" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-7/!RD" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="READ" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/VPP" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UPI-83C452" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UPI-452"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DACK" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQIN/" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQOUT/" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1-7" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P15/!HLD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P16/!HDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-0/RXD" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-1/TXD" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-2/IN0" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-3/IN1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-4/T0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-5/T1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-6/!WR" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-7/!RD" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="READ" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/VPP" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C186" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80C186"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PCS5!/A1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCS6!/A2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!TST!/BSY" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/QS1" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A16/S3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="A17/S4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="A18/S5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/S6" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE/QS0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="ARDY" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="BHE" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DT/!R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1/!SE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2/!A0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="INT3/!A1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="LCS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS1/ERR" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS3/NPS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/QSMD" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SRDY" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_IN0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_IN1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_OUT0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_OUT1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="UCS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="58"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C188" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80C188"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PGA68-N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PCS5!/A1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCS6!/A2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR!/QS1" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16/S3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="A17/S4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="A18/S5" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="A19/S6" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE/QS0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="ARDY" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DT/!R" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1/!SE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2/!A0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="INT3/!A1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="LCS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LOCK" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MCS3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/QSMD" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="RFSH" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SRDY" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_IN0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_IN1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_OUT0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TMR_OUT1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="UCS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="58"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8048" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8050" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8049" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8040" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8039" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8035" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8749" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8748" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8048"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8080" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8080"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DBIN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INTE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PHI1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PHI2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB/-5V" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC/+5V" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/+12V" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="WAIT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8085" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8085"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INTR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO/!M" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RES_IN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RES_OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RST5_5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RST6_5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST7_5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SID" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SOD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TRAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C187" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="80C187"/>
<gate name="P" symbol="5PWR6GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CKM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NPRD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="NPS2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="NPWR" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PEREQ" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="36"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8155" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8155"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO/!M" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMERIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMEROUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8156" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8156"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO/!M" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMERIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMEROUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8185" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8185"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CE1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82188" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="82188"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AEN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ARDY" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CSIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CSOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DEN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DT/!R" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="QS0I" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="QS0O" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QS1I" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QS1O" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RQ/GT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RQ/GT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SRDY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SRO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSHLDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSHOLD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8224" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8224"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PHI1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PHI2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PHI2(TTL)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RDYIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="STSTB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TANK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8228" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8228"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BUSEN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DBIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="HLDA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/OR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/OW" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MEMR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MEMW" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="STSTB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8755" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8755"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO/!M" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IOR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IOW" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PRG/!CE1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8751PLCC" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8751PLCC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE-PROG" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="EA-VPP" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P00-AD0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P01-AD1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P02-AD2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P03-AD3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P04-AD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P05-AD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P06-AD6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P07-AD7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-A8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-A9" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-A11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-A12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-A14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="12"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="23"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="28F640J5" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCOMPUTER/PERIPHERAL DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="28F640J5"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="P" symbol="2VCC3GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP56">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!RP" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A22" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="CE0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CE1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="STS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCQ" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VPEN" pad="56"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="23"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="44"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="42"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8251A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Universal Syncronous/Asynchronous Receiver/Transmitter&lt;/b&gt; (USART)&lt;p&gt;
Source: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INTEL/8251A.html</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="8251"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!CTS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!DSR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!DTR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!RTS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!TXC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C/!D" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXRDY" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNDET" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXRDY" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IXP425" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Intel XScale® Core&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: ftp://download.intel.com/design/network/datashts/25247904.pdf</description>
<gates>
<gate name="SYS" symbol="IXP-SYS"/>
<gate name="PCI" symbol="IXP-PCI"/>
<gate name="RAMADR" symbol="IXP-SDM-ADDR"/>
<gate name="HSS" symbol="IXP-HSS"/>
<gate name="ETH" symbol="IXP-ETH"/>
<gate name="UTP-IP" symbol="IXP-UTP-IP"/>
<gate name="UTP-OP" symbol="IXP-UTP-OP"/>
<gate name="EX" symbol="IXP-EX"/>
<gate name="UART" symbol="IXP-UART"/>
<gate name="USB" symbol="IXP-USB"/>
<gate name="GPIO" symbol="IXP-GPIO"/>
<gate name="JTAG" symbol="IXP-JTAG"/>
<gate name="PCI-AD" symbol="IXP-PCI-AD"/>
<gate name="EX-ADR" symbol="IXP-EX-ADDR"/>
<gate name="EX-DAT" symbol="IXP-EX-DATA"/>
<gate name="RAMDATA" symbol="IXP-SDM-DATA"/>
<gate name="P" symbol="IXP-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PBGA492">
<connects>
<connect gate="ETH" pin="ETH_COL0" pad="AE3"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_COL1" pad="AE8"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_CRS0" pad="AD4"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_CRS1" pad="AF7"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_MDC" pad="AD5"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_MDIO" pad="AF2"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXCLK0" pad="AB6"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXCLK1" pad="AD8"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA0:0" pad="AC5"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA0:1" pad="AA7"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA0:2" pad="AF1"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA0:3" pad="AE1"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA1:0" pad="AF6"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA1:1" pad="AB9"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA1:2" pad="AC8"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDATA1:3" pad="AD7"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDV0" pad="AD2"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_RXDV1" pad="AE6"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXCLK0" pad="AD1"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXCLK1" pad="AF5"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA0:0" pad="AC2"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA0:1" pad="AB4"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA0:2" pad="AA5"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA0:3" pad="AB3"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA1:0" pad="AD6"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA1:1" pad="AA9"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA1:2" pad="AB8"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXDATA1:3" pad="AF4"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXEN0" pad="Y6"/>
<connect gate="ETH" pin="ETH_TXEN1" pad="AE4"/>
<connect gate="EX" pin="EX_ALE" pad="D22"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CLK" pad="M23"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N0" pad="K23"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N1" pad="H26"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N2" pad="J25"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N3" pad="K24"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N4" pad="J26"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N5" pad="M22"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N6" pad="L24"/>
<connect gate="EX" pin="EX_CS_N7" pad="K26"/>
<connect gate="EX" pin="EX_IO_WAIT_N" pad="B23"/>
<connect gate="EX" pin="EX_RDY_N0" pad="T22"/>
<connect gate="EX" pin="EX_RDY_N1" pad="U23"/>
<connect gate="EX" pin="EX_RDY_N2" pad="U24"/>
<connect gate="EX" pin="EX_RDY_N3" pad="V26"/>
<connect gate="EX" pin="EX_RD_N" pad="A23"/>
<connect gate="EX" pin="EX_WR_N" pad="F22"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR0" pad="C23"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR1" pad="A24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR10" pad="E24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR11" pad="H22"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR12" pad="G23"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR13" pad="C26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR14" pad="F24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR15" pad="E25"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR16" pad="J22"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR17" pad="D26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR18" pad="H23"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR19" pad="E26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR2" pad="G21"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR20" pad="G25"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR21" pad="F26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR22" pad="G26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR23" pad="J24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR3" pad="A25"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR4" pad="C24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR5" pad="A26"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR6" pad="D24"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR7" pad="C25"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR8" pad="J21"/>
<connect gate="EX-ADR" pin="ADDR9" pad="B26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA0" pad="L25"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA1" pad="L26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA10" pad="R26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA11" pad="R25"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA12" pad="R24"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA13" pad="T26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA14" pad="T24"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA15" pad="U26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA2" pad="M24"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA3" pad="M26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA4" pad="N25"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA5" pad="N26"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA6" pad="P22"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA7" pad="P23"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA8" pad="P24"/>
<connect gate="EX-DAT" pin="EX_DATA9" pad="P26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO0" pad="Y22"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO1" pad="W21"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO10" pad="Y26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO11" pad="W25"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO12" pad="W26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO13" pad="V24"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO14" pad="U22"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO15" pad="U25"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO2" pad="AC26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO3" pad="AA24"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO4" pad="AB26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO5" pad="Y24"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO6" pad="V21"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO7" pad="AA26"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO8" pad="W23"/>
<connect gate="GPIO" pin="GPIO9" pad="V22"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXCLK0" pad="Y2"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXCLK1" pad="AA4"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXDATA0" pad="AA1"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXDATA1" pad="AB2"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXFRAME0" pad="W3"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_RXFRAME1" pad="W6"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXCLK0" pad="Y1"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXCLK1" pad="W5"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXDATA0" pad="U5"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXDATA1" pad="AB1"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXFRAME0" pad="V5"/>
<connect gate="HSS" pin="HSS_TXFRAME1" pad="Y3"/>
<connect gate="JTAG" pin="TCK" pad="AF26"/>
<connect gate="JTAG" pin="TDI" pad="AE24"/>
<connect gate="JTAG" pin="TDO" pad="AD23"/>
<connect gate="JTAG" pin="TMS" pad="AF25"/>
<connect gate="JTAG" pin="TRST_N" pad="AC22"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="D6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@10" pad="F10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@11" pad="F17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@12" pad="F21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@13" pad="F23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@14" pad="H3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@15" pad="H5"/>
<connect gate="P" pin="VCC@16" pad="J23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@17" pad="K6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@18" pad="K21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@19" pad="L4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="D9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@20" pad="L23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@21" pad="N3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@22" pad="N22"/>
<connect gate="P" pin="VCC@23" pad="N24"/>
<connect gate="P" pin="VCC@24" pad="R4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@25" pad="R23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@26" pad="U6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@27" pad="U21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@28" pad="V4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@29" pad="V23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="D12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@30" pad="Y4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@31" pad="AC23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@32" pad="Y23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@33" pad="AA6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@34" pad="AA10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@35" pad="AA17"/>
<connect gate="P" pin="VCC@36" pad="AA21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@37" pad="AC4"/>
<connect gate="P" pin="VCC@38" pad="AC7"/>
<connect gate="P" pin="VCC@39" pad="AC9"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="D14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@40" pad="AC10"/>
<connect gate="P" pin="VCC@41" pad="AC12"/>
<connect gate="P" pin="VCC@42" pad="AC14"/>
<connect gate="P" pin="VCC@43" pad="AC18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@44" pad="AC21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@5" pad="D18"/>
<connect gate="P" pin="VCC@6" pad="D21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@7" pad="D23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@8" pad="F3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@9" pad="F6"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@1" pad="B4"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@10" pad="E2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@11" pad="E7"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@12" pad="E11"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@13" pad="E15"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@14" pad="E19"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@15" pad="E22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@16" pad="F5"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@17" pad="F25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@18" pad="G2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@19" pad="H24"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@2" pad="B6"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@20" pad="J2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@21" pad="K4"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@22" pad="K25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@23" pad="L2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@24" pad="L22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@25" pad="M5"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@26" pad="N2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@27" pad="P25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@28" pad="R22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@29" pad="T5"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@3" pad="B10"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@30" pad="U2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@31" pad="V25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@32" pad="W2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@33" pad="W22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@34" pad="Y5"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@35" pad="Y25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@36" pad="AA2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@37" pad="AB7"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@38" pad="AB10"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@39" pad="AB11"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@4" pad="B14"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@40" pad="AB14"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@41" pad="AB18"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@42" pad="AB22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@43" pad="AB25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@44" pad="AC3"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@45" pad="AD11"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@46" pad="AD19"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@47" pad="AE2"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@48" pad="AE5"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@49" pad="AE9"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@5" pad="B18"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@50" pad="AE13"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@51" pad="AE17"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@52" pad="AE21"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@53" pad="AE23"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@54" pad="AE25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@6" pad="B22"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@7" pad="B25"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@8" pad="C8"/>
<connect gate="P" pin="VCCP@9" pad="C16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="B8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@10" pad="C13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@11" pad="C19"/>
<connect gate="P" pin="VSS@12" pad="C22"/>
<connect gate="P" pin="VSS@13" pad="D20"/>
<connect gate="P" pin="VSS@14" pad="E4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@15" pad="E9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@16" pad="E13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@17" pad="E17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@18" pad="E23"/>
<connect gate="P" pin="VSS@19" pad="F8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="B12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@20" pad="F19"/>
<connect gate="P" pin="VSS@21" pad="G4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@22" pad="G6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@23" pad="G22"/>
<connect gate="P" pin="VSS@24" pad="G24"/>
<connect gate="P" pin="VSS@25" pad="H21"/>
<connect gate="P" pin="VSS@26" pad="H25"/>
<connect gate="P" pin="VSS@27" pad="J3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@28" pad="J5"/>
<connect gate="P" pin="VSS@29" pad="K2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="B16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@30" pad="K22"/>
<connect gate="P" pin="VSS@31" pad="L11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@32" pad="L12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@33" pad="L13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@34" pad="L14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@35" pad="L15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@36" pad="L16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@37" pad="M3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@38" pad="M11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@39" pad="M12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="B20"/>
<connect gate="P" pin="VSS@40" pad="M13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@41" pad="M14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@42" pad="M15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@43" pad="M16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@44" pad="M25"/>
<connect gate="P" pin="VSS@45" pad="N11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@46" pad="N12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@47" pad="N13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@48" pad="N14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@49" pad="N15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="B24"/>
<connect gate="P" pin="VSS@50" pad="N16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@51" pad="N23"/>
<connect gate="P" pin="VSS@52" pad="P4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@53" pad="P11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@54" pad="P12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@55" pad="P13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@56" pad="P14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@57" pad="P15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@58" pad="P16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@59" pad="R2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="C3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@60" pad="T3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@61" pad="R11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@62" pad="R12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@63" pad="R13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@64" pad="R14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@65" pad="R15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@66" pad="R16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@67" pad="T11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@68" pad="T12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@69" pad="T13"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="C5"/>
<connect gate="P" pin="VSS@70" pad="T14"/>
<connect gate="P" pin="VSS@71" pad="T15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@72" pad="T16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@73" pad="T23"/>
<connect gate="P" pin="VSS@74" pad="T25"/>
<connect gate="P" pin="VSS@75" pad="V2"/>
<connect gate="P" pin="VSS@76" pad="V6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@77" pad="W4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@78" pad="W24"/>
<connect gate="P" pin="VSS@79" pad="AA3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="C7"/>
<connect gate="P" pin="VSS@80" pad="AA8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@81" pad="AA20"/>
<connect gate="P" pin="VSS@82" pad="AA23"/>
<connect gate="P" pin="VSS@83" pad="AA25"/>
<connect gate="P" pin="VSS@84" pad="AB5"/>
<connect gate="P" pin="VSS@85" pad="AB12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@86" pad="AB16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@87" pad="AC1"/>
<connect gate="P" pin="VSS@88" pad="AC6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@89" pad="AD3"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="C10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@90" pad="AD9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@91" pad="AD16"/>
<connect gate="P" pin="VSS@92" pad="AD22"/>
<connect gate="P" pin="VSS@93" pad="AD24"/>
<connect gate="P" pin="VSS@94" pad="AE7"/>
<connect gate="P" pin="VSS@95" pad="AE11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@96" pad="AE15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@97" pad="AE19"/>
<connect gate="PCI" pin="CBE_N0" pad="P1"/>
<connect gate="PCI" pin="CBE_N1" pad="M1"/>
<connect gate="PCI" pin="CBE_N2" pad="K1"/>
<connect gate="PCI" pin="CBE_N3" pad="H4"/>
<connect gate="PCI" pin="CLKIN" pad="J1"/>
<connect gate="PCI" pin="DEVSEL_N" pad="L1"/>
<connect gate="PCI" pin="FRAME_N" pad="L5"/>
<connect gate="PCI" pin="GNT_N0" pad="E5"/>
<connect gate="PCI" pin="GNT_N1" pad="A2"/>
<connect gate="PCI" pin="GNT_N2" pad="B3"/>
<connect gate="PCI" pin="GNT_N3" pad="A3"/>
<connect gate="PCI" pin="IDSEL" pad="F2"/>
<connect gate="PCI" pin="INTA_N" pad="C4"/>
<connect gate="PCI" pin="IRDY_N" pad="M4"/>
<connect gate="PCI" pin="OSC_IN" pad="AF9"/>
<connect gate="PCI" pin="OSC_OUT" pad="AF11"/>
<connect gate="PCI" pin="PAR" pad="M2"/>
<connect gate="PCI" pin="PERR_N" pad="N4"/>
<connect gate="PCI" pin="REQ_N0" pad="F4"/>
<connect gate="PCI" pin="REQ_N1" pad="G5"/>
<connect gate="PCI" pin="REQ_N2" pad="E3"/>
<connect gate="PCI" pin="REQ_N3" pad="H6"/>
<connect gate="PCI" pin="SERR_N" pad="D5"/>
<connect gate="PCI" pin="STOP_N" pad="L3"/>
<connect gate="PCI" pin="TRDY_N" pad="T2"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD0" pad="U3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD1" pad="W1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD10" pad="R1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD11" pad="N1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD12" pad="P5"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD13" pad="P3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD14" pad="P2"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD15" pad="N5"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD16" pad="H1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD17" pad="K3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD18" pad="H2"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD19" pad="K5"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD2" pad="T4"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD20" pad="F1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD21" pad="G1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD22" pad="J4"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD23" pad="E1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD24" pad="G3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD25" pad="D1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD26" pad="C1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD27" pad="A1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD28" pad="B1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD29" pad="J6"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD3" pad="V3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD30" pad="C2"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD31" pad="D3"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD4" pad="R5"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD5" pad="V1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD6" pad="T1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD7" pad="U4"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD8" pad="U1"/>
<connect gate="PCI-AD" pin="PCI_AD9" pad="R3"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR0" pad="D19"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR1" pad="B21"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR10" pad="B19"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR11" pad="C18"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR12" pad="A19"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR2" pad="C21"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR3" pad="E20"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR4" pad="F18"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR5" pad="A22"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR6" pad="C20"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR7" pad="E18"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR8" pad="A21"/>
<connect gate="RAMADR" pin="ADDR9" pad="A20"/>
<connect gate="RAMADR" pin="BA0" pad="E16"/>
<connect gate="RAMADR" pin="BA1" pad="D17"/>
<connect gate="RAMADR" pin="CAS_N" pad="C17"/>
<connect gate="RAMADR" pin="CKE" pad="B17"/>
<connect gate="RAMADR" pin="CLKOUT" pad="A17"/>
<connect gate="RAMADR" pin="CS_N0" pad="A16"/>
<connect gate="RAMADR" pin="CS_N1" pad="D16"/>
<connect gate="RAMADR" pin="DQM0" pad="E14"/>
<connect gate="RAMADR" pin="DQM1" pad="A15"/>
<connect gate="RAMADR" pin="DQM2" pad="B15"/>
<connect gate="RAMADR" pin="DQM3" pad="C15"/>
<connect gate="RAMADR" pin="RAS_N" pad="A18"/>
<connect gate="RAMADR" pin="WE_N" pad="D15"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA0" pad="B9"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA1" pad="D11"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA10" pad="A12"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA11" pad="A11"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA12" pad="B11"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA13" pad="A10"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA14" pad="A9"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA15" pad="D10"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA16" pad="E6"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA17" pad="F9"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA18" pad="C6"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA19" pad="A4"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA2" pad="C11"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA20" pad="D8"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA21" pad="B7"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA22" pad="E10"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA23" pad="A8"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA24" pad="C9"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA25" pad="A7"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA26" pad="A6"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA27" pad="A5"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA28" pad="B5"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA29" pad="D7"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA3" pad="E12"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA30" pad="E8"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA31" pad="F7"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA4" pad="C12"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA5" pad="D13"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA6" pad="A13"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA7" pad="C14"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA8" pad="A14"/>
<connect gate="RAMDATA" pin="DATA9" pad="B13"/>
<connect gate="SYS" pin="BYPASS_CLK" pad="AF13"/>
<connect gate="SYS" pin="HIGHZ_N" pad="AE26"/>
<connect gate="SYS" pin="PLL_LOCK" pad="AD12"/>
<connect gate="SYS" pin="PWRON_RESET_N" pad="AD13"/>
<connect gate="SYS" pin="RCOMP" pad="D25"/>
<connect gate="SYS" pin="RESET_IN_N" pad="AC13"/>
<connect gate="SYS" pin="RESEVED" pad="AF3"/>
<connect gate="SYS" pin="SCANTESTMODE" pad="AB21"/>
<connect gate="SYS" pin="VCC" pad="D4"/>
<connect gate="SYS" pin="VCCOSC" pad="AF12"/>
<connect gate="SYS" pin="VCCOSCP" pad="AC11"/>
<connect gate="SYS" pin="VCCP" pad="B2"/>
<connect gate="SYS" pin="VCCPLL1" pad="AE10"/>
<connect gate="SYS" pin="VCCPLL2" pad="AE12"/>
<connect gate="SYS" pin="VSS" pad="D2"/>
<connect gate="SYS" pin="VSSOSC" pad="AF8"/>
<connect gate="SYS" pin="VSSOSCP@10" pad="AF10"/>
<connect gate="SYS" pin="VSSOSCP@9" pad="AD10"/>
<connect gate="UART" pin="CTS0_N" pad="AB23"/>
<connect gate="UART" pin="CTS1_N" pad="AB24"/>
<connect gate="UART" pin="RTS0_N" pad="AD26"/>
<connect gate="UART" pin="RTS1_N" pad="AC25"/>
<connect gate="UART" pin="RXDATA0" pad="AC24"/>
<connect gate="UART" pin="RXDATA1" pad="Y21"/>
<connect gate="UART" pin="TXDATA0" pad="AD25"/>
<connect gate="UART" pin="TXDATA1" pad="AA22"/>
<connect gate="USB" pin="DNEG" pad="E21"/>
<connect gate="USB" pin="DPOS" pad="F20"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_ADDR0" pad="AA19"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_ADDR1" pad="AB20"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_ADDR2" pad="AF24"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_ADDR3" pad="AF23"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_ADDR4" pad="AD21"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_CLK" pad="AB19"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA0" pad="AF22"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA1" pad="AD20"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA2" pad="AC19"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA3" pad="AF21"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA4" pad="AE20"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA5" pad="AF20"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA6" pad="AB17"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_DATA7" pad="AD18"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_FCI" pad="AA18"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_FCO" pad="AE22"/>
<connect gate="UTP-IP" pin="UTP_IP_SOC" pad="AC20"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_ADDR0" pad="AF19"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_ADDR1" pad="AC17"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_ADDR2" pad="AE18"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_ADDR3" pad="AD17"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_ADDR4" pad="AF18"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_CLK" pad="AF17"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA0" pad="AF16"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA1" pad="AC15"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA2" pad="AD15"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA3" pad="AF15"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA4" pad="AD14"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA5" pad="AE14"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA6" pad="AF14"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_DATA7" pad="AB13"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_FCI" pad="AC16"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_FCO" pad="AE16"/>
<connect gate="UTP-OP" pin="UTP_OP_SOC" pad="AB15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IXP4XXB-533" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Intel XScale® Core&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by 'make-symbol-device-package(bsdl).ulp'&lt;br&gt;
Source: IXP4XXB-533.bsdl</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IXP4XXB-533"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PBGA492">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS_CLK" pad="AF13"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS0_N" pad="AB23"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS1_N" pad="AB24"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_COL0" pad="AE3"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_COL1" pad="AE8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_CRS0" pad="AD4"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_CRS1" pad="AF7"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_MDC" pad="AD5"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_MDIO" pad="AF2"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXCLK0" pad="AB6"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXCLK1" pad="AD8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA00" pad="AC5"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA01" pad="AA7"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA02" pad="AF1"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA03" pad="AE1"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA10" pad="AF6"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA11" pad="AB9"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA12" pad="AC8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDATA13" pad="AD7"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDV0" pad="AD2"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_RXDV1" pad="AE6"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXCLK0" pad="AD1"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXCLK1" pad="AF5"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA00" pad="AC2"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA01" pad="AB4"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA02" pad="AA5"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA03" pad="AB3"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA10" pad="AD6"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA11" pad="AA9"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA12" pad="AB8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXDATA13" pad="AF4"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXEN0" pad="Y6"/>
<connect gate="G$1" pin="ETH_TXEN1" pad="AE4"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR0" pad="C23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR1" pad="A24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR10" pad="E24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR11" pad="H22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR12" pad="G23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR13" pad="C26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR14" pad="F24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR15" pad="E25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR16" pad="J22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR17" pad="D26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR18" pad="H23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR19" pad="E26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR2" pad="G21"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR20" pad="G25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR21" pad="F26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR22" pad="G26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR23" pad="J24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR3" pad="A25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR4" pad="C24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR5" pad="A26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR6" pad="D24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR7" pad="C25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR8" pad="J21"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ADDR9" pad="B26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_ALE" pad="D22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CLK" pad="M23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N0" pad="K23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N1" pad="H26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N2" pad="J25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N3" pad="K24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N4" pad="J26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N5" pad="M22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N6" pad="L24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_CS_N7" pad="K26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA0" pad="L25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA1" pad="L26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA10" pad="R26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA11" pad="R25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA12" pad="R24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA13" pad="T26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA14" pad="T24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA15" pad="U26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA2" pad="M24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA3" pad="M26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA4" pad="N25"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA5" pad="N26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA6" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA7" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA8" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_DATA9" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_IOWAIT_N" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_RDY_N0" pad="T22"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_RDY_N1" pad="U23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_RDY_N2" pad="U24"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_RDY_N3" pad="V26"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_RD_N" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="EX_WR_N" pad="F22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="Y22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="W21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="Y26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="W25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="W26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="V24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="U22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="U25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="AC26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="AA24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="AB26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="Y24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="V21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="AA26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8" pad="W23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="V22"/>
<connect gate="G$1" pin="HIGHZ_N" pad="AE26"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXCLK0" pad="Y2"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXCLK1" pad="AA4"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXDATA0" pad="AA1"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXDATA1" pad="AB2"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXFRAME0" pad="W3"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_RXFRAME1" pad="W6"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXCLK0" pad="Y1"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXCLK1" pad="W5"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXDATA0" pad="U5"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXDATA1" pad="AB1"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXFRAME0" pad="V5"/>
<connect gate="G$1" pin="HSS_TXFRAME1" pad="Y3"/>
<connect gate="G$1" pin="JTG_TCK" pad="AF26"/>
<connect gate="G$1" pin="JTG_TDI" pad="AE24"/>
<connect gate="G$1" pin="JTG_TDO" pad="AD23"/>
<connect gate="G$1" pin="JTG_TMS" pad="AF25"/>
<connect gate="G$1" pin="JTG_TRST_N" pad="AC22"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_IN" pad="AF9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_OUT" pad="AF11"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_VCC" pad="AF12"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_VCCP" pad="AC11"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_VSS" pad="AF8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_VSSP_10" pad="AF10"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC_VSSP_9" pad="AD10"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD0" pad="U3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD1" pad="W1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD10" pad="R1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD11" pad="N1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD12" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD13" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD14" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD15" pad="N5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD16" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD17" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD18" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD19" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD2" pad="T4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD20" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD21" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD22" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD23" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD24" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD25" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD26" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD27" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD28" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD29" pad="J6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD3" pad="V3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD30" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD31" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD4" pad="R5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD5" pad="V1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD6" pad="T1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD7" pad="U4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD8" pad="U1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD9" pad="R3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CBE_N0" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CBE_N1" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CBE_N2" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CBE_N3" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CLKIN" pad="J1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_DEVSEL_N" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_FRAME_N" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_GNT_N_0" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_GNT_N_1" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_GNT_N_2" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_GNT_N_3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_IDSEL" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_INTA_N" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_IRDY_N" pad="M4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_PAR" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_PERR_N" pad="N4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_REQ_N_0" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_REQ_N_1" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_REQ_N_2" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_REQ_N_3" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_SERR_N" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_STOP_N" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_TRDY_N" pad="T2"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_LOCK" pad="AD12"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRON_RESET_N" pad="AD13"/>
<connect gate="G$1" pin="RCOMP" pad="D25"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_IN_N" pad="AC13"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS0_N" pad="AD26"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS1_N" pad="AC25"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA0" pad="AC24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA1" pad="Y21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCANTESTMODE_N" pad="AB21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR0" pad="D19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR1" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR10" pad="B19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR11" pad="C18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR12" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR2" pad="C21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR3" pad="E20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR4" pad="F18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR5" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR6" pad="C20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR7" pad="E18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR8" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_ADDR9" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_BA0" pad="E16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_BA1" pad="D17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_CAS_N" pad="C17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_CKE" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_CLKOUT" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_CS_N0" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_CS_N1" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA0" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA1" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA10" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA11" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA12" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA13" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA14" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA15" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA16" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA17" pad="F9"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA18" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA19" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA2" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA20" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA21" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA22" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA23" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA24" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA25" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA26" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA27" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA28" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA29" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA3" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA30" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA31" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA4" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA5" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA6" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA7" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA8" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DATA9" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DQM0" pad="E14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DQM1" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DQM2" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_DQM3" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_RAS_N" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDM_WE_N" pad="D15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA0" pad="AD25"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA1" pad="AA22"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DNEG" pad="E21"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DPOS" pad="F20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_ADDR0" pad="AA19"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_ADDR1" pad="AB20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_ADDR2" pad="AF24"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_ADDR3" pad="AF23"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_ADDR4" pad="AD21"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_CLK" pad="AB19"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA0" pad="AF22"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA1" pad="AD20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA2" pad="AC19"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA3" pad="AF21"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA4" pad="AE20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA5" pad="AF20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA6" pad="AB17"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_DATA7" pad="AD18"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_FCI" pad="AA18"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_FCO" pad="AE22"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_IP_SOC" pad="AC20"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_ADDR0" pad="AF19"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_ADDR1" pad="AC17"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_ADDR2" pad="AE18"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_ADDR3" pad="AD17"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_ADDR4" pad="AF18"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_CLK" pad="AF17"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA0" pad="AF16"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA1" pad="AC15"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA2" pad="AD15"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA3" pad="AF15"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA4" pad="AD14"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA5" pad="AE14"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA6" pad="AF14"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_DATA7" pad="AB13"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_FCI" pad="AC16"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_FCO" pad="AE16"/>
<connect gate="G$1" pin="UTP_OP_SOC" pad="AB15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@0" pad="U6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="AC18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@10" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@11" pad="N22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@12" pad="N24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@13" pad="AC7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@14" pad="N3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@15" pad="D21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@16" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@17" pad="AC21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@18" pad="AC14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@19" pad="AC12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="AA17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@20" pad="R23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@21" pad="L23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@22" pad="D14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@23" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@24" pad="R4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@25" pad="D18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@26" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@27" pad="V23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@28" pad="J23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@29" pad="V4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="AC10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@30" pad="AC9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@31" pad="AC23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@32" pad="AC4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@33" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@34" pad="D23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@35" pad="AA6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@36" pad="AA21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@37" pad="F21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@38" pad="F6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@39" pad="U21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@40" pad="K21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@41" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@42" pad="AA10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@43" pad="F17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@44" pad="F10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@7" pad="Y4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@8" pad="Y23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@9" pad="F23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@0" pad="AE9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@1" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@10" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@11" pad="AC3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@12" pad="Y25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@13" pad="AE23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@14" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@15" pad="M5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@16" pad="T5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@17" pad="Y5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@18" pad="AB7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@19" pad="AB10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@20" pad="AB11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@21" pad="AB14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@22" pad="AB18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@23" pad="AB22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@24" pad="W22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@25" pad="R22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@26" pad="L22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@27" pad="E22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@28" pad="E19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@29" pad="E15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@3" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@30" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@31" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@32" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@33" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@34" pad="N2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@35" pad="U2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@36" pad="AA2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@37" pad="AE2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@38" pad="AE5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@39" pad="AE13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@4" pad="W2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@40" pad="AE17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@41" pad="AE21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@42" pad="AE25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@43" pad="AB25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@44" pad="V25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@45" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@46" pad="K25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@47" pad="F25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@48" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@49" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@5" pad="AD11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@50" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@51" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@52" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@53" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@54" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@6" pad="AD19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@7" pad="H24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@8" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCP@9" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCPLL1" pad="AE10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCPLL2" pad="AE12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@0" pad="G22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="AA25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@10" pad="T3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@11" pad="J3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@12" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@13" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@14" pad="C22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@15" pad="AF3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@16" pad="V2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@17" pad="E23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@18" pad="C19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@19" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="G24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@20" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@21" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@22" pad="M3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@23" pad="W4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@24" pad="V6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@25" pad="AB5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@27" pad="AD3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@28" pad="AC6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@29" pad="AA8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="AD22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@30" pad="AB12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="AB16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="AE7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="AE11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@34" pad="AE15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@35" pad="AE19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@36" pad="AA20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@37" pad="AA23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@38" pad="W24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@39" pad="T23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="AD9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@40" pad="N23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@41" pad="K22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@42" pad="H21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@43" pad="AD24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@44" pad="T25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@45" pad="M25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@46" pad="H25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@47" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@48" pad="D20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@49" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="AD16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@50" pad="E17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@51" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@52" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@53" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@54" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@55" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@56" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@57" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@58" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@59" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="F19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@60" pad="J5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@61" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@62" pad="R2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@63" pad="N15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@64" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@65" pad="R15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@66" pad="T16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@67" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@68" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@69" pad="R14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@70" pad="T14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@71" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@72" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@73" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@74" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@75" pad="T11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@76" pad="L16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@77" pad="M15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@78" pad="M16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@79" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@80" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@81" pad="R16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@82" pad="T15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@83" pad="L14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@84" pad="M14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@85" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@86" pad="N14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@87" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@88" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@89" pad="R13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="AA3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@90" pad="T13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@91" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@92" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@93" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@94" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@95" pad="R11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@96" pad="R12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@97" pad="T12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@98" pad="L15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
