<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Siemens Chip Card Products&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIM_CARD">
<description>&lt;b&gt;MOLEX CHIP CARD HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CARD HOLDER MOLEX EUROPE</description>
</package>
<package name="SIM-M20">
<description>&lt;b&gt;Siemens M20 CHIP CARD READER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SIM-Kartenleser für SIEMENS Modul M20 91228-0001&lt;br&gt;
SIM PCB CONNECTOR von MOLEX</description>
</package>
<package name="M20-SMD">
<description>&lt;b&gt;Siemens M20 CHIP CARD HOLDER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XT55">
<description>&lt;b&gt;XT55 Siemens Cellular Engine&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Connector DF12-80 from Hirose&lt;br&gt;
Source: Siemens / xt55_hardW_v0100.pdf&lt;br&gt;
HIROSE - DF12D(3.0)-#DP-0.5V(81).pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="M20-SMD">
<pin name="GPIO1" direction="in"/>
<pin name="GPIO0" direction="in"/>
<pin name="BOOTCODEEN" direction="in"/>
<pin name="SPP" direction="out"/>
<pin name="SPN" direction="out"/>
<pin name="MICP" direction="in"/>
<pin name="MICN" direction="in"/>
<pin name="HOOKSW" direction="in"/>
<pin name="VSDI_V" direction="in"/>
<pin name="VSDO_C" direction="out"/>
<pin name="VSDO_V" direction="out"/>
<pin name="VSDI_C" direction="in"/>
<pin name="VSCLK_V" direction="out"/>
<pin name="VSCLK_C" direction="in"/>
<pin name="VSFS_V" direction="out"/>
<pin name="VSFS_C" direction="in"/>
<pin name="CCIO"/>
<pin name="CCRST" direction="out"/>
<pin name="CCCLK" direction="out"/>
<pin name="CCIN" direction="in"/>
<pin name="CCVCC" direction="out"/>
<pin name="USCRI" direction="out"/>
<pin name="RXDATA" direction="in"/>
<pin name="DCD" direction="out"/>
<pin name="DTR" direction="in"/>
<pin name="USCCTS" direction="in"/>
<pin name="USCRTS" direction="out"/>
<pin name="USCTX" direction="out"/>
<pin name="USCRX" direction="in"/>
<pin name="POWER_ON" direction="out"/>
<pin name="IGNITION" direction="in"/>
<pin name="RES/" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DC6V" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="DE" direction="out"/>
<pin name="HWR/" direction="out"/>
<pin name="DCS/" direction="out"/>
<pin name="TXDATA" direction="out"/>
<pin name="KPC0" direction="out"/>
<pin name="KPC1" direction="out"/>
<pin name="KPC2" direction="out"/>
<pin name="KPC3" direction="out"/>
<pin name="KPR0" direction="in"/>
<pin name="KPR1" direction="in"/>
<pin name="KPR2" direction="in"/>
<pin name="KPR3" direction="in"/>
<pin name="KPR4" direction="in"/>
<pin name="KPR5" direction="in"/>
<pin name="BUZZER" direction="out"/>
<pin name="GPCS" direction="out"/>
<pin name="DRS" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="DSR" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="M20-DRIL">
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BTS711">
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="ST1/2" direction="oc"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="SIM01">
<pin name="CCVCC" direction="pas"/>
<pin name="CCRST" direction="pas"/>
<pin name="CCCLK" direction="pas"/>
<pin name="CCGND" direction="pas"/>
<pin name="CCVPP" direction="pas"/>
<pin name="CCIO" direction="pas"/>
<pin name="CCIN" direction="pas"/>
<pin name="CCOUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="XT55">
<pin name="GPS_VANT" direction="pas"/>
<pin name="GPS_VCC_RF" direction="pas"/>
<pin name="GPSVCC" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RXDDAI" direction="pas"/>
<pin name="GSM_TFSDAI" direction="pas"/>
<pin name="GSM_SCLK" direction="pas"/>
<pin name="GSM_TXDDAI" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RFSDAI" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RTS1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CTS1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RXD1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_TXD1" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO0" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO1" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO3" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO4" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO5" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO6" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO7" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO8" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO9" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO10" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO13" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO14" direction="pas"/>
<pin name="GPS_GPIO15" direction="pas"/>
<pin name="GPS_SDI1" direction="pas"/>
<pin name="GPS_SDO1" direction="pas"/>
<pin name="GPS_BOOTSEL" direction="pas"/>
<pin name="GPS_RFPCO" direction="pas"/>
<pin name="GPS_RFPC1" direction="pas"/>
<pin name="GPS_M_RST" direction="pas"/>
<pin name="GPS_VDD" direction="pas"/>
<pin name="GPS_VDDLP" direction="pas"/>
<pin name="GSM_EPN2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_EPP2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_EPP1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_EPN1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_MICN2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_MICN1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_MICP2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_MICP1" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCVCC" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCCLK" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCDATA" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCRST" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCIN" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CCGND" direction="pas"/>
<pin name="GSM_IGT" direction="pas"/>
<pin name="GSM_EMERGOFF" direction="pas"/>
<pin name="GSM_DCD0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CTS0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_DTR0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RTS0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RING0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_DSR0" direction="pas"/>
<pin name="GSM_TXDO" direction="pas"/>
<pin name="GSM_RXDO" direction="pas"/>
<pin name="GSM_SDI2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_SDO2" direction="pas"/>
<pin name="GSM_CHARGE" direction="pas"/>
<pin name="GSM_POWER" direction="pas"/>
<pin name="GSM_BAT_TEMP" direction="pas"/>
<pin name="GSM_SYNC" direction="pas"/>
<pin name="GSM_BATT+" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="M20-SMD" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Siemens M20 CHIP CARD HOLDER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-M" symbol="M20-DRIL"/>
<gate name="G$1" symbol="M20-SMD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="M20-SMD">
<connects>
<connect gate="-M" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="-M" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="-M" pin="B3" pad="B3"/>
<connect gate="-M" pin="B4" pad="PB4"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOTCODEEN" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZER" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="CCCLK" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="CCIN" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="CCIO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CCRST" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CCVCC" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="DC6V" pad="18 19 20 21 22 58 59 60 61 62"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DCS/" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DRS" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17 23 24 25 56 63 64 65"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="38 43"/>
<connect gate="G$1" pin="GPCS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="HOOKSW" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="HWR/" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IGNITION" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="KPC0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="KPC1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="KPC2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="KPC3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="KPR5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="MICN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="MICP" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="POWER_ON" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="RES/" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="SPN" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SPP" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="USCCTS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USCRI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="USCRTS" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="USCRX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="USCTX" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="VSCLK_C" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSCLK_V" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VSDI_C" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSDI_V" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="VSDO_C" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSDO_V" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VSFS_C" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSFS_V" pad="69"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SIM01" prefix="SM" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Siemens M20 CHIP CARD READER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIM-M20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CCCLK" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="CCGND" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="CCIN" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="CCIO" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="CCOUT" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="CCRST" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="CCVCC" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="CCVPP" pad="C6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XT55" prefix="GX">
<description>\ &lt;b&gt;XT55 Siemens Cellular Engine&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
\ Source: Siemens / xt55_hardW_v0100.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XT55"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XT55">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="41 42 43 44 45"/>
<connect gate="G$1" pin="GPSVCC" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_BOOTSEL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_GPIO9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_M_RST" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_RFPC1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_RFPCO" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_SDI1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_SDO1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_VANT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_VCC_RF" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_VDD" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_VDDLP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_BATT+" pad="46 47 48 49 50"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_BAT_TEMP" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCCLK" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCDATA" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCGND" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCIN" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCRST" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CCVCC" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CHARGE" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CTS0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_CTS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_DCD0" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_DSR0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_DTR0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_EMERGOFF" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_EPN1" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_EPN2" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_EPP1" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_EPP2" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_IGT" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_MICN1" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_MICN2" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_MICP1" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_MICP2" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_POWER" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RFSDAI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RING0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RTS0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RTS1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RXD1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RXDDAI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_RXDO" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_SCLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_SDI2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_SDO2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_SYNC" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_TFSDAI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_TXD1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_TXDDAI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GSM_TXDO" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="10 11 12 13 14 19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
