<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;ISO 7816 Chipcard (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ISO7816">
<description>&lt;b&gt;ISO 7816 Chipcard&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ISO-7816">
<description>&lt;b&gt;ISO7816-1 Standard&lt;/b&gt; Chip Card&lt;p&gt;
Source: http://www.didya.com/iso-7816.asp</description>
</package>
<package name="AFNOR-CHIPCARD">
<description>&lt;b&gt;AFNOR Chip Card&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.didya.com/iso-7816.asp</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ISO7816">
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="RST" direction="pas"/>
<pin name="CLK" direction="pas"/>
<pin name="NC@4" direction="pas"/>
<pin name="NC@8" direction="pas"/>
<pin name="I/O" direction="pas"/>
<pin name="NC@6" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CHIPCARD-ISO-7816" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Chip card connector ISO 7816&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ISO7816"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ISO7816">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="ISO" package="ISO-7816">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="ANFOR" package="AFNOR-CHIPCARD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
