<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;EM MICROELECTRONIC&lt;/b&gt; - MARIN SA&lt;p&gt;
SWATCH GROUP ELECTRONIC SYSTEMS&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EM4095">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="SHD" direction="in"/>
<pin name="FCAP" direction="pas"/>
<pin name="MOD" direction="in"/>
<pin name="DMOD_IN" direction="in"/>
<pin name="DMOD_OUT" direction="out"/>
<pin name="ANT2" direction="pas"/>
<pin name="ANT1" direction="pas"/>
<pin name="RDY/CLK" direction="out"/>
<pin name="DVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DVSS" direction="pwr"/>
<pin name="CDEC_OUT" direction="out"/>
<pin name="CDEC_IN" direction="in"/>
<pin name="DC2" direction="pas"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EM4095" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Read/Write analog front end for 125kHz RFID Basestation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/Product/RFID/DS/EM4095_DS.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EM4095"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CDEC_IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CDEC_OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DC2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DMOD_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DMOD_OUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FCAP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY/CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SHD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
