<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;FAIRCHILD SEMICONDUCTOR&lt;/b&gt; Integrated Circuits&lt;p&gt;
www.fairchildsemi.com</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt; 28-Pin Narrow PDIP</description>
</package>
<package name="SO-28W">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Wide Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
300-mil body, package type SO</description>
</package>
<package name="FSBB30CH60">
<description>&lt;b&gt;SPM27-EA&lt;/b&gt; UL Certified No.E209204&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSBB30CH60.pdf</description>
</package>
<package name="SPM23AA">
<description>Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50450.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ML4425">
<pin name="FB_A" direction="in"/>
<pin name="FB_B" direction="in"/>
<pin name="FB_C" direction="in"/>
<pin name="SPEED_SET" direction="in"/>
<pin name="SPPED_COMP" direction="in"/>
<pin name="CT" direction="in"/>
<pin name="ISENSE" direction="in"/>
<pin name="ILIMIT" direction="in"/>
<pin name="CIOS" direction="in"/>
<pin name="!BRAKE" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="RREF" direction="pwr"/>
<pin name="VREF" direction="pwr"/>
<pin name="CAT" direction="pwr"/>
<pin name="CRT" direction="pwr"/>
<pin name="CRR" direction="pwr"/>
<pin name="SPEED" direction="pwr"/>
<pin name="CVCO" direction="pwr"/>
<pin name="RVCO" direction="pwr"/>
<pin name="VCO/TACH" direction="pwr"/>
<pin name="!HA" direction="pwr"/>
<pin name="!HB" direction="pwr"/>
<pin name="!HC" direction="pwr"/>
<pin name="LA" direction="pwr"/>
<pin name="LB" direction="pwr"/>
<pin name="LC" direction="pwr"/>
<pin name="!UC_FAULT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FSBB30CH60">
<pin name="VCCL" direction="pwr"/>
<pin name="COM" direction="pwr"/>
<pin name="INUL" direction="in"/>
<pin name="INVL" direction="in"/>
<pin name="INWL" direction="in"/>
<pin name="VFO" direction="out"/>
<pin name="CFOD" direction="pas"/>
<pin name="CSC" direction="pas"/>
<pin name="INUH" direction="in"/>
<pin name="VCCUH" direction="in"/>
<pin name="VBU" direction="in"/>
<pin name="VSU" direction="in"/>
<pin name="INVH" direction="in"/>
<pin name="VCCVH" direction="in"/>
<pin name="VBV" direction="in"/>
<pin name="VSV" direction="in"/>
<pin name="INWH" direction="in"/>
<pin name="VCCWH" direction="in"/>
<pin name="VBW" direction="in"/>
<pin name="VSW" direction="in"/>
<pin name="NU" direction="in"/>
<pin name="NV" direction="in"/>
<pin name="NW" direction="in"/>
<pin name="U" direction="out"/>
<pin name="V" direction="out"/>
<pin name="W" direction="out"/>
<pin name="P" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FSB50450">
<pin name="COM" direction="in"/>
<pin name="VBU" direction="in"/>
<pin name="VCCU" direction="in"/>
<pin name="INUH" direction="in"/>
<pin name="INUL" direction="in"/>
<pin name="VSU" direction="in"/>
<pin name="VBV" direction="in"/>
<pin name="VCCV" direction="in"/>
<pin name="INVH" direction="in"/>
<pin name="INVL" direction="in"/>
<pin name="VSV" direction="in"/>
<pin name="VBW" direction="in"/>
<pin name="VCCW" direction="in"/>
<pin name="INWH" direction="in"/>
<pin name="INWL" direction="in"/>
<pin name="VSW" direction="in"/>
<pin name="P" direction="in"/>
<pin name="U" direction="in"/>
<pin name="NU" direction="in"/>
<pin name="NV" direction="in"/>
<pin name="V" direction="in"/>
<pin name="NW" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ML4425*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Sensorless BLDC Motor Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/ML/ML4425.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ML4425"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="SO-28W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BRAKE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!HA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!HB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!HC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!UC_FAULT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CAT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CIOS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CRR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CRT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CVCO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_A" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_B" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_C" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ILIMIT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ISENSE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RREF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RVCO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPEED" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SPEED_SET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SPPED_COMP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO/TACH" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="I">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="ML4425ISX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="82C8713"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BRAKE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!HA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!HB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!HC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!UC_FAULT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CAT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CIOS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CRR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CRT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CVCO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_A" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_B" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="FB_C" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ILIMIT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ISENSE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RREF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RVCO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPEED" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SPEED_SET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SPPED_COMP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO/TACH" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="ML4425CP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34C1197"/>
</technology>
<technology name="I">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FSBB30CH60" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Smart Power Module&lt;/b&gt; 600V-30A IGBT inverter for three-phase DC/AC power conversion&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSBB30CH60.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FSBB30CH60"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FSBB30CH60">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CFOD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CSC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INUH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INUL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INVH" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="INVL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INWH" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INWL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NU" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NV" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NW" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="U" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VBU" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VBV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VBW" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCUH" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCVH" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCWH" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VFO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSU" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSV" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSW" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FSBB30CH60B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1783234"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M1076"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FSB50450" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Smart Power Module (SPM®)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
500V 3.0A 3-phase FRFET inverter including high voltage integrated circuit (HVIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50450.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FSB50450"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPM23AA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INUH" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INUL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INVH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INVL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INWH" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INWL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NU" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NV" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NW" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="U" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="V" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VBU" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBV" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VBW" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCU" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCV" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCW" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSU" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSV" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSW" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FSB50450S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1095107"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67P3515"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
