<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Siemens Fiber Optic Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SFH-V">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic housing</description>
</package>
<package name="SFH-V1">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic housing</description>
</package>
<package name="SFH-V2">
<description>&lt;B&gt;FIBER OPTIC CONNECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic housing</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TX">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RX2">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DATA" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="RX">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RX1">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SFH450V" prefix="XT">
<description>&lt;B&gt;TRANSMITTER&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic fiber optic transmitter diode&lt;p&gt;
plastic connector housing</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH-V">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH250V" prefix="XR">
<description>&lt;B&gt;DETECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic fiber optic photodiode detector&lt;p&gt;
plastic connector housing</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH-V">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SP000063852"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1219692"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M6076"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH350V" prefix="XR">
<description>&lt;B&gt;DETECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
plastic fiber optic phototransistor detector&lt;p&gt;
plastic connector housing</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RX1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH-V1">
<connects>
<connect gate="1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SP000063853"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1219693"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M6077"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SFH551H" prefix="XR">
<description>&lt;B&gt;RECEIVER&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
integrated photo detector receiver&lt;p&gt;
plastic connector housing</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="RX2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SFH-V2">
<connects>
<connect gate="1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
