<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.10">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Coilcraft SMD Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO3316P">
<description>&lt;b&gt;COILCRAFT&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSS7341">
<description>&lt;b&gt;Package MSS7341&lt;/b&gt; 6.6 × 6.6 mm x 4.1 mm high, shielded inductors&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/1681958.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="INDUCTOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="L-EURO">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DO3316P" prefix="L" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;COILCRAFT&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-EURO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DO3316P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MSS7341" prefix="L">
<description>&lt;b&gt;Shielded Power Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Package 6.6 × 6.6 mm x 4.1 mm high&lt;br&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/1681958.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-EURO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSS7341">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
