<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Motorola DRAMs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOJ26-20">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ28-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CM54101A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CM54102A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="CM54400A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54402A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM411000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM414256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM511000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM44100">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM44400">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54100A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="CM54410A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W1/DQ1"/>
<pin name="WB/WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="W0/DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="W2/DQ2"/>
<pin name="W3/DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54800A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CM54900A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="DQ8"/>
</symbol>
<symbol name="CM511002">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM514256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM514258">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCM54101A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54101A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54102A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54102A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54400A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54400A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54402A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54402A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM411000" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="CM411000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM414256" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="CM414256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM511000A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM511000"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM44100" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM44100"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM44400" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$2" symbol="CM44400"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54100A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54100A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54410A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54410A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="W0/DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="W1/DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="W2/DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="W3/DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="WB/WE" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54800A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54800A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54900A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54900A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM511002A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM511002"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM514256A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM514256"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM514258A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM514258"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
