<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Honeywell Laser Opto Sensor Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO46-FW4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO-18">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFE-3XX">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46-LW4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46-P3">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO18-4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46-LX">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="NGST">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STUNEF">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SCFIBER">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="NGSTOPHO">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMA-PCB">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST-SINGL">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST-PCB">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST-LP">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST2">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FRS">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GFD1300">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO18PL4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO18PL3">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46-FW3">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO46-LW3">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STLPBENT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST3894-3">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STLP2">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F4UNEF">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STPF102">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STPF201">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFX6-548">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFX6-200">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ST-LPL">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2450-001">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFM2451">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFM-ST">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFM-SMA">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="STLP4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UTPFTTP">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UTPFTTP4">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LASERDH">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LASERD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-C2">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-C2S">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LEDC2MON">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="CMONI" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LEDA2MON">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="AMONI" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-C3">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-A3">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DETECT3P">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="CASE4COM">
<pin name="COM@4" direction="pwr"/>
<pin name="COM@2" direction="pwr"/>
<pin name="COM@3" direction="pwr"/>
<pin name="COM@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="DETECT2G">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="COMMON4">
<pin name="COM@1" direction="pwr"/>
<pin name="COM@2" direction="pwr"/>
<pin name="COM@3" direction="pwr"/>
<pin name="COM@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DET-CCEE">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE@1" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="VEE@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DETNCCEE">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="!OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LED-SH">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED-TTL">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE2O">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DA" direction="out"/>
<pin name="DB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DTTL-CAP">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="CAP" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DTTL">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DSH">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RX5PIN">
<pin name="RXGND" direction="pwr"/>
<pin name="RXOUT+" direction="out"/>
<pin name="RXOUT-" direction="out"/>
<pin name="RX-SD" direction="out"/>
<pin name="RXVCC" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TX4PIN">
<pin name="TXGND" direction="pwr"/>
<pin name="TXIN+" direction="out"/>
<pin name="TXIN-" direction="out"/>
<pin name="TXVCC" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TXRX-9">
<pin name="TXGND" direction="pwr"/>
<pin name="TXIN+" direction="out"/>
<pin name="TXIN-" direction="out"/>
<pin name="TXVCC" direction="out"/>
<pin name="RXGND" direction="pwr"/>
<pin name="RXOUT+" direction="out"/>
<pin name="RXOUT-" direction="out"/>
<pin name="RX-SD" direction="out"/>
<pin name="RXVCC" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HFM1300">
<pin name="CASEGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="CASEGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="SIGOUT1" direction="out"/>
<pin name="SIGOUT2" direction="out"/>
<pin name="HIGND" direction="pwr"/>
<pin name="!PKT" direction="out"/>
<pin name="!SQ" direction="out"/>
<pin name="!SQLED" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RX-LED">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-C2">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="K1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-C2S">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLDC2MON">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="CMONI" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLDA2MON">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="AMONI" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-C3">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-A3">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-SH">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LLD-TTL">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RX-LLD">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HFE4080321" prefix="LD">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLD-C2S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-FW4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HFE4080-321/XBA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1201183"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K1349"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4081321" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDC2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFE-3XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CMONI" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4082321" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDA2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFE-3XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AMONI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4083322" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDA2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFE-3XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AMONI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="7538910"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4084322" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDC2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFE-3XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CMONI" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4085321" prefix="LD">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLD-C3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-LW4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="HONEYWELL"/>
<attribute name="MPN" value="HFE4085-321"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01H8475"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3080" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFE-3XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3380302" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-LX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4224M" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="SH" symbol="CASE4COM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4225P" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4226M" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="SH" symbol="CASE4COM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4227P" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4228M" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="SH" symbol="CASE4COM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4229P" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4230M" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="SH" symbol="CASE4COM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4231P" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4300" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SCFIBER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3214" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DETECT2G"/>
<gate name="B" symbol="COMMON4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE3216-2" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="NC2" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="NC2" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="NC2" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3216-3" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETNCCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3221" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGSTOPHO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3222" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="B" symbol="COMMON4"/>
<gate name="A" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGSTOPHO">
<connects>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3223" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="B" symbol="COMMON4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3224" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3225" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3226" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DETECT2G"/>
<gate name="B" symbol="COMMON4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NGSTOPHO">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3227" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="SH" symbol="COMMON4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3228" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3231" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="SH" symbol="COMMON4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="SH" pin="COM@1" pad="1"/>
<connect gate="SH" pin="COM@2" pad="4"/>
<connect gate="SH" pin="COM@3" pad="5"/>
<connect gate="SH" pin="COM@4" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3300" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SCFIBER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4000" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-P3">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4003" prefix="CT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-P3">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4010" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="LED-TTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-P3">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4020" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-P3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MICRO SWITCH"/>
<attribute name="MPN" value="HFE4020-313/BBA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71J4513"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4023" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4026" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4050" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-P3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4070" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HFE4070-500/AAA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05N0467"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4074" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE8500022" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GFE1300547" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-SH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4381321" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDC2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CMONI" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4383322" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDA2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AMONI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4380321" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDA2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AMONI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4384322" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LLDC2MON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CMONI" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GFD1300550" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE2O"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GFD1300">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD8000002" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DSH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3000" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-FW3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3002" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DSH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-FW3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3009" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-FW3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3013" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DSH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-FW3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3020" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL-CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HFD3020-500-BBA"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="11R2885"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3022" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASERD"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3023" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT2G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HFD3023-500"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1082182"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K1342"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3026" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL-CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3029" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3031" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3033" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASERD"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3038-2" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3038-3" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETNCCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SD3324" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO46-LW3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SD4324" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO18PL3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3212-2" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3212-3" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT2G"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STUNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3894-2" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLPBENT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3894-3" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETNCCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST3894-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3854" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DSH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3855" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASERD"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3858" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3859" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL-CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST3894-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ST3866" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL-CAP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST3894-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3874" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASERD"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3876" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LASERD"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3878" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT2G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST3894-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3880" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3901" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLP2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3902" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3904" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DET-CCEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4UNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE@2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3906" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DTTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4211" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4213" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4217" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4218" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4219" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4220" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF102">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4222" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STPF201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFX6015548" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFX6-548">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFX6015210" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFX6-548">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFX6015200" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFX6-200">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HFX6015-200"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M4550"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4834" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4835" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4836" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4837" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4839" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-TTL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4856" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4867" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ST-LPL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4870" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLPBENT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4871" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLP2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4872" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLPBENT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4873" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLP2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4874" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4879" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4UNEF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE4881" prefix="XT">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-A3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2450-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TXRX-9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2450-001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RX-SD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2504-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TXRX-9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2450-001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RX-SD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2553-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TXRX-9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2450-001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RX-SD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2451-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TXRX-9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFM2451">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RX-SD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXOUT-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TXIN-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM1300-ST" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFM1300"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFM-ST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PKT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!SQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!SQLED" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CASEGND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CASEGND@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HIGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGOUT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGOUT2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM1300SMA" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFM1300"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFM-SMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PKT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!SQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!SQLED" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CASEGND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CASEGND@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HIGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGOUT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGOUT2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3403212" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT2G"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFX6-548">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFD3403202" prefix="XR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DETECT2G"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="NC8" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFX6-200">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="NC8" pin="NC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE408032X" prefix="LD">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="LLD-C2S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLP4">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFE408532X" prefix="LD">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="LLD-C3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="STLP4">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="C3" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="HONEYWELL"/>
<attribute name="MPN" value="HFE4085-321"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="01H8475"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2600" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="RX-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UTPFTTP">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2604-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RX-LED"/>
<gate name="B" symbol="RX-LED"/>
<gate name="C" symbol="RX-LED"/>
<gate name="D" symbol="RX-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UTPFTTP4">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1-4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1-5"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="1-3"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1-2"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="1-1"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="2-4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="2-5"/>
<connect gate="B" pin="GND" pad="2-3"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="2-2"/>
<connect gate="B" pin="VCC" pad="2-1"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="3-4"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="3-5"/>
<connect gate="C" pin="GND" pad="3-3"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="3-2"/>
<connect gate="C" pin="VCC" pad="3-1"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="4-4"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="4-5"/>
<connect gate="D" pin="GND" pad="4-3"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="4-2"/>
<connect gate="D" pin="VCC" pad="4-1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2610-21" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RX-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UTPFTTP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFM2650-1" prefix="XTR">
<description>&lt;b&gt;OPTO SENSOR DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RX-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UTPFTTP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
