<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Hewlett-Packard Opto Transmitters/Receivers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HSMXC650">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HSMFC655">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HSMXC670">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFBR-ST">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFBR-SMA">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HFBR25XX">
<description>&lt;b&gt;OPTO RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HFBR25X5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pas"/>
<pin name="V0" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HFBR15X5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HFBR1528">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HFBR2528">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VO" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HSMXC650" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSMXC650">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMXC670" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSMXC670">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMXC655" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="R" symbol="LED"/>
<gate name="G" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSMFC655">
<connects>
<connect gate="G" pin="A" pad="A-GRN"/>
<connect gate="G" pin="C" pad="K-GRN"/>
<connect gate="R" pin="A" pad="A-RED"/>
<connect gate="R" pin="C" pad="K-RED"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFBR25X5" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFBR25X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFBR-ST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HFBR-2515BZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1247662"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74K5170"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFBR15X5" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFBR15X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFBR-ST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HFBR-1515BZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1247636"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74K5147"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFBR2528" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFBR2528"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFBR25XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HFBR-2528"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1247664"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F6096"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HFBR1528" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;OPTO TRANSMITTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HFBR1528"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HFBR25XX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HFBR-1528"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1247638"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F6056"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
