<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOMC16">
<description>&lt;b&gt;SOMC 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 12&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: www.vishay.com/docs/31508/somc.pdf</description>
</package>
<package name="SOMC14">
<description>&lt;b&gt;SOMC 14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 12&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: www.vishay.com/docs/31508/somc.pdf</description>
</package>
<package name="SOMC20">
<description>&lt;b&gt;SOMC 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 12&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: www.vishay.com/docs/31508/somc.pdf</description>
</package>
<package name="CAT16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
<package name="CAY16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
<package name="0603-ARC">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
concave termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
Source: RS Components</description>
</package>
<package name="0603-ARV">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array&lt;/b&gt; size 4 × 0603&lt;p&gt;
convex termination - Phycomp Components&lt;br&gt;
Source: RS Components</description>
</package>
<package name="YC124">
<description>&lt;b&gt;ARRAY CHIP RESISTOR&lt;/b&gt; Size 4 x 0402&lt;p&gt;
Source: www.yageo.com .. Pu-YC124_51_PbFree_L_1.pdf</description>
</package>
<package name="4X0402ARV341">
<description>&lt;b&gt;Array chip resistor&lt;/b&gt; size 4 × 0402&lt;p&gt;
Source: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0114/0900766b80114d99.pdf</description>
</package>
<package name="EXB14V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0201x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 0.8 mm x 0.6 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB18V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0201x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 1.4 mm x 0.6 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB24V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0402x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 1.0 mm x 1.0 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB28V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0402x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 2.0 mm x 1.0 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXBN8V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0402x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 2.0 mm x 1.0 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB2HV">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0402x8&lt;/b&gt; 8 resistors in 3.8 mm x 1.6 mm size (EXB2HV)&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB34V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 1.6 mm x 1.6 mm size (EXB34V, V4V)&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXB38V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 3.2 mm x 1.6 mm size (EXB38V, V8V)&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXBV8V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 3.20 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXBV4V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 1.60 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
<package name="EXBS8V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0805x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 5.08 mm x 2.20 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R1NV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R1PV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="15R">
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="13R">
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R1NVXX">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R1NV0">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R1PV0">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="19R">
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="15R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="15R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC16">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SOMC160115R0GDC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48P4651"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8R-P" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1PV"/>
<gate name="B" symbol="R1PV"/>
<gate name="C" symbol="R1PV"/>
<gate name="D" symbol="R1PV"/>
<gate name="E" symbol="R1PV"/>
<gate name="F" symbol="R1PV"/>
<gate name="G" symbol="R1PV"/>
<gate name="H" symbol="R1PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="8R-N" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV"/>
<gate name="B" symbol="R1NV"/>
<gate name="C" symbol="R1NV"/>
<gate name="D" symbol="R1NV"/>
<gate name="E" symbol="R1NV"/>
<gate name="F" symbol="R1NV"/>
<gate name="G" symbol="R1NV"/>
<gate name="H" symbol="R1NV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB2HV" package="EXB2HV">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E15R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV0"/>
<gate name="B" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="C" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="D" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="E" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="F" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="G" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="H" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="I" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="J" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="K" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="L" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="M" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="N" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="O" symbol="R1NVXX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="L" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="N" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="O" pin="1" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="L" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="N" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="O" pin="1" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SOMC160115R0GDC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48P4651"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="13R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="13R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SOMC140313R0GEJ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48P4478"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E13R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV0"/>
<gate name="B" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="C" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="D" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="E" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="F" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="G" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="H" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="I" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="J" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="K" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="L" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="M" symbol="R1NVXX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="L" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="1" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="L" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="1" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SOMC140313R0GEJ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48P4478"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7R-N" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV"/>
<gate name="B" symbol="R1NV"/>
<gate name="C" symbol="R1NV"/>
<gate name="D" symbol="R1NV"/>
<gate name="E" symbol="R1NV"/>
<gate name="F" symbol="R1NV"/>
<gate name="G" symbol="R1NV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7R-P" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1PV"/>
<gate name="B" symbol="R1PV"/>
<gate name="C" symbol="R1PV"/>
<gate name="D" symbol="R1PV"/>
<gate name="E" symbol="R1PV"/>
<gate name="F" symbol="R1PV"/>
<gate name="G" symbol="R1PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="SOMC" package="SOMC14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E19R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL IN LINE RESITOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV0"/>
<gate name="B" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="C" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="D" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="E" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="F" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="G" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="H" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="I" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="J" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="K" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="L" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="M" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="N" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="O" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="P" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="Q" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="R" symbol="R1NVXX"/>
<gate name="S" symbol="R1NVXX"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOMC" package="SOMC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="K" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="L" pin="1" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="N" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="O" pin="1" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="1" pad="16"/>
<connect gate="Q" pin="1" pad="17"/>
<connect gate="R" pin="1" pad="18"/>
<connect gate="S" pin="1" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10R-P" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1PV"/>
<gate name="B" symbol="R1PV"/>
<gate name="C" symbol="R1PV"/>
<gate name="D" symbol="R1PV"/>
<gate name="E" symbol="R1PV"/>
<gate name="F" symbol="R1PV"/>
<gate name="G" symbol="R1PV"/>
<gate name="H" symbol="R1PV"/>
<gate name="I" symbol="R1PV"/>
<gate name="J" symbol="R1PV"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOMC" package="SOMC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="19"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="18"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="17"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SOMC200310R0GEJ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66P0984"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10R-N" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV"/>
<gate name="B" symbol="R1NV"/>
<gate name="C" symbol="R1NV"/>
<gate name="D" symbol="R1NV"/>
<gate name="E" symbol="R1NV"/>
<gate name="F" symbol="R1NV"/>
<gate name="G" symbol="R1NV"/>
<gate name="H" symbol="R1NV"/>
<gate name="I" symbol="R1NV"/>
<gate name="J" symbol="R1NV"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOMC" package="SOMC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="19"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="18"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="17"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="16"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="15"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="14"/>
<connect gate="H" pin="1" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="I" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="J" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="19R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="19R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOMC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4R-N" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Array Chip Resistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: RS Component / Phycomp</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV"/>
<gate name="B" symbol="R1NV"/>
<gate name="C" symbol="R1NV"/>
<gate name="D" symbol="R1NV"/>
</gates>
<devices>
<device name="0603-ARC" package="0603-ARC">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0603-ARV" package="0603-ARV">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CAT16" package="CAT16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CAY16" package="CAY16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="YC124" package="YC124">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="0402ARV341" package="4X0402ARV341">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB18V" package="EXB18V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB28V" package="EXB28V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB38V" package="EXB38V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXBN8V" package="EXBN8V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXBS8V" package="EXBS8V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXBV8V" package="EXBV8V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2R-N" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Array Chip Resistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Panasonic</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R1NV"/>
<gate name="B" symbol="R1NV"/>
</gates>
<devices>
<device name="EXB14V" package="EXB14V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB24V" package="EXB24V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXB34V" package="EXB34V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="EXBV4V" package="EXBV4V">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
