<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL6">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL7">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL8">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL9">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL10">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL5">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL4">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL11">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL12">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL13">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SIL14">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R6">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R7">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R9">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R8">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RPV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RNV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R4">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R10">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R11">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R12">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R13">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-NV1">
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-PV1">
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-NV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-PV">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SIL-M">
<pin name="M1" direction="pas"/>
<pin name="M2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SIL-Z">
<pin name="N" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-8">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="B7" direction="pas"/>
<pin name="B8" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-8G">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="B7" direction="pas"/>
<pin name="B8" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-7">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="B7" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-6">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-5">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-7G">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="B7" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-6G">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="B6" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-5G">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="B5" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-4">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R2R-4G">
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-P">
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="G06R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G07R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G05R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G08R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G09R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R9"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E3RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
<gate name="C" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E4RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
<gate name="C" symbol="RPV"/>
<gate name="D" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E5RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
<gate name="C" symbol="RPV"/>
<gate name="D" symbol="RPV"/>
<gate name="E" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E3R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
<gate name="C" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E4R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
<gate name="C" symbol="RNV"/>
<gate name="D" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E5R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
<gate name="C" symbol="RNV"/>
<gate name="D" symbol="RNV"/>
<gate name="E" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E2R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL4">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E2RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL4">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E6R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
<gate name="C" symbol="RNV"/>
<gate name="D" symbol="RNV"/>
<gate name="E" symbol="RNV"/>
<gate name="F" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL12">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E7R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RNV"/>
<gate name="B" symbol="RNV"/>
<gate name="C" symbol="RNV"/>
<gate name="D" symbol="RNV"/>
<gate name="E" symbol="RNV"/>
<gate name="F" symbol="RNV"/>
<gate name="G" symbol="RNV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E6RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
<gate name="C" symbol="RPV"/>
<gate name="D" symbol="RPV"/>
<gate name="E" symbol="RPV"/>
<gate name="F" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL12">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="E7RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RPV"/>
<gate name="B" symbol="RPV"/>
<gate name="C" symbol="RPV"/>
<gate name="D" symbol="RPV"/>
<gate name="E" symbol="RPV"/>
<gate name="F" symbol="RPV"/>
<gate name="G" symbol="RPV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="1" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="1" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="1" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="1" pad="11"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="G" pin="1" pad="13"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G04R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL5">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G03R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL4">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G10R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL11">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G11R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL12">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G12R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL13">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="G13R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R13"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE03RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL4">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE05R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE04R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL5">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE06R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL7">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE07R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE08R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL9">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE09R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
<gate name="I" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE03R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL4">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE10R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
<gate name="I" symbol="R-NV1"/>
<gate name="J" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL11">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE11R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
<gate name="I" symbol="R-NV1"/>
<gate name="J" symbol="R-NV1"/>
<gate name="K" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL12">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE12R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
<gate name="I" symbol="R-NV1"/>
<gate name="J" symbol="R-NV1"/>
<gate name="K" symbol="R-NV1"/>
<gate name="L" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL13">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE13R" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-NV"/>
<gate name="B" symbol="R-NV1"/>
<gate name="C" symbol="R-NV1"/>
<gate name="D" symbol="R-NV1"/>
<gate name="E" symbol="R-NV1"/>
<gate name="F" symbol="R-NV1"/>
<gate name="G" symbol="R-NV1"/>
<gate name="H" symbol="R-NV1"/>
<gate name="I" symbol="R-NV1"/>
<gate name="J" symbol="R-NV1"/>
<gate name="K" symbol="R-NV1"/>
<gate name="L" symbol="R-NV1"/>
<gate name="M" symbol="R-NV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="M" pin="2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE05RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE04RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL5">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE06RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL7">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE07RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE08RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL9">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE09RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
<gate name="I" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE10RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
<gate name="I" symbol="R-PV1"/>
<gate name="J" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL11">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE11RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
<gate name="I" symbol="R-PV1"/>
<gate name="J" symbol="R-PV1"/>
<gate name="K" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL12">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE12RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
<gate name="I" symbol="R-PV1"/>
<gate name="J" symbol="R-PV1"/>
<gate name="K" symbol="R-PV1"/>
<gate name="L" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL13">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GE13RP" prefix="RN" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;SIL RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="R-PV"/>
<gate name="B" symbol="R-PV1"/>
<gate name="C" symbol="R-PV1"/>
<gate name="D" symbol="R-PV1"/>
<gate name="E" symbol="R-PV1"/>
<gate name="F" symbol="R-PV1"/>
<gate name="G" symbol="R-PV1"/>
<gate name="H" symbol="R-PV1"/>
<gate name="I" symbol="R-PV1"/>
<gate name="J" symbol="R-PV1"/>
<gate name="K" symbol="R-PV1"/>
<gate name="L" symbol="R-PV1"/>
<gate name="M" symbol="R-PV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="2" pad="4"/>
<connect gate="D" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="E" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="F" pin="2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="2" pad="8"/>
<connect gate="H" pin="2" pad="9"/>
<connect gate="I" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="11"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="12"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="13"/>
<connect gate="M" pin="2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-8" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD16L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-7" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD14L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-6" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD12L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-5" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD10L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-5G" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD10L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-5G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-6G" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD12L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-6G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-7G" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD14L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-7G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-8G" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD16L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-8G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-4" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD8L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R/2R-4G" prefix="RX" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/2R Ladder 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata RGSD8L</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R2R-4G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM-12" prefix="RX">
<description>&lt;b&gt;Divider 7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata M-Type</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SIL-M"/>
<gate name="B" symbol="SIL-M"/>
<gate name="C" symbol="SIL-M"/>
<gate name="D" symbol="SIL-M"/>
<gate name="E" symbol="SIL-M"/>
<gate name="F" symbol="SIL-M"/>
<gate name="_" symbol="R-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL13">
<connects>
<connect gate="A" pin="M1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="M1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="M1" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="M2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="M2" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="M1" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="M2" pad="11"/>
<connect gate="F" pin="M1" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="M2" pad="13"/>
<connect gate="_" pin="2" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM-10" prefix="RX">
<description>&lt;b&gt;Divider 6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Murata M-Type</description>
<gates>
<gate name="0" symbol="R-P"/>
<gate name="A" symbol="SIL-M"/>
<gate name="B" symbol="SIL-M"/>
<gate name="C" symbol="SIL-M"/>
<gate name="D" symbol="SIL-M"/>
<gate name="E" symbol="SIL-M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIL11">
<connects>
<connect gate="0" pin="2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="M1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="M1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="M1" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="M2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="M1" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="M2" pad="9"/>
<connect gate="E" pin="M1" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="M2" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
