<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;TelCom Semiconductor Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.telcom-semi.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23B-3">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TCM809">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!RES" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TCM809" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt; POWER SUPPLY MONITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
replacement for Maxim MAX809 and MAX810</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TCM809"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23B-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="TCM809MENB713"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9762744"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K3998"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
