<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PLCC20">
<description>&lt;b&gt;PLCC (PC20/PCG20) Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC28S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PLCC68S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PLCC84S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="SOP20">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AC</description>
</package>
<package name="PLCC44S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-44">
<description>&lt;b&gt;QFP44&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XC18V01_PC20">
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="D4_CF"/>
<pin name="RESET_OE"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CEO" direction="out"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="VCCO" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XC18V01_VQ44">
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="VCCO@1" direction="pwr"/>
<pin name="D4_CF" direction="out"/>
<pin name="CF" direction="out"/>
<pin name="RESET_OE"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="VCCO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="CEO" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="VCCO@3" direction="pwr"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="VCCO@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XC18V01_SO20">
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="D4_CF" direction="out"/>
<pin name="RESET_OE"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="GND_3" direction="pas"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="CEO" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
<pin name="VCCO_4" direction="pas"/>
<pin name="VCC_2" direction="pas"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC18*_PC20" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc18v01_pc20&lt;/b&gt; &lt;font color="red"&gt;edit this description&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc18v01_pc20.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC18V01_PC20"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="PLCC20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CEO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4_CF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_OE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="V01">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V256">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC18V01_VQ44" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc18v01_vq44&lt;/b&gt; &lt;font color="red"&gt;edit this description&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc18v01_vq44.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC18V01_VQ44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-10X10-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CEO" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CF" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D4_CF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO@4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XC18V01_SO20" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;xc18v01_so20&lt;/b&gt; &lt;font color="red"&gt;edit this description&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: xc18v01_so20.bsd</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC18V01_SO20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CEO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4_CF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_OE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
