<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Generic Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSOP32">
<description>&lt;b&gt;Thin Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP32X">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; X large</description>
</package>
<package name="SOP32W">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; widt</description>
</package>
<package name="SOP32L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="SOP28X">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; X large</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="PCDIP28-CAPHAT">
<description>&lt;b&gt;28-pin PCDIP, CAPHAT(TM) Package&lt;/b&gt; PCDIP28 (PC)&lt;p&gt;
Source: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2611.pdf#search=%22M48T35%22</description>
</package>
<package name="SOH28-SNAPHAT">
<description>&lt;b&gt;28-pin SOH28 (MH)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2611.pdf#search=%22M48T35%22</description>
</package>
<package name="PLCC32R">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle</description>
</package>
<package name="TFBGA48">
<description>&lt;b&gt;48-ball Thin-profile, Fine-pitch Ball Grid Array&lt;/b&gt; (TFBGA) 6mm x 8mm SST Package Code: B3K&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP50-II">
<description>&lt;b&gt;TSOP 50&lt;/b&gt; Type II&lt;p&gt;
Source: www.issi.com .. IS42S16100.pdf</description>
</package>
<package name="MBGA60">
<description>&lt;b&gt;Mimi Ball Grid Array mBGA - 10.1 x 6.4 mm&lt;/b&gt; Package Code: B (60 Ball)&lt;p&gt;
Source: www.issi.com .. IS42S16100.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;b&gt;48-Lead Thin Small Outline Package (TSOP)&lt;/b&gt; 12mm x 20mm SST Package Code: EK&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
</package>
<package name="WFBGA48">
<description>&lt;b&gt;48-Ball Very-Very-Thin-Profile, Fine-Pitch Ball Grid Array (WFBGA)&lt;/b&gt; 4mm x 6mm SST Package Code: M1Q&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
</package>
<package name="XFBGA48">
<description>&lt;b&gt;48-Bump Extremely-Thin-Profile, Fine-Pitch Land Grid Array (XFLGA)&lt;/b&gt; 4mm x 6mm SST Package Code: C1Q&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;8-Pin Molded TSSOP, JEDEC (MT8)&lt;/b&gt; Package Number MTC08&lt;p&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
</package>
<package name="M8">
<description>&lt;b&gt;Molded Package, Small Outline, 0.15 Wide, 8-Lead (M8)&lt;/b&gt; Package Number M08A&lt;p&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="315">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="406">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="426">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1400">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1420">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1600">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5349">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5341">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="CE4" direction="in"/>
<pin name="CE3" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5340">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="O8" direction="oc"/>
<pin name="CE4" direction="in"/>
<pin name="CE3" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2015">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2063">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2114">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2115">
<pin name="!CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="oc"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2125">
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2130">
<pin name="CE@1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W@1" direction="in"/>
<pin name="BUSY@1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="INTL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="OE@1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0L" direction="in"/>
<pin name="A1L" direction="in"/>
<pin name="A2L" direction="in"/>
<pin name="A3L" direction="in"/>
<pin name="A4L" direction="in"/>
<pin name="A5L" direction="in"/>
<pin name="A6L" direction="in"/>
<pin name="A7L" direction="in"/>
<pin name="A8L" direction="in"/>
<pin name="A9L" direction="in"/>
<pin name="I/O0L"/>
<pin name="I/O1L"/>
<pin name="I/O2L"/>
<pin name="I/O3L"/>
<pin name="I/O4L"/>
<pin name="I/O5L"/>
<pin name="I/O6L"/>
<pin name="I/O7L"/>
<pin name="I/O0R"/>
<pin name="I/O1R"/>
<pin name="I/O2R"/>
<pin name="I/O3R"/>
<pin name="I/O5R"/>
<pin name="I/O6R"/>
<pin name="I/O7R"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="A8R" direction="in"/>
<pin name="A7R" direction="in"/>
<pin name="A6R" direction="in"/>
<pin name="A5R" direction="in"/>
<pin name="A4R" direction="in"/>
<pin name="A3R" direction="in"/>
<pin name="I/O4R"/>
<pin name="A2R" direction="in"/>
<pin name="A1R" direction="in"/>
<pin name="A0R" direction="in"/>
<pin name="OE@2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BUSY@2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W@2" direction="in"/>
<pin name="CE@2" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="2164">
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2186">
<pin name="RDY" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2187">
<pin name="!REF" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5301">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5063">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7685">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2620">
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2630">
<pin name="!RFSH" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5306">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2716">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5600">
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="O8" direction="oc"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5331">
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2732">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE!/VPP" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27S40">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O0" direction="oc"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7134">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27S43">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2764">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2816">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2817">
<pin name="RDY/!BSY" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2864">
<pin name="RDY/!B" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="3628">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="CS4" direction="in"/>
<pin name="CS3" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="3636">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="CS3" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4161">
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!SOE" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="TR/QE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4256">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="9864">
<pin name="!CC" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5143">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="51C68">
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="52B23">
<pin name="!CC" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="5305">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6380">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="CS4" direction="in"/>
<pin name="CS3" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7137">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="oc"/>
<pin name="O1" direction="oc"/>
<pin name="O2" direction="oc"/>
<pin name="O3" direction="oc"/>
<pin name="O4" direction="oc"/>
<pin name="O5" direction="oc"/>
<pin name="O6" direction="oc"/>
<pin name="O7" direction="oc"/>
<pin name="CS3" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="7142E">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="!CE2" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="99C68">
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27010">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27011">
<pin name="VPP/!RST" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0/O0" direction="hiz"/>
<pin name="D1/O1" direction="hiz"/>
<pin name="D2/O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="PGM/WE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="27210">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="O15" direction="hiz"/>
<pin name="O14" direction="hiz"/>
<pin name="O13" direction="hiz"/>
<pin name="O12" direction="hiz"/>
<pin name="O11" direction="hiz"/>
<pin name="O10" direction="hiz"/>
<pin name="O9" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="!PGM" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="27256">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27512">
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27513">
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0/O0" direction="hiz"/>
<pin name="D1/O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE!/VPP" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="27916">
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="PGM/WE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="51C259">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="76165">
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="CE1" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="76641">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XL78C800">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="O9"/>
<pin name="O8" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O0"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="621024">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!CS1" direction="in"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="CS2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="1001">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="!RW" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="257">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!RW" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="M48T35">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="!W" direction="in"/>
<pin name="!E" direction="in"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
</symbol>
<symbol name="SST39VF040">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SST39VF020">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SST39VF010">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SST39VF512">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN2">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IS42S16100">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="UDQM" direction="in"/>
<pin name="LDQM" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IS42S16100B">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="UDQM" direction="in"/>
<pin name="LDQM" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SST39LF200A">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SST39LF400A">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SST39LF800A">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="FM93C66">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="SK" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="hiz"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="315" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="315"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="406" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="406"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="426" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="426"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1400" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="1400"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1420" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="1420"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1600" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="1600"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5349" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5349"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5341" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5341"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CE3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CE4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5340" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5340"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CE3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CE4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2015" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2015"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2063" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2063"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2114" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2114"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2115" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2115"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2125" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2125"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2130" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2130"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0L" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A0R" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A1L" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A1R" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A2L" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2R" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="A3L" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A3R" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A4L" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A4R" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A5L" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A5R" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A6L" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A6R" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A7L" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A7R" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8L" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A8R" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A9L" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9R" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="BUSY@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BUSY@2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="CE@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CE@2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="I/O0L" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="I/O0R" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="I/O1L" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="I/O1R" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="I/O2L" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="I/O2R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="I/O3L" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="I/O3R" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="I/O4L" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="I/O4R" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="I/O5L" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="I/O5R" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="I/O6L" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="I/O6R" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="I/O7L" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="I/O7R" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="INTL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="OE@1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="OE@2" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="R/!W@1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R/!W@2" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2164" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2164"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CAS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2186" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2186"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="RDY" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2187" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2187"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!REF" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5301" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5301"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5063" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5063"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7685" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7685"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2620" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2620"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!RAS" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2630" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2630"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!RFSH" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5306" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5306"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2716" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2716"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5600" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5600"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5331" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5331"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2732" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2732"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE!/VPP" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27S40" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27S40"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7134" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7134"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27S43" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27S43"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2764" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2764"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!PGM" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2816" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2816"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2817" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2817"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="RDY/!BSY" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2864" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2864"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="RDY/!B" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3628" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="3628"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CS4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3636" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="3636"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CS3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4161" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4161"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!RAS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!SOE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DIN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SIN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="TR/QE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4256" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="9864" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="9864"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5143" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5143"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!PGM" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="51C68" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="51C68"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="52B23" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="52B23"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="5305" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="5305"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6380" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6380"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CS4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7137" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7137"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CS3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="7142E" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7142E"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!CE2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="99C68" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="99C68"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27010" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27010"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!PGM" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27011" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27011"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0/O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1/O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2/O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PGM/WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="VPP/!RST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27210" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27210"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!PGM" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O10" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O11" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O12" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="O13" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O14" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O15" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27256" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27256"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27512" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27512"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27513" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27513"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE!/VPP" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0/O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1/O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="27916" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="27916"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PGM/WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="51C259" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="51C259"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="76165" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="76165"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CE1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="76641" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="76641"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XL78C800" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="XL78C800"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I8" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O9" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP621024CM" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="621024"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32L">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="I/O0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="I/O1" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="I/O2" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="I/O3" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="I/O4" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="I/O5" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="I/O6" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="I/O7" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP621024CV" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="621024"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC551001CF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="-NC" symbol="NC"/>
<gate name="G$1" symbol="1001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP32L">
<connects>
<connect gate="-NC" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RW" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC551001CP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1001"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="-NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="-NC" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RW" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CE2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC55257DF" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="257"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP28X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RW" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TC55257DP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="257"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RW" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M48T35" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;5V, 256 Kbit (32 Kb x8) TIMEKEEPER® SRAM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2611.pdf#search=%22M48T35%22</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M48T35"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="PC" package="PCDIP28-CAPHAT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!E" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!W" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MH" package="SOH28-SNAPHAT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!E" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!W" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF512" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;512 Kbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF512"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF040" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;4 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF040"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF020" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF020"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF010" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;1 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF010"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF010B3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;1 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF010"/>
<gate name="P" symbol="PWRN2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFBGA48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="H5"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="H1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="H6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="G3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="G4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF020B3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF020"/>
<gate name="P" symbol="PWRN2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFBGA48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="H5"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="H1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="H6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="G3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="G4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39VF040B3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;4 Mbit x8 Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40782.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39VF040"/>
<gate name="P" symbol="PWRN2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFBGA48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="H5"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="H1"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="H6"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="G3"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="G4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IS42S16100T" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;512K Words x 16 Bits x 2 Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.issi.com .. IS42S16100.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS42S16100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP50-II">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="LDQM" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="UDQM" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@4" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IS42S16100B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;512K Words x 16 Bits x 2 Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.issi.com .. IS42S16100.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS42S16100B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MBGA60">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="K7"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="J7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="N6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="N7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="R6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="R2"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="N2"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="N1"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="R1"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@1" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@2" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@3" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDQ@4" pad="F6"/>
<connect gate="G$1" pin="LDQM" pad="J6"/>
<connect gate="G$1" pin="UDQM" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="R7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@1" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@2" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@3" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@4" pad="F2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39LF200A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2 Mbit (x16) Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39LF200A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39LF400A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;4 Mbit (x16) Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39LF400A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SST39LF800A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;8 Mbit (x16) Multi-Purpose Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.sst.com/dotAsset/40687.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SST39LF800A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FM93C66" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;4096-Bit Serial CMOS EEPROM&lt;/b&gt; (MICROWIRE TM Synchronous Bus)&lt;p&gt;
Source: www.fairchildsemi.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FM93C66"/>
</gates>
<devices>
<device name="MT8" package="TSSOP8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="M8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
