<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;SIM Technology&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.sim.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIM340DZ">
<description>&lt;b&gt;SIM340DZ&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: SIM340DZ_HD_V102 ANATEL.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SIM340DZ">
<pin name="DBG_RXD" direction="in"/>
<pin name="DBG_TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="STATUS" direction="out"/>
<pin name="SIM_DATA"/>
<pin name="SIM_CLK" direction="out"/>
<pin name="SIM_RST" direction="out"/>
<pin name="SIM_VDD" direction="out"/>
<pin name="KBR0" direction="in"/>
<pin name="RI" direction="out"/>
<pin name="PWRKEY" direction="in"/>
<pin name="DISP_CLK" direction="in"/>
<pin name="DISP_DATA"/>
<pin name="VRTC" direction="in"/>
<pin name="DISP_D/C" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="MIC2P" direction="in"/>
<pin name="MIC2N" direction="in"/>
<pin name="MIC1N" direction="in"/>
<pin name="MIC1P" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="SPK1P" direction="out"/>
<pin name="SPK1N" direction="out"/>
<pin name="SPK2N" direction="out"/>
<pin name="SPK2P" direction="out"/>
<pin name="TEMP_BAT" direction="in"/>
<pin name="VCHG" direction="in"/>
<pin name="ADC0" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="ANTENNA" direction="in"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="VBAT" direction="in"/>
<pin name="VBAT@1" direction="in"/>
<pin name="GPO1" direction="out"/>
<pin name="NETLIGHT" direction="in"/>
<pin name="DCD" direction="in"/>
<pin name="DTR" direction="in"/>
<pin name="RTS" direction="in"/>
<pin name="CTS" direction="out"/>
<pin name="DISP_CS" direction="out"/>
<pin name="NC@2" direction="in"/>
<pin name="GND@7" direction="in"/>
<pin name="ANTENNA@1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SIM340DZ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SIM340DZ_HD_V1.02&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: SIM340DZ_HD_V102 ANATEL.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM340DZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SIM340DZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ANTENNA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ANTENNA@1" pad="33.1"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DBG_RXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DBG_TXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_CS" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_D/C" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_DATA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="KBR0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1N" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1P" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2N" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2P" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="NETLIGHT" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_CLK" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_DATA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_RST" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1N" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1P" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2N" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2P" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP_BAT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT@1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VRTC" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
